| Finalizzazione dati di progettazione (tiedm3240m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per finalizzare la copia dei dati dalle distinte base di progettazione nelle distinte base di produzione. In altri termini, si tratta di copiare effettivamente i dati generati nelle sessioni precedenti. Metodi di aggiornamento È possibile finalizzare i dati mediante operazioni modifiche multiple BOM. In alternativa, è possibile finalizzare i dati per singoli articoli. Prima di eseguire questa sessione per singoli elementi di progettazione, è necessario registrare i dati copia della distinta base di progettazione relativa a questi articoli nella sessione Dati copia BOM di progettazione (tiedm1120m000). Prima di eseguire questa sessione per le revisioni generate mediante un'operazione Modifiche multiple BOM, è necessario eseguire la sessione Generaz. dati copia BOM di progett. per Modif. multiple BOM (tiedm3235m000). Intervallo di selezione Se si seleziona Con Modifiche multiple BOM nel campo Metodo di finalizzazione, è possibile selezionare l'intervallo di operazioni Modifiche multiple BOM per le quali si desidera finalizzare i dati. Se si seleziona Senza Modifiche multiple BOM nel campo Metodo di finalizzazione, è possibile selezionare l'intervallo di elementi di progettazione e articoli principali (elementi distinta base padre) per i quali si desidera finalizzare i dati. Nota Non è possibile finalizzare l'operazione Modifiche multiple BOM se mediante tale operazione sono stati registrati elementi di progettazione che non presentano alcuna relazione con un articolo. Argomenti correlati Finalizzazione dei dati di progettazione Riepilogo di Gestione dati progettazione (EDM) Copia degli elementi di progettazione negli articoli Distinte base di progettazione Modifica delle distinte base di progettazione - Procedura automatica
Campi | Descrizione
Metodo di finalizzazione | Utilizzare questa sessione per finalizzare la copia dei dati dalle distinte base di progettazione in quelle di produzione. Metodi di aggiornamento È possibile finalizzare i dati mediante operazioni modifiche multiple BOM. In alternativa, è possibile finalizzare i dati per singoli articoli. È inoltre possibile specificare la copia di tutte le righe distinta base o solo di alcune. Intervallo di selezione Se si seleziona Con Modifiche multiple BOM nel campo Metodo di finalizzazione, è possibile selezionare l'intervallo di operazioni Modifiche multiple BOM per le quali si desidera finalizzare i dati. Se si seleziona Senza Modifiche multiple BOM nel campo Metodo di finalizzazione, è possibile selezionare l'intervallo di revisioni dell'elemento di progettazione e di articoli principali (articoli della distinta base padre) di cui si desidera finalizzare i dati. Argomenti correlati Riepilogo di Gestione dati progettazione (EDM) Finalizzazione dei dati di progettazione Distinte base di progettazione
Metodo di aggiornamento distinta base di produzione | Selezionare il metodo in base al quale si desidera copiare i dati dalla distinta base di progettazione a quella di produzione. Se la casella di controllo Storico distinte base di produzione della sessione Parametri Gestione dati progettazione (tiedm0100m000) è deselezionata, le righe distinta base di produzione vengono sovrascritte dai dati copiati. Se la casella di controllo è selezionata, i dati copiati vengono scritti nei nuovi numeri di sequenza. Valori consentiti Valori possibili Argomenti correlati Distinte base di progettazione Finalizzazione dei dati di progettazione Utilizzo dei campi Da e A
Numero Modifiche multiple BOM | Selezionare l'intervallo di operazioni modifiche multiple BOM che si desidera utilizzare per copiare i dati dalla progettazione alla produzione.
Numero Modifiche multiple BOM | Selezionare l'intervallo di operazioni modifiche multiple BOM che si desidera utilizzare per copiare i dati dalla progettazione alla produzione.
Da elemento di progettazione | Selezionare l'intervallo di elementi di progettazione di cui si desidera copiare le revisioni dalla progettazione alla produzione. Se i dati copia generati includono le distinte base relative a tali articoli, verranno copiati anche questi ultimi.
A elemento di progettazione | Selezionare l'intervallo di elementi di progettazione di cui si desidera copiare le revisioni dalla progettazione alla produzione. Se i dati copia generati includono le distinte base relative a tali articoli, verranno copiati anche questi ultimi.
Revisione | Selezionare l'intervallo di elementi di progettazione di cui si desidera copiare le revisioni dalla progettazione alla produzione. Se i dati copia generati includono le distinte base relative a tali articoli, verranno copiati anche questi ultimi.
Revisione | Selezionare l'intervallo di elementi di progettazione di cui si desidera copiare le revisioni dalla progettazione alla produzione. Se i dati copia generati includono le distinte base relative a tali articoli, verranno copiati anche questi ultimi.
Da articolo principale | Selezionare l'intervallo di articoli produzione di destinazione necessari. Il risultato della copia di un elemento di progettazione in questo articolo dipende dal valore del campo Aggiorna relazione elemento di progettazione disponibile nella sessione Articoli - Generale (tcibd0501m000). È possibile modificare tale campo utilizzando la sessione Aggiornamento relazione di progettazione (tiedm3220m000).
Ad articolo principale | Selezionare l'intervallo di articoli produzione di destinazione necessari. Il risultato della copia di un elemento di progettazione in questo articolo dipende dal valore del campo Aggiorna relazione elemento di progettazione disponibile nella sessione Articoli - Generale (tcibd0501m000). È possibile modificare tale campo utilizzando la sessione Aggiornamento relazione di progettazione (tiedm3220m000).
Finalizza multilivello | Se la casella di controllo è selezionata, i dati vengono finalizzati a più livelli anziché a livello singolo. Se, ad esempio, si dispone di una struttura di distinta base di progettazione A-B-C e si esegue una finalizzazione multilivello, quando si finalizza A vengono finalizzate anche le distinte base di progettazione B e C.
Copia collegamenti documento | Se la casella di controllo è selezionata, durante il processo di copia vengono copiati anche tutti i documenti allegati. Se, ad esempio, si dispone di una struttura di distinta base di progettazione A-B-C e si esegue una finalizzazione multilivello, quando si finalizza A vengono finalizzati anche i documenti allegati di B e C.
Sovrascrivi distinta base di produzione esistente | Se la casella di controllo è selezionata, una distinta base di produzione esistente viene sovrascritta senza che venga creata una nuova revisione per l'elemento di progettazione superiore. È possibile selezionare questa casella di controllo se è necessario finalizzare le modifiche di molti sottolivelli e non si desidera creare una nuova revisione per l'elemento di progettazione superiore. Il messaggio di errore Non sono presenti dati copia BOM di progettazione validi verrà eliminato e nella sessione verranno eseguite ulteriori azioni.