| Strumenti (qmptc0108m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per visualizzare gli strumenti che verranno impiegati per eseguire test di articoli in base a una specifica caratteristica. La sessione di dettagli consente di creare e/o di gestire gli strumenti. Argomenti correlati Dati principali di Quality Management
Campi | Descrizione
Strumento | Strumento utilizzato durante i test della qualità per misurare particolari caratteristiche di un articolo. Esempio
Strumento | Acidimetro
Caratteristica | Valore pH
Area di test | Ubicazione fisica in cui hanno luogo i test.
Competenza | Esperienza o competenza richiesta a un tecnico per eseguire determinate attività, ad esempio la conoscenza dell'elettronica, di attrezzature particolari e così via.
Unità mis. quant. min. misurab. | L'unità di misura nella quale viene espresso il valore minimo misurabile. È necessario che l'unità di misura fisica della quantità minima misurabile corrisponda all'unità di misura della caratteristica per la quale viene utilizzato lo strumento. Esempio Un calibro per viti micrometrico. Un calibro per viti micrometrico è in grado di misurare con una precisione di 10 micrometri. Pertanto, è possibile inserire micrometro nel campo Unità mis. quant. min. misurab. e il valore 10 nel campo Quantità minima misurabile.
Quantità minima misurabile | Il grado di precisione dello strumento. Esempio Un calibro per viti micrometrico. Un calibro per viti micrometrico è in grado di misurare con una precisione di 10 micrometri. Pertanto, è possibile inserire micrometro nel campo Unità mis. quant. min. misurab. e il valore 10 nel campo Quantità minima misurabile.
Tipo di intervallo | Intervallo tra una taratura e quella successiva. L'intervallo indica quando verrà eseguita la taratura successiva, ovvero dopo un determinato numero di giorni oppure dopo un determinato numero di utilizzi.
Intervallo [Giorni/Numero utilizzi] | Indica il momento in cui viene eseguita la taratura. Se nel campo Tipo di intervallo è stato inserito il valore Intervallo di tempo, digitare il numero di giorni. Se nel campo Tipo di intervallo è stato inserito il valore Numero utilizzi, digitare il numero di utilizzi.
Selezionato per taratura | Se la casella di controllo è selezionata, lo strumento viene bloccato per essere sottoposto a taratura. Non è possibile utilizzare uno strumento bloccato per le ispezioni. Uno strumento viene bloccato automaticamente quando viene selezionato per la taratura nella sessione Taratura strumenti (qmptc3201m000). Quando uno strumento è bloccato, non è possibile gestire alcun dato correlato alla taratura. La sessione Strumenti - Date di taratura (qmptc3202m000) consente di sbloccare uno strumento.
Data ultima taratura | L'ultima volta in cui lo strumento è stato sottoposto a taratura.
Data taratura successiva | La data in cui verrà eseguita la successiva taratura dello strumento. È possibile specificare questo campo solo se nel campo Tipo di intervallo è stato inserito Intervallo di tempo. Data taratura successiva = Data ultima taratura+ Intervallo [Giorni/Numero utilizzi] oppure Data taratura successiva = data corrente + Intervallo [Giorni/Numero utilizzi]
Taratura successiva [Numero utilizzi] | Indica il numero di volte per cui è possibile utilizzare lo strumento prima di sottoporlo alla successiva taratura. È possibile specificare questo campo solo se nel campo Tipo di intervallo è stato inserito Numero utilizzi. Taratura successiva [Numero utilizzi] = intervallo - Numero utilizzi effettivi
Numero utilizzi effettivi | Il numero di volte o di giorni per cui lo strumento è stato utilizzato per il test dall'ultima taratura. Nota Il valore di questo campo viene determinato in base alle sessioni riportate di seguito: Campione - Dati test per Caratteristica (qmptc1115m000) Campione - Dati test per Numero di serie (qmptc1116m000) Strumenti - Date di taratura (qmptc3202m000)