| Registrazione lotto |  |
| In questo argomento vengono descritti la modalità e i tempi di registrazione dei lotti nelle tabelle di distribuzione dei lotti per la situazione Lotto non in scorte. Nota È possibile eseguire la registrazione dei lotti solo per gli articoli a lotti che vengono gestiti per lotti (non in scorte), ossia se la casella di controllo Lotti in scorte della sessione Articoli - Immagazzinamento (whwmd4500m000) è stata deselezionata. Per numerose transazioni, a seconda dell'impostazione del parametro, è possibile registrare i lotti interessati dalla transazione. Per i lotti e i numeri di serie queste informazioni vengono registrate nelle tabelle di distribuzione. Per determinare quando registrare la distribuzione dei lotti, è necessario definire uno o più modelli nella sessione Modelli registrazione lotti e numeri di serie (whwmd4102m000). In questa sessione, è possibile indicare se registrare i numeri di serie, i lotti o entrambi per gli ordini con una determinata origine e per determinati tipi di transazione. Per ulteriori informazioni, vedere Modelli di registrazione dei lotti e dei numeri di serie. Per collegare un articolo a un lotto e a un modello di registrazione del numero di serie, utilizzare il campo Modello registrazione lotti e numeri di serie della sessione Articoli - Immagazzinamento (whwmd4500m000). Se a un articolo non è associato alcun modello di registrazione di lotti e numeri di serie oppure il modello non contiene impostazioni per la combinazione valida di origine ordine e tipo di transazione, ERP LN recupera i valori dei seguenti campi della sessione Articoli - Immagazzinamento (whwmd4500m000): Inserimento lotto durante ricevimento Inserimento lotto durante trasferimento Nota L'impostazione del campo Registra prelievo lotti da produzione della sessione Articoli - Immagazzinamento (whwmd4500m000) ha la priorità sul lotto e sul modello di registrazione del numero di serie. Ingresso Se i parametri di registrazione del lotto indicano che durante il ricevimento è necessario inserire i numeri di lotto, è necessario registrare la distribuzione dei lotti durante il processo di ingresso. Se tuttavia è stata selezionata la casella di controllo Genera lotti automaticamente della sessione Tipo di ordine di magazzino (whinh0110m000), i codici di lotto vengono definiti dal sistema che compila automaticamente le tabelle di distribuzione dei lotti. È possibile registrare i lotti in una delle sessioni riportate di seguito: Lotti e numeri di serie riga ordine di ingresso (whinh2116m000) Riga ASN per lotti e numeri di serie (whinh3105m000) Unità di gestione lotti e numeri di serie (whwmd5136m000) Riga ricevimento per lotti e N. di serie (whinh3123m000) Se la selezione lotto di un ordine è Specifico, non è possibile generare nuovi codici di lotto nella procedura di ingresso. In questo caso, il codice di lotto è già specificato nell'ordine. Uscita Se si utilizza la gestione per lotti di tipo non in scorte, è necessario specificare i codici di lotto per tutte le quantità di articoli che vengono sottratti alle scorte, ad eccezione del caso indicato di seguito: Se l'impostazione di Inserimento lotto durante trasferimento è No, non è possibile specificare la distribuzione dei lotti per i prelievi relativi agli ordini di trasferimento. A seconda dei dettagli dell'ordine, è possibile scegliere dove registrare i lotti: Nella tabella di distribuzione dei lotti, nel caso di righe dell'avviso di uscita Nella tabella di distribuzione dei lotti, nel caso di righe di spedizione Quando si registrano i componenti della struttura originale Nota Per poter completare la procedura di uscita, è necessario registrare i lotti. In caso contrario, ERP LN non consente il completamento dell'ultima fase dell'ordine della procedura di uscita. Se si invia un componente acquistato direttamente a un centro di lavoro mediante il cross-dock, l'articolo non segue le procedure di ingresso e di uscita dal magazzino. Per poter inserire i codici di lotto, impostare il campo Crea spedizione della sessione Tipi di ordine predefiniti per Origine (whinh0120m000) su Lotto/Numero di serie cross-docking relativamente alla combinazione di magazzino e di centro di lavoro appropriata. In questo caso, ERP LN genera spedizioni per consentire l'inserimento della distribuzione dei codici di lotto. Per ulteriori informazioni, vedere Crea spedizione. Non è possibile generare nuovi codici di lotto nella procedura di uscita nei casi riportati di seguito: Se l'impostazione di Inserimento lotto durante ricevimento è Sì. In questo caso, nella procedura di uscita è necessario utilizzare i codici di lotto esistenti. Se l'impostazione di selezione lotto dell'ordine è Specifico. In questo caso, il codice di lotto è già specificato nell'ordine. Righe di avviso di uscita È possibile registrare i lotti nella sessione Avviso di uscita per lotti e numeri di serie (whinh4126m000). È possibile avviare questa sessione dalla sessione Avviso di uscita (whinh4525m000) o dalla sessione Ispezioni magazzino (whinh3122m000). Se non vengono create righe di spedizione, è necessario registrare i lotti nelle righe dell'avviso di uscita. In alternativa, è possibile registrarli nelle righe di spedizione. Se si creano righe di spedizione dopo aver registrato la distribuzione lotti per le righe dell'avviso di uscita, per la distribuzione lotti delle righe di spedizione ERP LN utilizza tale distribuzione come predefinita. Righe di spedizione Nella maggior parte dei casi, i lotti vengono registrati nella sessione Riga spedizione per lotti e numeri di serie (whinh4133m000). È possibile avviare questa sessione dalla sessione Righe spedizione (whinh4131m000). Nello scenario cross-dock, è necessario registrare i lotti delle righe di spedizione nella tabella di distribuzione dei lotti, perché le righe dell'avviso di uscita non sono disponibili. Se si suddivide una riga di spedizione e si sposta parte della relativa quantità in un'altra riga di spedizione, è necessario specificare anche la modalità di suddivisione dei lotti e dei numeri di serie tra le righe. Componenti della struttura originale Se l'impostazione del campo Registra prelievo lotti da produzione è Sì e il prodotto finito ha un numero di serie, è necessario registrare la distribuzione dei lotti durante la registrazione dei componenti della struttura originale nella sessione Artic. finale con num. serie - Componenti Struttura originale (timfc0111m000). In questo caso, è possibile ignorare la registrazione dei lotti per le righe di avviso di uscita o per le righe di spedizione. Se il prodotto finito è senza numero di serie, per le righe dell'avviso di uscita o per le righe di spedizione è necessario registrare il lotto, perché non esiste alcuna struttura originale. Unità di gestione Per informazioni sulle unità di gestione, vedere la Guida in linea della sessione Unità di gestione lotti e numeri di serie (whwmd5136m000). Altri casi In determinate circostanze, è possibile specificare la distribuzione dei lotti nelle sessioni riportate di seguito: Riga ordine di inventario periodico per lotti e numeri di serie (whinh5106m000) Riga ordine di rettifica per lotti e numeri di serie (whinh5126m000) Registrazione lotti e ispezioni Se nella procedura di immagazzinamento è prevista l'ispezione degli articoli ricevuti o prelevati, è necessario avviare la registrazione dei lotti dalla sessione Ispezioni magazzino (whinh3122m000). In questo caso, è necessario specificare i codici di lotto o i numeri di serie degli articoli accettati o scartati. Argomenti correlati Gestione per lotti Gestione per lotti (non in scorte) Panoramica delle impostazioni di registrazione del numero di serie per scenari con elevati volumi Modelli di registrazione dei lotti e dei numeri di serie |