| Creazione di una struttura fisica da una distinta base |  |
| È possibile utilizzare la sessione Creazione struttura fisica (tscfg2210m000) per creare la struttura fisica a partire da una distinta base (BOM). Se si crea una struttura fisica a partire da una distinta base, viene eseguita una copia diretta degli articoli effettivi della sessione Distinta base (tibom1110m000) di ERP LN Manufacturing nella sessione Articoli con numero di serie (tscfg2100m000) di ERP LN Service. Se non sono presenti dati assistenza articoli, ERP LN utilizza i valori predefiniti di assistenza articolo disponibili per il tipo di articolo e il gruppo articoli in Service. Creazione di una struttura fisica da una distinta base Avviare la sessione Creazione struttura fisica (tscfg2210m000). Selezionare Distinta base nel campo Origine. Consegne di vendita - Utilizzare questa opzione per creare una struttura fisica a partire da consegne di vendita (postvendita). L'articolo finale dell'ordine di vendita, ovvero la distinta base di produzione, viene copiato in una struttura fisica. Se questa casella di controllo è selezionata, è possibile utilizzare i campi della casella di gruppo Intervallo di selezione per creare una struttura fisica a partire da un intervallo di gruppi, articoli o articoli con numero di serie. La struttura fisica verrà creata in relazione a tale intervallo di selezione. Validità articolo - Se questa casella di controllo è selezionata, la validità dell'articolo viene verificata prima della copia di quest'ultimo nella struttura fisica. ERP LN esegue le seguenti verifiche: Se l'articolo è gestito per revisioni e deriva da consegne di vendita, ERP LN verifica la revisione a partire dalla riga ordina di vendita. ERP LN verifica la data di validità a partire dagli elementi di progettazione dell'articolo e della revisione in oggetto. Se l'articolo non è gestito per revisioni e non deriva da consegne di vendita, ERP LN verifica la data di validità a partire dalla vendita in base alla data di configurazione del parametro relativo alle vendite. Se l'articolo non deriva da consegne di vendita, ERP LN utilizza come input la data di validità. Identificatore di configurazione - Quando ERP LN crea la struttura fisica a partire dalla distinta base (BOM), l'identificatore di configurazione viene considerato come una convalida. Gli articoli associati all'identificatore di configurazione vengono creati soltanto in Service. L'identificatore di configurazione viene verificato a partire dall'articolo con numero di serie. Se l'identificatore di configurazione non è presente nell'articolo con numero di serie e quest'ultimo deriva da un ordine di vendita, ERP LN verifica l'identificatore di configurazione a partire da una riga ordine di vendita. Se l'origine non viene trovata, passa a distinta base - Se questa casella di controllo è selezionata quando la struttura fisica viene creata a partire da una struttura originale o da una struttura articolo e non viene trovato alcun articolo origine, ERP LN copia la distinta base di tale articolo nella struttura fisica. Verifiche della coerenza - Se la struttura fisica viene generata direttamente a partire da una distinta base di produzione, ERP LN esegue una verifica sia in ERP LN Manufacturing che in ERP LN Service, in modo da garantire che nella struttura fisica non siano presenti problemi di coerenza. Gli articoli presenti in una struttura di questo tipo devono essere definiti in ERP LN Service utilizzando i dati dell'articolo di assistenza appropriati, con la gestione configurazioni correlata, e verificando la coerenza. ERP LN esegue le seguenti verifiche della coerenza: Per distinguere tra articoli pertinenti e non pertinenti all'assistenza, ERP LN copia gli articoli gestiti per configurazione, ovvero articoli con numero di serie o anonimi, nella struttura fisica. Se per un articolo non sono disponibili dati articolo di assistenza, tali dati verranno creati in Articoli-Assistenza in base ai valori predefiniti assistenza e quindi copiati nella struttura fisica. Nota È necessario creare i dati articolo di assistenza per tutti gli articoli copiati nella struttura fisica da una distinta base di produzione. ERP LN verifica la coerenza in relazione alla formazione della struttura. Il livello di articolo con numero di serie deve essere sempre superiore a quello di un articolo anonimo, in modo da garantire la coerenza della struttura con la definizione dell'articolo. ERP LN inizia la copia quando rileva un problema di coerenza nella formazione della struttura. A questo punto viene generato un report errori. ERP LN stampa un report errori se il livello di un articolo con numero di serie è inferiore a quello di un articolo anonimo, come illustrato nell'esempio riportato di seguito. Esempio
Livello | Articolo | Gestione configurazioni | Presenza dei dati assistenza articoli
0 | X | Con numero di serie | Sì
1 | Y | Anonimo | Sì
2 | A | Con numero di serie | Sì ------- Problema 1
2 | B | Nessuno | No
1 | Z | Anonimo | Sì
2 | A | Con numero di serie | Sì ------- Problema 2
3 | B | Nessuno | No
4 | C | Anonimo | Sì ------- Problema 3
Tutti e tre i problemi sono determinati dal fatto che il livello degli articoli con numero di serie è inferiore a quello degli articoli anonimi. ERP LN stampa il seguente report errori: Per l'articolo X non è possibile generare alcuna struttura fisica per i seguenti motivi: L'impostazione delle gestione configurazioni relativa all'articolo padre (Y-anonimo) è di livello inferiore rispetto a quella dell'articolo figlio (A-con numero di serie). L'impostazione delle gestione configurazioni relativa all'articolo padre (Z-anonimo) è di livello inferiore rispetto a quella dell'articolo figlio (A-con numero di serie). L'impostazione delle gestione configurazioni relativa all'articolo padre (B-nessuno) è di livello inferiore rispetto a quella dell'articolo figlio (C-anonimo). ERP LN verifica la coerenza per quanto riguarda eventuali loop nella distinta base (BOM). Se due articoli anonimi si trovano in posizione non corretta rispetto a una definizione di struttura esistente, è possibile che determinino un loop. ERP LN stampa un report errori se viene rilevato un loop nella distinta base, come illustrato nell'esempio riportato di seguito. Esempio
Livello | Articolo | Gestione configurazioni | Presenza dei dati assistenza articoli
0 | X | Con numero di serie | Sì
1 | Y | Con numero di serie | Sì
2 | A | Con numero di serie | Sì
2 | B | Con numero di serie | Sì
1 | Z | Con numero di serie | Sì
2 | A | Con numero di serie | Sì
3 | B | Con numero di serie | Sì
4 | X | Con numero di serie | Sì ------- Problema 1
ERP LN stampa il seguente report errori: Per l'articolo X non è possibile generare alcuna struttura fisica per i seguenti motivi: Rilevato ciclo nella distinta base. |