| Visualizzazione analisi carico di lavoro (tiasc5701m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per generare diagrammi che consentono di visualizzare un'analisi del carico di lavoro e della capacità disponibile per l'occupazione uomo e/o macchina di (parti di) una linea di assemblaggio. Per ottimizzare la disponibilità della linea di assemblaggio, è possibile analizzare la capacità e l'uso effettivo della linea. In questo modo è possibile individuare i colli di bottiglia, in cui viene superata la capacità della linea, o un sottoutilizzo della capacità. I risultati dell'analisi sono visualizzati in un diagramma. Il carico di lavoro è la quantità di ore-uomo e/o ore-macchina impiegate in un determinato luogo di lavoro, che può essere una stazione di linea, un segmento di linea, il centro di lavoro principale o la linea di assemblaggio. La capacità disponibile è la quantità di ore-uomo e/o ore-macchina disponibili in un determinato luogo di lavoro. Il carico di lavoro può essere analizzato a diversi livelli di precisione. Questo è importante perché un'analisi più dettagliata può evidenziare colli di bottiglia che non erano visibili a un livello globale. Nota In questa sessione vengono visualizzati solo il carico di lavoro e la capacità, ma non viene generato alcun avviso in caso di colli di bottiglia o qualora sussista la possibilità di migliorare il bilanciamento della linea. Questi fattori devono essere individuati dall'utente. La sessione Stampa analisi operazioni (tiasc5401m000) consente di stampare un report nel quale viene visualizzato il punto in cui il tempo di esecuzione supera il tempo disponibile. Parametri e impostazioni La capacità della linea è determinata dai parametri e dalle impostazioni seguenti: Il calendario. Il calendario viene definito nel modulo Calendari e periodi in Dati Common. Il parametro Tipo di disponibilità. Questo parametro viene definito nella sessione Parametri Controllo assemblaggio (tiasc0100m000). Il tipo di disponibilità è il collegamento tra le risorse e un calendario. Le assegnazioni non medie a livello di stazione di linea. Queste assegnazioni sono definite nelle sessioni Linea di assemblaggio - Assegnazioni (tiasc5510m000) e Linea di assemblaggio - Assegnazioni e stazioni di linea (tiasc5520m000). Le assegnazioni non medie consentono di definire il numero di risorse, vale a dire uomini e macchine disponibili per una stazione di linea. Poiché nella pianificazione degli ordini di assemblaggio viene tenuto conto della capacità della linea, questi parametri sono importanti anche per il carico di lavoro effettivo, sebbene questo possa superare la capacità. Argomenti correlati Panoramica di Controllo assemblaggio (ASC) Varianti della stazione di linea Utilizzo della stazione di linea di assemblaggio Ordini di assemblaggio Assegnazioni di assemblaggio Sequenziamento per linea e tipi di regole in Controllo assemblaggio (ASC)
Campi | Descrizione
Aggrega per | Il livello al quale viene eseguita l'analisi. Questo livello inoltre determina in gran parte l'output della sessione. Sono disponibili i seguenti livelli: Linea di assemblaggio Segmento di linea Centro di lavoro principale Stazione di linea Stazione di linea per ordine L'ultima opzione, Stazione di linea per ordine, è lo stesso livello di Stazione di linea, ma consente di ordinare i dati per ordine di assemblaggio. Questa opzione consente di individuare gli ordini che possono essere spostati o scambiati per risolvere un problema di capacità. La selezione dell'opzione Stazione di linea per ordine ha le seguenti conseguenze per gli altri campi e le altre caselle di controllo di questa sessione: I campi Numero periodi su diagramma e Tipo di grafico vengono disabilitati. Le caselle di controllo Mostra capacità/carico di lavoro uomo e Mostra capacità/carico di lavoro macchina vengono selezionate e non possono essere deselezionate. Il campo Ordina per Carico di lavoro viene abilitato. Per le altre opzioni del campo corrente, il campo Ordina per Carico di lavoro è disabilitato.
Data di inizio | L'intervallo di date che determina il periodo per il quale viene eseguita l'analisi. Nel calcolo del carico di lavoro verranno presi in considerazione solo gli ordini stazione di linea la cui data di inizio rientra in questo intervallo.
Durata periodo | La durata del periodo per il quale viene eseguita l'analisi. La capacità e il carico di lavoro sono espressi come una quantità di tempo per periodo. Immettere un numero intero. La durata del periodo determina anche l'unità utilizzata per visualizzare l'occupazione uomo e macchina nel diagramma, in conformità con le regole seguenti: Se la durata del periodo è inferiore a 50 minuti, il carico di lavoro viene visualizzato in secondi. Se la durata del periodo è compresa tra 50 minuti e 50 ore, il carico di lavoro viene visualizzato in minuti. Se la durata del periodo è compresa tra 50 ore e 50 giorni, il carico di lavoro viene visualizzato in ore. Se la durata del periodo è uguale o superiore a 50 giorni, il carico di lavoro viene visualizzato in giorni.
Durata periodo | L'unità utilizzata per misurare il periodo. Possono essere utilizzate le seguenti unità: Giorni Ore Minuti Nota L'unità selezionata non influisce direttamente sull'unità utilizzata per visualizzare il carico di lavoro nel diagramma generato. L'unità del diagramma è determinata dal parametro Durata periodo, immesso nel campo precedente.
Mostra capacità/carico di lavoro uomo | Se la casella di controllo è selezionata, nel diagramma vengono visualizzati la capacità e il carico di lavoro per ore-uomo. Nota Se nel campo Aggrega per è stato selezionato Stazione di linea per ordine, questa casella di controllo viene selezionata automaticamente e non può essere deselezionata. Se nel campo Aggrega per è stata selezionata un'altra opzione, è necessario selezionare almeno una delle caselle di controllo della casella di gruppo Analisi carico di lavoro.
Mostra capacità/carico di lavoro macchina | Se la casella di controllo è selezionata, nel diagramma vengono visualizzati la capacità e il carico di lavoro per ore-macchina. Nota Se nel campo Aggrega per è stato selezionato Stazione di linea per ordine, questa casella di controllo viene selezionata automaticamente e non può essere deselezionata. Se nel campo Aggrega per è stata selezionata un'altra opzione, è necessario selezionare almeno una delle caselle di controllo della casella di gruppo Analisi carico di lavoro.
Numero periodi su diagramma | Immettere il numero di periodi che si desidera raggruppare nel diagramma. Il numero totale di periodi è determinato dall'intervallo selezionato nei campi Data di inizio, diviso per il parametro Durata periodo. Se il numero totale di periodi è troppo elevato per consentirne una visualizzazione sufficientemente dettagliata, è possibile dividere il diagramma in più periodi, in base al valore immesso qui.
Tipo di grafico | Il tipo di grafico che si desidera utilizzare. Scegliere uno dei tipi seguenti: Grafico a linee Grafico a barre 2D Grafico a barre 3D Grafico a torta 2D Grafico a torta 3D Grafico di Gantt Grafico a griglia/lineare Grafico ad aree 2D Grafico a dispersione 2D Grafico polare Grafico HLC (High-Low-Close) Grafico a bolle Grafico a nastri Grafico ad aree 3D Grafico a griglie multiple Grafico lineare/a griglia Grafico Box-Whisker Grafico OHLC (Open-High-Low-Close) Istogramma Grafico a superficie 'true 3D' Grafico a dispersione 'true 3D' Grafico serie temporale
Ordina per Carico di lavoro | Scegliere se si desidera ordinare per carico di lavoro uomo o carico di lavoro macchina. Nota Questo campo è abilitato solo se nel campo Aggrega per è stato selezionato Stazione di linea per ordine.
Linea di assemblaggio | La linea o le linee di assemblaggio di cui viene analizzata la capacità e il carico di lavoro.
Segmento di linea | Il segmento o i segmenti di linea di cui viene analizzata la capacità e il carico di lavoro.
Stazione di linea | La stazione o le stazioni di linea di cui viene analizzata la capacità e il carico di lavoro.
Centro di lavoro principale | Il centro o i centri di lavoro principali di cui viene analizzata la capacità e il carico di lavoro.
Comandi | Descrizione
Analizza | Scegliere questo pulsante per analizzare il carico di lavoro e la capacità.