| Variante stazione di linea - Operazioni (tiasc2122m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per visualizzare e aggiungere o modificare le operazioni associate a una variante stazione di linea. È possibile modificare solo le varianti stazione di linea specifiche per ordine. Per informazioni dettagliate, vedere l'argomento Varianti della stazione di linea nella sezione della Guida relativa ai Manuali in linea. Dal menu Specifico è possibile avviare la sessione Variante stazione di linea - Componenti assemblaggio (tiasc2121m000) per visualizzare i componenti assegnati alla variante stazione di linea. Nota Non è possibile modificare il contenuto dei componenti di assemblaggio di una variante stazione di linea specifica per ordine se le ore relative all'ordine stazione di linea sono già state scaricate a consuntivo. Argomenti correlati Varianti della stazione di linea
Campi | Descrizione
Variante stazione di linea | Contiene operazioni e materiali identici che vengono utilizzati in una stazione di linea specifica per più ordini di assemblaggio. In questo modo, le operazioni e i materiali identici vengono memorizzati una sola volta anziché per ciascun ordine di assemblaggio. Grazie all'utilizzo di varianti stazione di linea la quantità di spazio necessaria per la memorizzazione dei dati risulta ridotta, con un conseguente miglioramento delle prestazioni. Esempio Una società produce auto con varie caratteristiche, inclusi i due tipi di pneumatico largo e stretto. Nella stazione di linea in cui vengono montati i pneumatici tutte le auto con pneumatici larghi rappresentano una variante stazione di linea, mentre le auto con pneumatici stretti rappresentano un'altra variante stazione di linea, indipendentemente da tutte le altre specifiche che non sono rilevanti per questa stazione di linea.
Stazione | La stazione di linea alla quale viene applicata la variante stazione di linea.
Per ordine | Se la variante stazione di linea è specifica per ordine, in questo campo viene visualizzato l'ordine per il quale la variante è stata resa specifica. Nota Questo campo viene visualizzato solo se la variante stazione di linea selezionata è specifica per ordine. Argomenti correlati Varianti della stazione di linea
Processo | Questo campo non è utilizzato. È riservato a funzionalità non ancora disponibili.
Operazione | L'operazione collegata alla variante stazione di linea.
Variante operazione | Questo campo non è utilizzato. È riservato a funzionalità non ancora disponibili.
Variante operazione | Questo campo non è utilizzato. È riservato a funzionalità non ancora disponibili.
Operazione originale | Se la casella di controllo è selezionata, l'operazione non è stata modificata. Se la casella di controllo non è selezionata, uno dei campi relativi all'operazione di assemblaggio è stato modificato. È possibile apportare tali modifiche solo se la variante stazione di linea è specifica per ordine. Questa casella di controllo viene utilizzata per determinare il risultato di stampa. Quando devono essere stampati gli originali, verranno stampate le operazioni per le quali questa casella di controllo è selezionata. Quando devono essere stampate le differenze, verranno stampate le operazioni per le quali questa casella di controllo è deselezionata. Argomenti correlati Varianti della stazione di linea
Gruppo di lavoro | Il gruppo di impiegati che esegue l'operazione.
Sequenza esecuzione | L'ordine in cui devono essere eseguite le operazioni.
Istruzione | Se la casella di controllo è selezionata, è presente un testo di istruzioni.
Attività | Operazione eseguita per la produzione o la riparazione di un articolo, ad esempio la troncatura, la perforazione o la verniciatura. Un'attività viene eseguita in un centro di lavoro e può essere correlata a una macchina.
Durata ciclo | In ERP LN, tempo che intercorre tra il completamento di due unità di produzione separate. Ad esempio, nel caso di motori assemblati a un tasso di 120 unità all'ora, la durata del ciclo è di 30 secondi. La durata del ciclo equivale inoltre al tempo di permanenza di un prodotto in una posizione su una linea di assemblaggio o al tempo richiesto dall'esecuzione di un'operazione su un articolo in una stazione di lavoro (escluso il tempo di attrezzaggio).
Unità durata ciclo | Ore, minuti o secondi.
Occupazione uomo | Il numero di persone necessarie per eseguire l'operazione. Questo valore viene recuperato dall'assegnazione stazione di linea in Configurazione linea di assemblaggio (LAC) e viene utilizzato solo nell'elaborazione delle transazioni basata su ordine. Nell'elaborazione delle transazioni basata su stazione di linea, l'occupazione uomo viene ricavata dall'assegnazione a livello di stazione di linea.
Occupazione macchina | Il numero di macchine necessarie per eseguire l'operazione. Questo valore viene recuperato dall'assegnazione stazione di linea in Configurazione linea di assemblaggio (LAC) e viene utilizzato solo nell'elaborazione delle transazioni basata su ordine. Nell'elaborazione delle transazioni basata su stazione di linea, l'occupazione macchina viene ricavata dall'assegnazione a livello di stazione di linea.
Comandi | Descrizione
Componenti assemblaggio | Scegliere questo comando per avviare la sessione Variante stazione di linea - Componenti assemblaggio (tiasc2121m000).