| Articoli - Serie codici ident. di configurazione (tcuef0101m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per definire una serie codici identificativi di configurazione che identifica una serie di codici identificativi di configurazione per un articolo specifico. È possibile definire più di una serie di codici identificativi di configurazione per uno specifico articolo con identificatore di configurazione, ad esempio, una serie per ogni cliente che acquista l'articolo. Per ogni serie è possibile definire uno o più intervalli di sequenza dei campi Da numero di sequenza e A numero di sequenza. Ad esempio, per una serie è possibile definire un intervallo da 1 a 10 e uno da 11 a 14. Se a una serie sono associati più intervalli, questi non possono essere sovrapposti. Se sono stati definiti una serie e un intervallo di sequenza per uno specifico articolo con identificatore di configurazione, è possibile selezionare il record e scegliere Genera codici identificativi di configurazione dal menu Specifico. Il codice identificativo di configurazione viene associato quindi a una combinazione di articolo, serie di codici identificativi di configurazione e numero di sequenza. I dati vengono memorizzati nella sessione Codici identificativi di configurazione (tcuef0502m000). Esempio Per un dispositivo radar è possibile produrre vari modelli: Semplice (LI, Light) Normale (NO, Normal) Avanzato (AD, Advanced) Dopo la vendita di 10 occorrenze del modello avanzato (AD) del dispositivo radar, vengono apportate alcune modifiche alla distinta base di tale dispositivo. Le modifiche vengono applicate solo alle due occorrenze successive del dispositivo radar avanzato. Questa situazione può essere rappresentata definendo due serie diverse nella sessione Articoli - Serie codici ident. di configurazione (tcuef0101m000).
Articolo | Serie codici identificativi di configurazione | Da numero di sequenza | A numero di sequenza
--- | --- | --- | ---
Radar | AD | 1 | 10
Radar | AD | 11 | 12
Argomenti correlati Panoramica degli identificatori di configurazione Intercambiabilità di codici identificativi di configurazione
Campi | Descrizione
Elemento di progettazione | Se la casella di controllo è selezionata, l'articolo è un elemento di progettazione utilizzato nel modulo Gestione dati progettazione in Manufacturing.
Articolo finale | Articolo con identificatore di configurazione per cui definire una serie codici identificativi di configurazione. È possibile definire la serie codici identificativi di configurazione solo se è selezionata la casella di controllo Articolo finale con identificatore di configurazione nella sessione Articolo - Generale (tcibd0101s000).
Serie codici identificativi di configurazione | Codice che rappresenta un gruppo di uno o più codici identificativi di configurazione validi per l'articolo con lo stesso identificatore di produzione.
Da numero di sequenza | Primo numero dell'intervallo di sequenza definito per l'articolo con identificatore di configurazione. Per ogni serie è possibile definire uno o più intervalli di sequenza dei campi Da numero di sequenza e A numero di sequenza. Ad esempio, per una serie è possibile definire un intervallo da 1 a 10 e uno da 11 a 14. Se a una serie sono associati più intervalli, questi non possono essere sovrapposti. Se sono stati definiti una serie e un intervallo di sequenza per uno specifico articolo con identificatore di configurazione, è possibile selezionare il record e scegliere Genera codici identificativi di configurazione dal menu Specifico. Il codice identificativo di configurazione viene associato quindi a una combinazione di articolo, serie di codici identificativi di configurazione e numero di sequenza. I dati vengono memorizzati nella sessione Codici identificativi di configurazione (tcuef0502m000).
A numero di sequenza | Ultimo numero dell'intervallo di sequenza definito per l'articolo con identificatore di configurazione. Per ogni serie è possibile definire uno o più intervalli di sequenza dei campi Da numero di sequenza e A numero di sequenza. Ad esempio, per una serie è possibile definire un intervallo da 1 a 10 e uno da 11 a 14. Se a una serie sono associati più intervalli, questi non possono essere sovrapposti. Se sono stati definiti una serie e un intervallo di sequenza per uno specifico articolo con identificatore di configurazione, è possibile selezionare il record e scegliere Genera codici identificativi di configurazione dal menu Specifico. Il codice identificativo di configurazione viene associato quindi a una combinazione di articolo, serie di codici identificativi di configurazione e numero di sequenza. I dati vengono memorizzati nella sessione Codici identificativi di configurazione (tcuef0502m000).
Tutti i codici identificativi di configurazione sono intercambiabili | Se la casella di controllo è selezionata, i codici identificativi di configurazione sono intercambiabili a livello di società. Argomenti correlati Intercambiabilità di codici identificativi di configurazione
L'articolo finale è intercambiabile | Se la casella di controllo è selezionata, i codici identificativi di configurazione sono intercambiabili a livello di articolo. Argomenti correlati Intercambiabilità di codici identificativi di configurazione
Intercambiabile nella serie | Se la casella di controllo è selezionata, i codici identificativi di configurazione di questa serie sono intercambiabili con altri codici identificativi della stessa serie. Argomenti correlati Intercambiabilità di codici identificativi di configurazione
Intercambiabile con altre serie intercambiabili | Se la casella di controllo è selezionata, i codici identificativi di configurazione di questa serie sono intercambiabili con altri codici identificativi di altre serie intercambiabili. Argomenti correlati Intercambiabilità di codici identificativi di configurazione
Intercambiabile con configurazione standard e viceversa | Se la casella di controllo è selezionata, i codici identificativi di configurazione sono intercambiabili con la configurazione standard. Argomenti correlati Intercambiabilità di codici identificativi di configurazione
Testo | Se questa casella di controllo è selezionata, è presente un testo. Argomenti correlati Lavorare con i testi
Comandi | Descrizione
Genera codici identificativi di configurazione | Genera i codici identificativi di configurazione per l'articolo selezionato e la serie. Vengono generati i codici identificativi di configurazione per l'intervallo di numeri di sequenza definito dai campi Da numero di sequenza e A numero di sequenza.
Codici identificativi di configurazione | Avvia la sessione Codici identificativi di configurazione (tcuef0502m000), in cui vengono visualizzati i codici identificativi di configurazione creati in base all'articolo, alla serie e all'intervallo di numeri di sequenza selezionati.
Stampa serie codici ident. di configurazione | Avvia la sessione Stampa serie codici ident. di configurazione (tcuef0401m000).
Ricollega articolo - serie codici ident. di config. | Avvia la sessione Ricollega articolo - serie codici identificativi di configurazione.
Articolo - Richieste | Avvia la sessione Articolo - Richieste (tcuef0108m000).