| Tipi di segnale - per Pianificatore (cprao1110m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per definire e gestire le impostazioni del segnale specifiche del pianificatore che determinano: Quali tipi di segnali vengono generati per il pianificatore interessato. In quali circostanze è necessario generare questi segnali. Specificare i tipi di segnale richiesti per il pianificatore interessato e definire le impostazioni per ogni tipo di segnale. Per un tipo di segnale, è possibile definire diverse impostazioni per varie fasce di costo-prezzo. Ad esempio, è possibile utilizzare diversi livelli di tolleranza per ordini a costo elevato rispetto a ordini a costo ridotto. Nel campo Costo minimo è possibile specificare un prezzo di costo minimo per ogni segnale. Se il campo ID pianificatore rimane vuoto, è possibile definire un set generale di tipi di segnale. Questo set generale viene utilizzato per i segnali che non sono diretti a un pianificatore specifico. Nota Se si desidera generare segnali per un determinato pianificatore, è necessario definire innanzitutto un set di tipi di segnale. In caso contrario, ERP LN non genererà i segnali per questo pianificatore. Argomenti correlati Segnali di pianificazione in Enterprise Planning Tipi di segnali di pianificazione Utilizzo di una sessione panoramica Gestione dei record in una sessione panoramica
Campi | Descrizione
ID pianificatore | Numero impiegato del pianificatore di cui viene visualizzato il set di tipi segnale. Nota Di regola, un segnale è diretto a un pianificatore specifico se si riferisce a un articolo per il quale è stato inserito un codice impiegato nel campo Pianificatore della sessione Articoli - Pianificazione (cprpd1100m000). Se il campo non è compilato, viene visualizzato un set generale di tipi di segnale, utilizzato per tutti i segnali non diretti a un pianificatore specifico.
Valuta costo minimo per segnali | Valuta utilizzata da ERP LN per il prezzo di costo minimo che è possibile definire nella sessione Parametri EP (cprpd0100m000). Se per l'articolo è stata definita una valuta diversa nella sessione Articoli - Determinazione costi (ticpr0107m000), ERP LN converte la valuta in quella prevista per il prezzo di costo minimo.
Tipo di segnale | Specificare il tipo di segnale che ERP LN può generare durante la pianificazione. I tipi di segnale informano il pianificatore del processo di pianificazione corrente.
Costo minimo | Prezzo di costo minimo al quale viene applicato il tipo di segnale sulla riga. Se il campo Costo minimo per un tipo di segnale è vuoto, è possibile specificare un valore. In questo caso, se il Prezzo di costo dell'articolo ordinato è minore del prezzo di costo minimo, Dati Common genera solo il tipo di segnale corrispondente.
Priorità segnale | Priorità predefinita del tipo di segnale. È possibile utilizzare questa priorità, ad esempio, per visualizzare i segnali in ordine di importanza. Valori consentiti Inserire un numero da 1 (priorità massima) a 100 (priorità minima).
Orizzonte | Orizzonte del segnale del tipo di segnale in questa riga. Nota Per alcuni tipi segnale, l'orizzonte ha un valore fisso. L'orizzonte del segnale è così ampio che, nella pratica, la generazione di segnali di questo tipo non è mai vincolata dall'orizzonte stesso. I tipi di segnale interessati sono: Errore irreversibile Nessuna relazione di fornitura Nessun Business Partner di fornitura Errore articolo Nessun articolo per unità del piano Pianificazione non riuscita Nota Per i segnali di tracciatura fabbisogni, immettere un valore inferiore rispetto al valore del campo Orizzonte tracciatura nella sessione Parametri EP (cprpd0100m000). In caso contrario, è possibile che vengano generati falsi segnali Tracc. fabb.: 0 scorte pianificate e Tracc. fabb.: 0 scorte materiale pianif..
Tolleranza (Percentuale) | La percentuale di tolleranza viene applicata ai segnali che comportano un confronto tra quantità o percentuali e che indicano che un certo valore effettivo è superiore o inferiore rispetto a un certo valore di norma. La percentuale di tolleranza interessata è una percentuale del valore di norma. Quando viene definita una percentuale di tolleranza per un tipo di segnale, al momento di generare segnali di questo tipo ERP LN ignora gli scostamenti minimi dal valore di norma. Esempio Il tipo segnale è Scorte > Massimo, le scorte massime sono 50 e la percentuale di tolleranza è 10. In questo caso, viene generato un segnale solo quando le scorte previste sono maggiori di 55. Il tipo di segnale è Quantità ordine < Minimo, la quantità ordine minima è 20 e la tolleranza percentuale è 15. In questo caso, viene generato un segnale solo quando la quantità dell'ordine è inferiore a 17. La percentuale di tolleranza viene applicata ai tipi di segnale riportati di seguito: Scorte < Scorte di sicurezza/Piano Scorte > Massimo Previsione <> Domanda effettiva Scorte > Piano scorte Quantità ordine < Minimo Quantità ordine > Massimo Sovraccarico risorsa Per tutti gli altri tipi di segnale, la percentuale di tolleranza è disattivata. Ciò include i tipi di segnale Carico di lavoro < Quota di lavoro e Carico di lavoro > Quota di lavoro. Tuttavia, è possibile definire una percentuale di tolleranza per questi due tipi di segnale nel campo Tolleranza carico di lavoro della sessione Risorsa (cprpd2100m000). Nota Nel caso del tipo di segnale Previsione <> Domanda effettiva, le previsioni di domanda vengono utilizzate come valore di norma e la percentuale di tolleranza viene applicata in entrambe le direzioni (al di sopra e al di sotto delle previsioni di domanda).
Tolleranza (Giorni) | La tolleranza in giorni viene applicata ai segnali che comportano un confronto di date e che indicano che una certa data è precedente o successiva rispetto a una determinata data di norma. La tolleranza in giorni è espressa in giorni lavorativi. Quando viene definita una tolleranza in giorni per un tipo di segnale, ERP LN ignora gli scostamenti minimi dalla data di norma al momento di generare segnali di questo tipo. Esempio Il tipo segnale è Data di fine > Data fabbisogno, la data di fabbisogno è Lunedì 10 aprile e la tolleranza in giorni è due. In questo caso, viene generato un segnale solo quando la data di fine dell'ordine è successiva al 12 aprile. Il tipo segnale è Ritarda, la data di fabbisogno è Venerdì, 25 agosto e la tolleranza in giorni è tre. In questo caso, viene generato un segnale solo quando la data di fine dell'ordine è precedente al 22 agosto. La tolleranza in giorni viene applicata ai tipi di segnale riportati di seguito: Ritardo trasferimento Anticipa Ritarda Ordine incluso nel tempo di sicurezza Ordine incluso nell'intervallo ordini Ordine incluso nel lead time agg. Data di fine > Data fabbisogno Per tutti gli altri tipi di segnale, la tolleranza in giorni è disattivata. Nota Per il tipo di segnale Ritardo trasferimento, la tolleranza in giorni è effettivamente utilizzata come tipo speciale di periodo di congelamento, a indicare quando è consigliabile trasferire l'ordine. Nota Segnali per ordini
Numero massimo | Numero massimo di segnali di questo tipo generati da ERP LN per una combinazione specifica articolo/pianificatore. Ad esempio, impostando il numero massimo di segnali di un certo tipo su dieci, solo i primi dieci segnali di questo tipo vengono memorizzati per un articolo e per uno specifico pianificatore. Nota Per alcuni tipi di segnale, il numero massimo di segnali è fisso. Questo valore è tanto elevato che, nella pratica, la generazione di segnali di questo tipo non è mai vincolata dal numero massimo. I tipi di segnale interessati sono: Errore irreversibile Nessuna relazione di fornitura Nessun Business Partner di fornitura Errore articolo Nessun articolo per unità del piano Pianificazione non riuscita
Disabilita | Se la casella di controllo è selezionata, non vengono generati segnali del tipo specificato. Nota In pratica, disabilitando un tipo di segnale si ottiene lo stesso effetto dell'eliminazione del record relativo a quel tipo di segnale. Tuttavia, disabilitando il tipo di segnale si ottiene il vantaggio di poterlo riabilitare facilmente.
Elabora automaticamente | Se la casella di controllo è selezionata, ERP LN può elaborare automaticamente il segnale corrispondente nella sessione Elaborazione - Segnali (cprao1220m000). È possibile selezionare questa casella di controllo solo per i tipi di segnale riportati di seguito: Annullamento ordine Anticipa Ritarda ERP LN genera i tipi di segnale specificati sopra solo quando si esegue la pianificazione basata su ordini. Dopo aver eseguito la pianificazione basata su ordini e dopo che ERP LN ha generato l'annullamento e/o la riprogrammazione dei segnali, è possibile visualizzare tali segnali nella sessione Segnali per pianific./articolo (cprao1125m000) con la casella di controllo Elabora automaticamente corrispondente selezionata.
Comandi | Descrizione
Stampa tipi di segnale | Avvia la sessione Stampa tipi di segnale (cprao1410m000).