| Esecuzione analisi rotazione lenta (whina6220m000) |  |
| Utilizzare questa sessione per eseguire l'analisi rotazione lenta. L'analisi di rotazione lenta può essere effettuata per articolo o per magazzino. Per ciascun articolo viene calcolato il prelievo effettivo nell'anno precedente. La somma dei prelievi effettivi dell'ultimo anno viene divisa per le scorte disponibili. Il valore risultante, definito tasso di rotazione, viene confrontato con le percentuali di rotazione lenta registrate nella sessione Parametri analisi scorte (whina0100m000). La percentuale di rotazione lenta assegnata all'articolo corrisponde alla prima percentuale di rotazione lenta registrata nella sessione Parametri analisi scorte (whina0100m000) che risulta maggiore della velocità di rotazione lenta dell'articolo. In questo modo, gli articoli vengono classificati in dieci categorie, alla prima delle quali è assegnato il valore più alto dato dal rapporto tra prelievo effettivo e scorte disponibili. Argomenti correlati Esecuzione di analisi rotazione lenta Utilizzo dei campi Da e A
Campi | Descrizione
Analisi rotazione lenta per
Analisi rotazione lenta per | Selezionare Articolo, Gruppo articoli o Magazzino.
Update Slow Moving Percentages
Aggiorna percentuali rotazione lenta | Selezionare Simula o Aggiorna.
Opzioni
Valuta | Base valutaria locale. Scegliere Cambia valuta dal menu Strumenti per passare da una valuta locale a un'altra.
Stampa analisi rotazione lenta | Se la casella di controllo è selezionata, vengono stampati i risultati dell'analisi rotazione lenta. Per ciascun articolo, il report di stampa contiene i dati indicati di seguito: Data ultima transazione scorte Percentuale rotazione lenta Valore rotazione lenta = valore scorte in base a FTP x percentuale rotazione lenta Valore rotazione rapida = valore scorte in base a FTP - valore rotazione lenta Il valore delle scorte in base a FTP viene calcolato utilizzando la formula riportata di seguito:
    valore scorte in base a FTP = prezzo di valorizzazione x scorte disponibili