| Glossario di Quality Management |  |
| combinazione di qualità Condizioni che determinano la generazione di ordini di ispezione e la modalità di esecuzione delle ispezioni. Una combinazione di qualità consente di collegare le informazioni riportate di seguito: Il modulo o il package che costituisce l'origine delle ispezioni della qualità. Il gruppo di qualità o di articoli al quale vengono applicate le ispezioni di qualità. I requisiti di qualità da soddisfare, definiti nell'ID qualità. frequenza Intervallo tra due campioni, espresso nell'unità di misura frequenza. Spiegazione: ogni 100 pezzi viene definito un nuovo campione di 10 pezzi. In questo caso vengono definiti 11 campioni di 10 pezzi ciascuno. Esempio
Campione | 10 pezzi
Frequenza | 100 pezzi
Quantità ordine | 1150 pezzi
gruppo di test Definizione della frequenza con cui si prelevano campioni per testare una quantità ordine, nonché definizione della dimensione del campione. ID qualità Codice al quale vengono collegati i dati necessari per la verifica dei requisiti di qualità di un articolo. L'ID qualità consente di risparmiare tempo perché, per un gruppo di prodotti per cui sono richiesti gli stessi test e gli stessi standard di qualità, è possibile utilizzare un unico ID qualità. numero di serie Numero univoco generato da ERP LN per distinguere le diverse misurazioni che è possibile eseguire in una quantità campione. Il numero di misurazioni varia in base alla quantità sottoposta a test. Esempio
Quantità campione | 100 pezzi
Quantità test | 20 pezzi
Spiegazione: è necessario eseguire 5 test su 20 pezzi per ottenere una quantità campione di 100 pezzi (100/20=5). Vengono pertanto generate 5 righe di test, ognuna con un numero di serie univoco. ordine di ispezione Ordine utilizzato per strutturare l'ispezione di prodotti acquistati, prodotti o venduti. origine Package o modulo integrato a cui si riferisce un ordine (di ispezione). sequenza Numero di sequenza dell'ordine di ispezione in base al quale vengono testate le caratteristiche di campioni diversi. set di opzioni Gruppo dei possibili valori di una caratteristica. Per ogni valore (opzione), è possibile indicare se è accettabile o meno. Le opzioni Blu e Rosso costituiscono un set di opzioni. Esempio
Caratteristica | Valore pH
Test | Test Litmus
Opzioni | Blu = accettabile
Rosso = non accettabile
taratura Operazione a cui viene sottoposto uno strumento in modo da renderlo adeguato all'utilizzo previsto. unità di misura frequenza Unità di misura in cui viene espressa la dimensione del campione. variabile Codice contenente il valore di un elemento caratteristico o di una caratteristica. Questo valore verrà utilizzato nell'espressione di un algoritmo per calcolare il valore di un altro elemento caratteristico o di un'altra caratteristica. |