| 一般部品表の出力(マルチレベル) (tipcf3411m000) |  |
| セッションの目的: 一般部品表を出力します。
フィールド | 説明
一般品目開始 | 複数の製品バリアントに存在する品目。一般品目に対して製造活動を実行する前に、品目を設定して、必要な製品バリアントを決定する必要があります。 例 一般品目: 電気ドリル オプション: 3 つの電源 (バッテリー、12 V または 220 V) 2 色 (青、グレー) 合計 6 つの製品バリアントをこれらのオプションで製造できます。
一般品目終了 | 複数の製品バリアントに存在する品目。一般品目に対して製造活動を実行する前に、品目を設定して、必要な製品バリアントを決定する必要があります。 例 一般品目: 電気ドリル オプション: 3 つの電源 (バッテリー、12 V または 220 V) 2 色 (青、グレー) 合計 6 つの製品バリアントをこれらのオプションで製造できます。
構成要素の有効性をチェック | このチェックボックスがオンの場合、一般部品表にある構成要素のうち、チェック日に有効なものだけを出力します。有効な構成要素とは、発効日がチェック日以前にあり、失効日がチェック日の翌日以降にある品目のことを指します。失効日が指定されていない場合、ERP LN は失効日のチェックを実行しません。 このチェックボックスがオフの場合、このセッションでは発効日および失効日に関係なく、すべての構成要素を含んだ一般部品表構造が出力されます。
チェック日 | 構成品目の有効性についてチェックする日付を入力します。 この日付の構成要素および工順の有効性をチェックチェックボックスがオンの場合、日付を入力できます。
一般工順を出力 | このチェックボックスがオンの場合、 一般工順 (tipcf3120m000) セッションで定義済の一般作業が出力されます。
制約を出力 | このチェックボックスがオンの場合、 一般品目 - 制約 (tipcf2110m000) セッションで定義済の一般部品表に関する制約が出力されます。 このチェックボックスがオフの場合、一般部品表に関する制約は出力されません。
品目テキストを出力 | このチェックボックスがオンの場合、 品目 - 製造 (tiipd0101m000) セッションで一般品目別に定義済の品目テキストが出力されます。 このチェックボックスがオフの場合、品目テキストは出力されません。
部品表テキストを出力 | このチェックボックスがオンの場合、 一般部品表 (tipcf3110m000) セッションで構成要素別に定義済の部品表テキストが出力されます。
工順テキストを出力 | このチェックボックスがオンの場合、 一般工順 (tipcf3120m000) セッションで作業別に定義済の作業テキストが出力されます。 このチェックボックスがオフの場合、作業テキストは出力されません。
テキストの言語 | 以前に選択済のテキストの出力に用いる言語のコードを入力します。 テキスト出力に関するチェックボックスが 1 つも選択されていない場合は、コードを入力できません。
テキストの言語 | 以前に選択済のテキストの出力に用いる言語のコードを入力します。
コマンド | 説明
出力 | 選択したデータが出力されます。