| 標準製造 BOM から品目ブレイクダウンを作成 (tscfg1210m200) |  |
| セッションの目的: 標準製造 BOM (P-BOM) から品目ブレイクダウンを作成します。 クラスタ - ライン (tsbsc1110m000) セッションで、品目ブレイクダウンをいわゆる見込み品目としてクラスタ構成にリンクすることができます。 注意 品目 - サービス (tsmdm2100m000) セッションまたは品目 - サービスデフォルト (tsmdm2105m000) セッション、あるいはその両方に表示される P-BOM 品目のみが、新たに作成した品目ブレイクダウンにコピーされます。 品目のプロジェクトセグメントは、このセッションでは使用できません。 部品表の数量が 1 より大きい製造品目の品目ブレイクダウンを作成すると、品目ブレイクダウン構成要素の数量が小数点以下になる場合があります。 関連トピック 標準製造 BOM から品目ブレイクダウンを作成するには 参照指示
フィールド | 説明
製造 BOM | ここで指定した品目の製品構造を品目ブレイクダウンへコピーします。 注意 品目のプロジェクトセグメントは、このセッションでは使用できません。
記述 | P-BOM 品目の記述
有効性のチェック | このチェックボックスがオンの場合、 失効時間フィールドに入力した日付に有効な P-BOM の品目のみがコピーされます。 注意 入力した日付以降に失効する P-BOM 品目もコピーされます。 このチェックボックスがオフの場合、P-BOM のすべての品目がコピーされます。
有効日時 | ERP LN は、この日時に有効な P-BOM の品目のみをコピーします。 注意 入力した日付以降に失効する P-BOM 品目もコピーされます。 P-BOM 品目をすべてコピーするには、有効性のチェックチェックボックスをオフにします。
代替材料のコピー | このチェックボックスをオンにすると、製造部品表の品目ブレイクダウンの詳細に従って、代替品目がコピーされます。 関連トピック 代替品目