| クロスドック制約 |  |
| クロスドッキングでは、制約規則を定義できます。クロスドックオーダを作成するかどうかの判断では、制約定義に含まれている一連の規則が使用されます。これらの規則は順々にチェックされます。有効な条件が満たされた場合、クロスドックオーダは作成されません。規則が何も適用されない場合でも、クロスドックオーダの作成を許可します。 クロスドックオーダを作成するかどうかを定義しようとする場合、最初に倉庫-品目レベルから制約定義を使用します。このレベルで制約定義が指定されていない場合、倉庫レベルに指定された定義を使用します。このレベルにも制約定義が存在しない場合は、パラメータセッションで指定された定義を使用します。ここにも制約が存在しない場合は、制約は適用されず、クロスドックオーダの作成が可能であることを意味します。 注意 クロスドック制約定義をメンテナンスするには、次のセッションを使用します。 クロスドック制約定義 (whinh6150m000) クロスドック制約規則 (whinh6151m000) クロスドック制約は、直接資材供給 (DMS) を使用するかどうかに関係なく考慮に入れます。 例
クロスドック制約定義: CDRD1
ルール | オーダ発生元 | オーダタイプ | 供給システム | 不足
1 | 販売 | SP1 | 適用なし | 適用なし
2 | 適用なし |  | オーダ管理/個別供給 | No
3 | 転送 |  | 適用なし | Yes
説明 次のオーダには、クロスドックオーダを作成しません。 オーダタイプが SP1 で、不足が発生していない販売オーダ 倉庫オーダタイプが P01 で、供給方法がオーダ管理/個別供給である工程管理生産オーダ オーダタイプが T01 で、不足が発生している転送オーダ 次のオーダには、クロスドックオーダを作成できます。 オーダタイプが SP2 で、不足が発生していない販売オーダ 倉庫オーダタイプが P01 で、供給方法がオーダ管理/バッチ供給である工程管理生産オーダ オーダタイプが T01 で、不足が発生していない転送オーダ 関連トピック 直接資材供給 (DMS) 動的クロスドッキング クロスドッキングタイムフェンス 強制クロスドッキング範囲 クロスドッキング設定の影響 |