| クラスタ - ライン (tsbsc1110m000) |  |
| セッションの目的: 選択したクラスタの構成をメンテナンスします。 例 いずれもコード CF6 を持ち、取引先 MACH Industries (MACHI) に属している 2 つのエンジンは、1 つのクラスタとして識別されます。このクラスタは、CF6 機械 MACHI と呼ばれます。 注意 表示メニューのソート基準コマンドを使用して、クラスタデータの表示方法を選択することができます。 特定メニューでは、次のコマンドを選択できます。 フィジカルブレイクダウンの作成 - 次のいずれかから、フィジカルブレイクダウン構造を生成することができます。 品目ブレイクダウン 完成状態構造 ASCII ファイル プロジェクトブレイクダウン構造 フィジカルブレイクダウン- フィジカルブレイクダウンを形成するシリアル番号付品目どうしの、マルチレベルまたはシングルレベルの親子関係を表示またはメンテナンスすることができます。フィジカルブレイクダウンは構成に対して定義されており、構成の組立構造やメンテナンス可能状態構造の表示を可能にします。 品目ブレイクダウン- 品目ブレイクダウンを形成する品目どうしの親子関係を表示またはメンテナンスすることができます。 品目詳細 - シリアル番号付品目 (tscfg2100m000) セッションを開始します。 クラスタ構成の有効化- クラスタ構成の有効化 (tscfg2210m500) セッションを開始します。このセッションでは、複数の構成の状況を 1 度に有効に切り替えることができます。
フィールド | 説明
クラスタ | 構成、見込品目、またはシリアル番号付品目がリンクされているクラスタ
記述 | クラスタの記述または名前
ライン番号 | クラスタ内の見込品目またはシリアル番号付品目を識別する番号
品目 | 品目ブレイクダウンに属すことができ、このクラスタにリンクされている見込品目。クラスタ構成ラインフィールドの番号によって、クラスタの品目 (ブレイクダウン) が識別されます。 注意 見込品目の場合、品目数フィールドに数量を指定できます。 シリアル番号付品目をクラスタにリンクするには、シリアル番号フィールドで品目のシリアル番号を選択する必要があります。
シリアル番号 | シリアル番号付品目をこのクラスタにリンクするには、このフィールドに品目のシリアル番号を入力します。 注意 見込品目の数量を入力している場合、このフィールドは使用できません。
記述 | 品目の記述または名前
品目数 | このクラスタ構成ラインに対する見込品目の数 注意 このクラスタにシリアル番号付品目をリンクする場合は、このフィールドを使用できません。
状況開始時間 | 状況フィールドが設定または変更された時間
状況 | クラスタラインの状況
予定完了時間 | クラスタ構成に対して計画されているメンテナンス活動は、この日時までです。 注意 予定完了時間の日付は、このクラスタ構成の有効期間内であることが必要です。 これは、表示用フィールドです。
コマンド | 説明
フィジカルブレイクダウンの作成 | フィジカルブレイクダウンを作成するための各種オプションを表示します。フィジカルブレイクダウンの作成に利用できるオプションは、次のとおりです。 開始品目ブレイクダウン 完成状態構造から... ASCII ファイルから... プロジェクトブレイクダウン構造
品目ブレイクダウン... | このオプションは、品目ブレイクダウンからフィジカルブレイクダウンを作成するときに使用します。
完成状態構造から... | このオプションは、完成状態構造からフィジカルブレイクダウンを作成するときに使用します。
ASCII ファイルから... | このオプションは、ASCII ファイルフィジカルブレイクダウンを作成するときに使用します。
プロジェクトブレイクダウン構造 | このオプションは、プロジェクトブレイクダウン構造からフィジカルブレイクダウンを作成するときに使用します。
フィジカルブレイクダウン | フィジカルブレイクダウン (tscfg2110m000) セッションを開始します。
品目ブレイクダウン | 品目ブレイクダウン (tscfg1110m000) セッションを開始します。
品目詳細 | シリアル番号付品目 (tscfg2100m000) セッションを開始します。
クラスタ構成の有効化 | クラスタ構成の有効化 (tscfg2210m500) セッションを開始します。