| 品質管理の用語集 |  |
| オプションセット 特徴の有効値のグループ。それぞれの値 (オプション) について、承認可能かどうか指定することができます。 次の例では、オプションの青と赤がオプションセットになります。 例
特徴 | pH 値
テスト | リトマス試験
オプション | 青 = 承認可能
赤 = 承認不可
シリアル番号 ERP LN によって生成される番号で、1 サンプル数量を取得するために実行される複数の測定について、それぞれ区別します。測定回数はテスト数量にもとづきます。a 例
サンプル数量 | 100 個
テスト数量 | 20 個
説明: 100 個のサンプル数量を取得するには、20 個についてのテストを 5 回行う必要があります (100 ÷ 20 = 5)。この結果、一意のシリアル番号を持つ 5 つのテストラインが生成されます。 テストグループ オーダ数量をテストするためのサンプルの取得頻度、およびサンプルサイズの定義 品質 ID 品目の品質要件の確認に必要なデータがリンクしているコード。同じ品質標準についてテストを行う必要のある製品グループに対して同一の品質 ID を使用できるため、品質 ID を使用すると時間を大幅に節約することができます。a 品質組合せ 検査オーダの生成、および検査の実行方法を決定する条件 品質組合せは次の情報にリンクしています。 品質検査の発生元であるモジュールまたはパッケージ 品質検査が適用される品目または品質グループ 品質 ID に定義された、適合させる必要のある品質要件 変数 様相または特徴の値を保持するコード。アルゴリズムの式でこの値を使用して、その他の様相または特徴の値が計算されます。 検査オーダ 購買、製造または販売される製品の検査を構造化するために使用されるオーダ 発生元 検査オーダが関係する統合モジュールまたは統合パッケージ 調整 使用に適するように行われる機器の保守 順序 検査オーダの連番で、この連番を基準に複数のサンプルについて特徴がテストされます。 頻度 頻度単位で示される 2 つのサンプル間の間隔 説明: 次の例では、1 つの新規サンプルについて、100 個ごとに 10 個が抽出されます。この例では、10 個で構成されるサンプル数は 11 となります。 例
サンプル | 10 個
頻度 | 100 個
オーダ数量 | 1150 個
頻度単位 サンプルサイズを示す単位 |