| 製品コンフィギュレータ (tipcf5120m000) |  |
| セッションの目的: 製品特徴ごとに使用可能なオプションを選択して、特定の製品バリアントを構成します。製品バリアントが構成された後は、製品バリアント (プロジェクト) 構造の生成 (tipcs2220m000) セッションで、一般製品構造および選択された製品バリアントオプションにもとづいて製品バリアント構造を生成できます。 以下のいずれかのセッションで、製品構成を有効化することができます。 製品バリアント (tipcf5101s000) 製品バリアント (プロジェクト) 構造の生成 (tipcs2220m000) 販売見積ライン (tdsls1101s000) 販売オーダライン (tdsls4101m000) 要素予算 (材料) (tpptc1110s000) 活動予算 (材料) (tpptc2110s000) 計画 PRP 倉庫オーダ (tppss6115s000) 構成構造におけるオプションセットの低い製品特徴は、より高いレベルから自動的に継承されます。これは、構成の上位レベルにおける製品特徴のオプション値が、構成構造のより低いレベルに自動的にエクスポートされることを意味します。構成構造のオプション値どうしの水平の依存性は、グローバル変数を援用することで実現されます。 オプションセットが初期化されると、上位のオプションセットからの継承によってオプション値が初期化されます。この初期化は、オプションセットに属する製品特徴ごとに実行されます。その後、入力前オプション制約セクションが実行されます。この処理の間に、入力前制約で定義済のデフォルト値によってオプション値が初期化されます。その後オプションセットが読み取られます。 関連トピック 製品バリアントの構成方法および製品構造の生成方法 製品モデルの定義方法 販売価格にもとづく割引率の計算方法
フィールド | 説明
製品バリアント | 一般品目の一意の構成または仕様。仕様は構成処理に由来し、特徴オプション、会社、組立ラインなどの情報を含みます。 例 一般品目が ｢バイク｣ の場合、3 つの製品バリアントを持つことができます。 組立ライン 1 で製造される赤いバイク 組立ライン 2 で製造される青いバイク 組立ライン 2 で製造される赤いバイク (この例では、色およびラインが製品バリアントのオプションです)
オプションセット | 一般製品構造内の一般品目に関する一連の製品特徴およびオプションを識別します。
一般品目 | 複数の製品バリアントに存在する品目。一般品目に対して製造活動を実行する前に、品目を設定して、必要な製品バリアントを決定する必要があります。 例 一般品目: 電気ドリル オプション: 3 つの電源 (バッテリー、12 V または 220 V) 2 色 (青、グレー) 合計 6 つの製品バリアントをこれらのオプションで製造できます。
順序 | 連番
製品特徴 | 製品特徴のコード
オプション | 各製品特徴のそれぞれのオプションは、製品の特徴を指定します。例として、赤は、特徴色のオプションになります。
テキスト | このチェックボックスがオンの場合、追加のテキストが表示されます。
コマンド | 説明
バリアントの初期化 | ERP LN により、記録済の製品バリアント定義が削除されます。その後は、使用可能な製品バリアントオプションを選択して、製品バリアントを再定義することができます。
オプションセットの初期化 | ERP LN により、関連するオプションセットだけでなく、一般構成構造で派生した、より下位のレベルのオプションセットもすべて削除されます。使用可能な製品バリアントオプションをいずれか 1 つ選択することで、該当するオプションセットを再定義できます。
製品バリアントオプションセット | ERP LN により、製品バリアントオプションセット (tipcf5510m000) セッションが開始されます。
製品バリアント構造 | ERP LN により、製品バリアント構造 (tipcf5511m000) セッションが開始されます。
製品バリアントオプション | ERP LN により、製品バリアントオプション (tipcf5520m000) セッションが開始されます。
製品バリアント販売価格構造 | ERP LN により、製品バリアント販売価格構造 (tipcf5530m000) セッションが開始されます。
製品バリアント販売価格構造 | ERP LN により、選択された製品バリアントの販売価格構造が計算されます。