| 完了および不合格数量のレポート |  |
| 完了および不合格数量のレポート 作業において品目の数量が処理された後は、完了品目数、および不合格にする必要のある品目の数をレポートできます。 数量のレポートは完了作業のレポート (tisfc0130m000) セッションで実行できます。 品質管理 状況によっては、作業用検査オーダを処理する前に完了数量を特定できない場合があります。これについては、製造作業に対する品質管理の使用のトピックで説明しています。 ブロック作業 完了 数量、不合格数量、および検査予定 数量フィールドのデータ入力をブロックできます。詳細については、作業のブロックを参照してください。 最大数量と最小数量 計算は以下の原則に従って行われます。 ある作業の完了数量は、次の作業での投入数量となる。 作業による産出数量は、その作業に投入された数量を超えることがない。 上記の原則から導き出される、レポート数量に関する規則は、次のとおりです。 完了数量、不合格数量、および追加数量の合計は、前回作業の完了数量以下でなければならない。 完了数量は、次の作業の完了数量、不合格数量、および追加数量の合計以上でなければならない。 検査で破壊テストが用いられた場合、不合格数量はテスト済数量以上でなければならない。 前回作業とフォローアップ作業 レポートされた数量が前回作業の完了数量に比べてかなり多い場合、その前回作業は自動的に更新できる可能性があります。自動更新が可能かどうかは、工程管理パラメータ (tisfc0100s000) セッションの先行作業のレポート方法フィールドによって決まります。ただし、カウントポイント作業は、フォローアップ作業を介して自動的にレポートすることができないので、個別にレポートしてください。 レポートされた完了数量が計画数量よりも多い場合、ERP LN では次の作業に対する計画産出数量が調整されます。 作業状況 作業の数量を初めてレポートしたときに、作業状況は開始準備完了状況から開始済状況に変更されます。 バックフラッシュ 完了数量および不合格数量をレポートすると、ERP LN において作業のバックフラッシュが開始可能になります。バックフラッシュを参照してください。 関連トピック 完了としてレポート 完了作業のレポート バックフラッシュ 製造作業に対する品質管理の使用 作業のブロック |