| バックフラッシュ時間の処理 |  |
| ERP LN において人時間および機械時間は、その作業の完了数量がレポートされるとバックフラッシュされます。バックフラッシュにより会計処理される時間数の計算の詳細については、バックフラッシュにより会計処理される時間の計算を参照してください。 時間のバックフラッシュ結果は、見積/実際時間原価 (ticst0502m000) セッションで確認できます。 バックフラッシュされた時間は、実際時間に追加されます。 ワークセンタ (tirou0101m000) 詳細セッションで従業員バックフラッシュとして指定された従業員に関しては、人時間を会計処理できます。 時間労務タイプは、組立管理パラメータ (tiasc0100m000) セッションまたは工程管理パラメータ (tisfc0100s000) セッションで指定したものが使用されます。 取引時間の作成後は、その取引時間が即時に時間および経費の処理 (bptmm1203m000) セッションを介して処理されます。 時間のバックフラッシュ結果はレポートにも出力されます。 組立管理 (ASC) 組立管理モジュールでは、時間数が常にバックフラッシュの対象になります。バックフラッシュが行われるのは、ラインステーションオーダが完了としてレポートされた場合です。次の条件を満たしている必要があります。 製造された品目は FAS 品目である。 関連するワークセンタはラインステーションである。 時間数は従業員管理で表示できます。 関連トピック バックフラッシュ手順 バックフラッシュにより会計処理される時間の計算 時間会計の手順 バックフラッシュ |