| 郵便番号別距離テーブル (tccom4138s000) |  |
| セッションの目的: 上部に表示された国-郵便番号の組合せ間の輸送時間と距離をメンテナンスします。 時間で表される距離 (たとえば、時間、日数あるいは週) で表されます。この情報によって、次に示すオーダの計画納入日数が確認されます。 販売管理モジュールの販売オーダ 購買管理モジュールの購買オーダ サービスオーダ管理モジュールのサービスオーダ 納期が実現不可能とみなされる場合は、オーダデータが入力されたときに警告メッセージが表示されます。 輸送管理が実施されている場合、輸送時間は運送業者および経路にもとづいて計算されます。輸送管理が実施されていない場合、都市別距離テーブル (tccom4137s000) セッションまたは郵便番号別距離テーブル (tccom4538m000) セッションの関連する距離テーブル (利用可能な場合) にもとづいて、出荷元取引先の住所および入庫倉庫の住所間の輸送時間が算出されます。どちらのセッションが使用されるかは、COM パラメータ (tccom0000s000) セッションの距離テーブルの使用フィールドの値によります。 その他の方法 起点地と到着地間の距離と輸送時間が往復路で同じ場合は、それを 1 回記録するだけで済みます。国/コード B → A 間の距離および時間は、A → B 間と同じになります (ただし、その往復路が定義済の場合を除く)。 関連トピック 詳細セッションを使用するには
フィールド | 説明
輸送分類 | これらの距離と輸送時間が適用される輸送モード 適用なしは、輸送モードが時間あるいは距離に対して適切でないことを示します。
国 | 出庫元の国
郵便番号 | 出庫地の郵便番号
国 | 仕向地の国
郵便番号 | 仕向地の郵便番号
距離 | 運行時間で測定する 2 地点間の距離
単位 | 距離を表す時間の単位 品目基準データモジュールの変換係数 (tcibd0103m000) セッションで、時間の基準単位に対する秒の時間単位の変換係数を入力する必要があります。
距離 | 2 地点間の距離
単位 | 距離を表す長さの単位