| 資材の検査方法を設定するには |  |
| 資材の検査方法を設定するには 品質管理パラメータ (qmptc0100m000) セッションの資材 (部品表) に導入した品質管理システムチェックボックスがオンの場合、品質管理パッケージを使用して、製造オーダの資材を検査することができます。 資材ごとの品質要件は、品質管理パッケージで定義できます。 品質管理パラメータ (qmptc0100m000) セッションの資材 (BOM) チェックボックスがオンの場合、見積資材 (ticst0101m000) セッションから固有オーダ - 発生元別 (qmptc0149m000) セッションにズームすることができます。 資材に関して工程管理モジュールと品質管理パッケージ間の相互作用を決定する方法を、次の 2 つから選択できます。 資材を検査するが、検査オーダによる直接的な影響を製造オーダに及ぼさない (方法 A)。 資材の検査完了後にはじめて、製造オーダ完了への資材出庫をユーザに許可する (方法 B)。 上記の方法のどちらが使用されるかは、標準オーダ - 発生元別 (qmptc1120m000) セッションの検査のブロック方法フィールドによって決定されます。 検査のブロック方法フィールドの値が続行である場合、方法 A が適用されます。 検査のブロック方法フィールドの値がブロックである場合、方法 B が適用されます。 これらのフィールドの値は、次のセッションで入力されたデータにもとづいて決定されます。 品質組合せ (qmptc0111s000) 固有オーダ - 発生元別 (qmptc0149m000) 関連トピック 製造作業に対する品質管理の使用 製造オーダの製品に対する品質管理の使用 製造オーダの資材に対する品質管理の使用 |