| バックオーダの処理 |  |
| バックオーダは、販売オーダに一覧表示されている商品の一部しか出荷されていない場合、またはまったく出荷されていない場合に作成されます。 バックオーダは以下のモジュールで作成できます。 販売管理 在庫処理 販売管理 (SLS) 販売管理では、バックオーダは、次のようにして作成できます。 留保数量をマニュアルで入力します。 販売オーダに作成される直送購買オーダは、完全納入はされません。 留保数量 販売オーダライン (tdsls4101m000) セッションと販売オーダ納入ライン (tdsls4101m100) セッションでは、オーダ数量の一部をマニュアルで留保することができます。留保されたオーダ数量の一部は、必ずバックオーダになります。 この留保数量は、販売オーダライン (tdsls4101m000) セッションまたは販売オーダ納入ライン (tdsls4101m100) セッションの留保数量フィールドで入力できます。この留保数量によって、次のことが可能になります。 (納入) ラインのオーダ 数量の一部が、倉庫管理に発行されないようにする。このようにすれば、1 件の取引先でなく複数の取引先に対して限られた在庫を割り当てることができます。この結果、オーダ 数量から留保数量を引いたものが倉庫管理に発行されます。 事前に予想バックオーダ数量を識別する 次の留保数量は入力できません。 確約方法のある品目 出荷規則のあるオーダ (ライン) 原価品目 サービス品目 リスト品目 外注品目 設備品目 一般品目 コレクトオーダ 返品オーダライン 納入ラインがリンクされているオーダライン オーダ数量がゼロであるオーダライン 販売オーダライン (tdsls4101m000) セッションまたは販売オーダ納入ライン (tdsls4101m100) セッションで留保数量を入力し、販売オーダ (納入) ラインを倉庫管理に発行すると、次のように処理されます。 販売オーダ (納入) ラインの納入が実行されるとすぐに、ERP LN によってバックオーダのメンテナンスおよび確認 (tdsls4125m000) セッションでバックオーダが入力されます。このとき、バックオーダのメンテナンスおよび確認 (tdsls4125m000) セッションの留保数量は入力されません。 バックオーダのメンテナンスおよび確認 (tdsls4125m000) セッション、販売オーダライン (tdsls4101m000) セッション、または販売オーダ納入ライン (tdsls4101m100) セッションのバックオーダ数量フィールドが残りの数量で更新されます。残りのバックオーダ数量はオーダ 数量- 納入数量 (オーダ単位)で計算されます。 バックオーダ (連番) ラインは、バックオーダのメンテナンスおよび確認 (tdsls4125m000) セッションでマニュアルで確認する必要があります。あるいは、販売オーダパラメータ (tdsls0100s400) セッションのバックオーダを自動確認チェックボックスがオンの場合は、ERP LN により自動的にバックオーダが確認されます。 バックオーダが確認されると、ERP LN により次の処理が実行されます。 新しい納入ラインが新しい連番で生成され、販売オーダ納入ライン (tdsls4101m100) セッションのバックオーダ数量チェックボックスがオンになります。この納入ラインは、通常の販売オーダラインとして処理されます。また、この納入ラインが同じ位置番号の別の連番でバックオーダのメンテナンスおよび確認 (tdsls4125m000) セッションに表示されます。 販売オーダライン (tdsls4101m000) セッションの (親) 販売オーダラインまたは販売オーダ納入ライン (tdsls4101m100) セッションの (親) 販売オーダ納入ラインの留保数量が空になります。 必要であれば、バックオーダのメンテナンスおよび確認 (tdsls4125m000) セッションまたは販売オーダ納入ライン (tdsls4101m100) セッションのいずれかで、新しく作成された納入/バックオーダラインの留保数量を入力できます。販売オーダ納入ラインを倉庫管理に発行する際に、上記のステップが繰り返されます。 注意 販売オーダパラメータ (tdsls0100s400) セッションでバックオーダを自動確認チェックボックスをオンにすると、バックオーダが自動的に確認されます。 販売オーダパラメータ (tdsls0100s400) セッションでバックオーダを倉庫に自動発行チェックボックスをオンにした場合、ERP LN により確認済バックオーダが自動的に倉庫管理に発行されます。 例
アクション | 納入 | オーダ数量 | 納入数量 | 留保数量 | バックオーダ数量
--- | --- | --- | --- | --- | ---
オーダラインの作成 | - | 100 | - | 15 | -
納入オーダライン (一部) | 0 | 100 | 60 | - | 40
納入オーダライン (残り) | 1 | 40 | 40 | - | 0
直送オーダ 直送購買オーダが販売オーダに生成された場合、納入情報を含む販売/サービスオーダの更新 (tdpur4222m000) セッションを使用して購買管理から 販売管理に納入を報告できます。 入庫量がオーダ量より少ない場合は、次のようになります。 ERP LN により、バックオーダのメンテナンスおよび確認 (tdsls4125m000) セッションおよび販売オーダライン (tdsls4101m000) セッション、または販売オーダ納入ライン (tdsls4101m100) セッションのバックオーダ数量フィールドが設定されます。バックオーダ数量はオーダ 数量 - 納入数量 (オーダ単位)で計算されます。 バックオーダ (連番) ラインは、バックオーダのメンテナンスおよび確認 (tdsls4125m000) セッションでマニュアルで確認する必要があります。あるいは、販売オーダパラメータ (tdsls0100s400) セッションのバックオーダを自動確認チェックボックスがオンの場合は、ERP LN により自動的にバックオーダが確認されます。この結果、新しい納入ラインが新しい連番で生成され、販売オーダ納入ライン (tdsls4101m100) セッションのバックオーダ数量チェックボックスがオンになります。また、この納入ラインが同じ位置番号の別の連番でバックオーダのメンテナンスおよび確認 (tdsls4125m000) セッションに表示されます。 ERP LN により、購買管理で確認済バックオーダが自動的に生成されます。これは、販売管理のバックオーダにリンクされます。バックオーダは購買オーダライン詳細 (tdpur4101m200) セッションと確認購買バックオーダ (tdpur4101m800) セッションで表示できます。 在庫処理 (INH) たとえば、商品が倉庫で損傷を受けた場合や商品をピックアップするトラックの積載量が不足している場合、倉庫管理によってバックオーダを作成できます。 そのような場合、販売オーダから作成した出荷数量を少なくする必要があります。数量は、倉庫管理の在庫処理で、次の 2 つの時点で減らすことができます。 出庫勧告の確認前 出荷の確認前 倉庫管理では、次のバックオーダは作成できません。 出荷規則のあるオーダ (ライン) コレクトオーダ 返品オーダライン 納入ラインがリンクされているオーダライン オーダ数量がゼロであるオーダライン ERP LN は、修正済出荷が確認済状況になるとバックオーダを生成します。 注意 出荷が確認されると、バックオーダ数量フィールドが設定された状態でバックオーダのメンテナンスおよび確認 (tdsls4125m000) セッションにバックオーダが表示されます。 以下に例を示します。 例
オーダ | 位置 | 納入 | オーダ済 | 納入済 | バックオーダ
--- | --- | --- | --- | --- | ---
102 | 10 | 0 | 25 | 15 | 10
102 | 10 | 1 | 10 | 7 | 3
102 | 10 | 2 | 3 | 3 | 0
納入 1 は、納入 0 のバックオーダが確認されてから作成されます。必ず、親ラインのバックオーダ数量によって、次のラインのオーダ数量が決まります。 バックオーダは、バックオーダのメンテナンスおよび確認 (tdsls4125m000) セッションでマニュアルで確認するか、販売オーダパラメータ (tdsls0100s400) セッションのバックオーダを自動確認チェックボックスがオンの場合は自動的に確認できます。 バックオーダが確認されると、新しい連番で新しい納入ラインが生成され、販売オーダ納入ライン (tdsls4101m100) セッションのバックオーダ数量チェックボックスがオンになります。この納入ラインは、通常の販売オーダラインとして処理されます。また、この納入ラインが同じ位置番号の別の連番でバックオーダのメンテナンスおよび確認 (tdsls4125m000) セッションに表示されます。 納入は、販売オーダラインモニタ (tdsls4510m000) セッションまたは販売オーダ実際納入ライン/販売オーダ請求ライン (tdsls4106m000) セッションに表示されます。 注意 販売オーダに構成要素ラインが含まれている場合、オーダラインではなく構成要素ラインのバックオーダが作成されます。詳細は、構成要素処理 - 構成要素ラインを参照してください。 関連トピック 直送販売オーダ バックオーダ - 自動確認 構成要素処理 - 構成要素ライン |