| 工順作業 (tirou1102m000) |  |
| セッションの目的: 作業データを製造品目別/工順別にメンテナンスします。工順は、連続して実行される 1 つ以上の個々の作業から構成されます。このデータは、オーダリードタイムの計算、製造オーダの計画、原価の計算などに使用されます。 非標準工順の場合は、作業および製造品目のコードを入力します。標準工順の場合は、目的の工順を選択するのみです。次に、最初の作業番号と関連タスクを選択します。これ以外のデータはデフォルトデータとして表示されます。このデータは、タスク (tirou0103m000) セッションまたはタスク関係 (tirou0104m000) セッションから取得されます。 工順作業 (tirou1102m000) 概要セッションで、工順作業を直に入力およびメンテナンスできます。詳細を変更するには、部品表ラインをダブルクリックして、工順作業 (tirou1102m000) 詳細セッションを開始する必要があります。 作業の資源の数を変更するには 作業で資源の数を変更した場合、この変更を行うには、製造必要人員数フィールドまたは作業必要機械数フィールドの値を変更します。ただし、資源の数を変更してもサイクル時間には影響せず、その結果、製造時間にも影響しません。一方、合計製造原価は資源の追加に応じて変更されます。 作業必要人員数または作業必要機械数を変更したときに製造原価が変わらないようにするには、サイクル時間を再計算する必要があります。作業必要人員数または作業必要機械数を変更すると、サイクル時間を再計算するかどうかを確認するメッセージが表示されるので、ここで選択することができます。 [Yes] をクリックすると、サイクル時間が再計算されます。この場合、総製造時間を含め、作業必要人員数または作業必要機械数は変更されますが、原価は同じままです。サイクル時間の再計算方法の詳細については、作業必要人員数または作業必要機械数の変更におけるサイクル時間の再計算を参照してください。 [No] をクリックすると、作業必要人員数や作業必要機械数を変更しても、サイクル時間および製造時間には影響しません。ただし、合計製造原価は、作業必要人員数や作業必要機械数の変更を反映して変動します。 特定メニュー 特定メニューで以下を選択できます。 [コピー...]。工順のコピー (tirou2201m000) セッションを開始して、工順の作業を別の工順にコピーできます。 リードタイムの更新...。オーダリードタイムの更新 (tirou1202m000) セッションを開始して、オーダリードタイムを更新または出力できます。 部品表。部品表 (tibom1110m000) セッションを開始して、部品表を定義できます。 例外。例外(tcuef0105m000) セッションを開始します。 [タスク関係]。タスク関係 (tirou0104m000) セッションを開始して、タスク関係を表示およびメンテナンスできます。 [タスク関係 - 工具]。タスク関係 - 工具 (tirou0115m000) セッションを開始して、タスク関係工具を表示およびメンテナンスできます。 作業ステップ。作業ステップ (tirou1105m000) セッションで作業ステップを工順作業にリンクさせます。 プロセス変数。作業 (ステップ) - プロセス変数 (tirou1111m000) セッションでプロセス変数を工順作業に直接リンクさせます。 工具。作業/作業ステップ - 工具 (tirou1110m000) セッションで工具を工順作業に直接リンクさせます。 [指示書]。作業 (ステップ) - 指示書 (tirou1112m000) セッションで指示書を工順作業に直接リンクさせます。 [すべての作業の表示]。すべての作業を表示します。 [有効作業の表示]。有効な作業のみを表示します。 パフォーマンスの観点 このセッションの設定は、システムのパフォーマンスやデータベースの拡張に影響する場合があります。 詳細は、次の情報を参照してください: マイクロ工順 関連トピック 作業の場所と機能 工順を設定するには マイクロ工順 仕損および産出率 製造オーダリードタイム (転送バッチ数量)
フィールド | 説明
製造品目 | 製造品目のコード。このフィールドが空の場合、工順は標準工順になります。 製造品目の品目コードも品目 - 製造 (tiipd0101m000) セッションに入力する必要があります。標準工順に工順作業を定義する場合は、このフィールドを空にしておく必要があります。 関連トピック 標準工順
オーダリードタイム | 品目の製造時間は、工順作業に定義されるリードタイム要素にもとづいて時間数または日数で示されます。 このセッションの特定メニューでリードタイムの更新...をクリックするか、または品目 - 製造 (tiipd0101m000) 詳細セッションでオーダリードタイムの更新をクリックすることで、オーダリードタイムを指定できます。
工順 | 品目を製造するために必要な作業の順序 作業ごとに、段取時間やサイクル時間に関する情報に加え、タスク、機械、ワークセンタが指定されます。
工順単位 | 工順の基準となる製造品目の数量。工順数量によって、品目の工順に短い作業時間を含めることができます。 例
工順数量 | 100
サイクル時間 | 60 分
60 分間に 100 品目が製造されます。したがって、1 品目の作業時間は 0.6 分になります。
工順単位 | 品目の在庫の計測単位。たとえば、個、キログラム、1 ダース、メートルなどがあります。 棚卸単位は、計測を変換する際の基準単位としても使用されます。特に、購買オーダや販売オーダのオーダ単位や価格単位に関する変換で使用されます。これらの変換では、常に基準単位として棚卸単位が使用されます。このため、棚卸単位はすべての品目タイプ、また在庫として保存できない品目タイプにも適用できます。
作業 | 品目を製造するために連続的に実行される工順の一連のステップの 1 つ 次のデータは、工順作業時に収集されます。 タスク。切断など タスクを実行するために使用される機械 (オプション)。切断機など タスクが実行される箇所 (ワークセンタ)。木工作業など タスクの実行に必要な従業員数 このデータはオーダリードタイムの計算や製造オーダの計画、原価計算に使用されます。
/ | 作業の連番。この番号は、発効日/失効日にもとづいて作業を区別するために使用されます。 作業の発効日および失効日は、次の場合に使用されます。 企業計画 原価計算 工程管理
タスク | 品目を製造または修理するための活動。たとえば、切断、穴あけ、塗装などです。 タスクはワークセンタで実行され、機械と関連付けることができます。
ワークセンタ | タスクが実行されるデフォルトワークセンタ。別のワークセンタも選択できます。
機械 | 作業を行う機械
段取必要人員数 | 作業の段取を行うために必要な人員数。作業を行うために必要な人員数を製造必要人員数フィールドに入力します。
製造必要人員数 | 作業の実行に必要な人員数。作業の段取を行うために必要な人員数を段取必要人員数フィールドに入力します。このフィールドの変更についての詳細は、工順作業 (tirou1102m000) のセッションヘルプを参照してください。
作業必要機械数 | このフィールドは、作業を行うために必要な機械台数を表します。このフィールドの変更についての詳細は、工順作業 (tirou1102m000) のセッションヘルプを参照してください。 選択されたワークセンタに関してタスク (tirou0103m000) セッションで機械を定義済の場合に、このフィールドを使用できます。
キュー時間 | 段取または作業が行われるまでオーダがワークセンタにとどまる時間 関連トピック 製造オーダリードタイム (転送バッチ数量)
生産速度 | 標準表の X 軸値と Y 軸値の組合せに関して、タスクを実行できる時間単位 (工順パラメータ (tirou0100m000) セッションの生産速度時間単位フィールドに応じて、時間または分) あたりの単位数 生産速度は、2 つの方法で計算できます。 工順パラメータ (tirou0100m000) セッションの生産速度を使用チェックボックスがオンの場合、標準時間の計算 (tirou0230m000) セッションにズームすることで、生産速度を計算できます。 サイクル時間[分] フィールドに値を入力し、[生産速度の計算] ボタンをクリックすることで生産速度を計算できます。 注意 工順パラメータ (tirou0100m000) セッションの生産速度を使用チェックボックスがオフの場合は、このフィールドはメンテナンスできません。 関連トピック 標準表にもとづく計算 標準表にもとづく生産速度とサイクル時間の計算
/ | 物理量としての時間を指定するために使用される単位
平均段取時間 | 機械を運転開始する前の設定または変更に必要な時間。たとえば使用する塗料を黒から白に切り替える場合などは、段取時間が長くなります。たとえば使用する塗料を白から黄色に切り替える場合などは、段取時間が短くなります。段取時間は、考えられるすべての段取時間の平均を示していなければなりません。
サイクル時間[分] | ERP LN で 1 つの生産単位が完了してから次の生産単位が完了するまでの時間。たとえば、1 時間あたり 120 個の割合で組み立てられるモータのサイクル時間は 30 秒です。 またサイクル時間は、製品が組立ラインの 1 つの位置にとどまる時間、あるいはワークステーションで品目の 1 つの作業が実行される時間 (段取時間を除く) とも等しくなります。 標準時間の計算 (tirou0230m000) セッションにズームして、生産速度を計算できます。 関連トピック 標準表にもとづく生産速度とサイクル時間の計算 標準表にもとづく計算
待機時間 | 作業が完了してから次の作業に移るまで、ワークセンタにオーダがとどまる時間 待機時間は、特定のカレンダーに従って計画されることはありません。待機時間の計画は、7 日 x 24 時間の週間スケジュールにもとづきます。 関連トピック 製造オーダリードタイム (転送バッチ数量)
移動時間 | 半完成商品がある作業から次の作業に輸送される時間。最後の作業が終了したときは、移動時間が完成商品を倉庫に移動する時間になります。 移動時間は、ERP LN で特定のカレンダーに従って計画されるリードタイム要素の 1 つです。 関連トピック 製造オーダリードタイム (転送バッチ数量)
発効変更オーダ | 作業の発効日を定義する変更オーダ (CO)
バックフラッシュ | このチェックボックスがオンの場合、作業が完了とレポートされると、作業時に使用された資材/時間が自動的にバックフラッシュされます。 シリアル番号付品目 シリアル番号付品目は、品目 - 倉庫管理 (whwmd4500m000) 詳細セッションで在庫シリアル チェックボックスがオフで、完成状態時のシリアル出庫登録フィールドが Yes の場合にのみバックフラッシュできます。それ以外の場合、シリアル番号付品目のバックフラッシュはできません。 シリアル番号付品目がロット管理されている場合、品目のバックフラッシュ元のロットは、品目 - 倉庫管理 (whwmd4500m000) 詳細セッションで定義されている出庫方法 (後入れ先出し (LIFO)、先入れ先出し (FIFO)) にもとづきます。 関連トピック バックフラッシュ シリアル番号付品目の概要
発効日 | 発効日 関連トピック 資材と作業の発効日
カウントポイント | このチェックボックスがオンの場合、作業はカウントポイントです。
変更管理別処理 | このチェックボックスがオンの場合、作業は変更管理されます。変更オーダが作業とリンクされ、この変更オーダがまだ承認されていない場合、ERP LN によってこのチェックボックスがオンにされます。 変更管理では、定義されている手順に関して、作業の発効日と失効日を継続記録します。
完了時の DMS | このチェックボックスがオンの場合、作業が完了とレポートされたときに直接資材供給 (DMS) 計画が実行されます。 関連トピック 直接資材供給 (DMS)
標準構成 | このチェックボックスがオンの場合、工順作業は品目の標準構成の一部です。工順作業に関連する原価が標準原価に含まれます。標準構成チェックボックスがオフの場合、工順作業は品目の標準構成に含まれません。工順作業に関連する原価は標準原価に含まれません。 標準構成チェックボックスと例外 (tcuef0105m000) セッションの有効チェックボックスの設定の組合せによって、工順作業を特定の有効化コードに使用するかどうかが指定されます。 標準構成チェックボックスがオンで、工順作業にリンクされた例外に対して有効チェックボックスがオフの場合、特定の有効化コードまたは所要に対して工順作業が省略されます。 標準構成チェックボックスがオフで、工順作業にリンクされた例外に対して有効チェックボックスがオンの場合、特定の有効化コードまたは所要に対して工順作業が追加されます。 注意 工順に例外が添付されているものの、予備部品の販売や有効化構成でない完成品に関して例外を使用しなくとも済む場合には、このチェックボックスをオフにできます。 関連トピック 有効化構成の概要
例外あり | このチェックボックスがオンの場合、例外がこの工順とリンクされます。言い換えると、工順は有効化構成管理されます。有効化構成モジュールで工順の例外を削除した場合、このチェックボックスはオフになります。 注意 標準工順には例外は定義できません。 標準構成チェックボックスと例外ありチェックボックスを同時にオンにすることはできません。 関連トピック 有効化構成の概要
固定期間 | 製造時間が固定されているかオーダ数量によって決まるかを示します。製造時間が固定期間の場合は、サイクル時間と同値になります。製造時間に固定期間が含まれていない場合、サイクル時間はオーダ数量の倍数になります。 たとえば、パン 1 個をオーブンで焼くのに 1 時間かかるとします。100 個のパンを 1 度に焼く場合もまた、1 時間という固定期間がかかります。
仕損数量 | 欠陥のある構成要素や、切取または切断作業で紛失した製品など、使用できない資材や中間製品の不合格品。予定仕損を考慮して、総資材所要量や作業の投入数量を増やす必要があります。 部品表では、正味資材所要量の割合 (仕損率)、および固定数量 (仕損数量) として仕損を定義できます。仕損数量は、たとえば設備をテストするためなど、製造の開始ごとに失われる資材の量を定義するために使用します。 作業では、仕損は固定数量としてしか定義できません。
産出率タイプ | 産出率が 100% を下回った場合に、損失製品の製造をやめるかどうかと、その方法を決定します。 2 つの産出率タイプが使用可能です。 不連続 損失した製品は不合格製品として製造が中止されます。 継続 気化など、損失した製品は完全に消滅します。 指定可能な値 有効値
産出率 | 作業から得られる有効な産出高。投入額との割合で示されます。 例 1: 電球に対する製造処理の特定の作業の産出率を 98% とします。したがって、電球 100 個製造した場合、平均すると、そのうち 98 個は正常品です。残りの電球は欠陥品で、不合格になります。 例 2: 鋼鉄線をより合せて、ケーブルを製造します。より合わされるために、製造されたケーブルは元の鋼鉄線よりも 10% 短くなります。したがって、産出率は 90% に設定されます。
備考 | このフィールドは、追加情報を入力するために使用します。
外注費係数 | 外注費係数と外注基準率により、外注の原価が決まります。 このフィールドの値は、外注費 (ticpr1160m000) セッションに記録されている外注費レートの計算方法の設定にもとづきます。 このフィールドが作業費レートの場合、次の構成が可能です。外注の基準率とは別に、さらに作業ラインごとに基準率を指定できます。 例 外注費レートを 100 とします。 外注費レート係数を 2 とします。 総外注費は 200 になります。
失効変更オーダ | 作業の失効日を定義する変更オーダ (CO)
失効日 | 作業ラインが無効になる日付 最も遅い失効日は 2038 年 1 月 19 日です。失効日を入力しなかった場合は、01/19/38 が自動的に表示されます。 関連トピック 資材と作業の発効日
製造バッチより少ない転送バッチ | 次の作業を開始する前に作業を完了しておかなければならない品目の数量または割合。製造オーダの全品目についての作業が完了していなくても、すでに完了した品目については次の作業を開始できます。 カンバンが使用される製造環境では、転送バッチ数量はカンバンサイズ (標準コンテナまたは標準ロットサイズ) と同じになります。 転送バッチ数量は、これまで使用されていた作業の重複率の概念に代わるものです。 このチェックボックスがオンの場合、製造バッチ全体が終了する前に、次の作業を開始できます。転送バッチ数量フィールドに値を入力する必要があります。この値は、次の作業を開始できるタイミングを示します。このチェックボックスがオフの場合、製造バッチ全体が終了すると次の作業を開始できます。 工順パラメータ (tirou0100m000) セッションの転送バッチ方法フィールドが数量の場合、転送バッチ数量フィールドに数量を入力する必要があります。転送バッチ方法フィールドが割合の場合は、割合を入力する必要があります。
転送バッチ数量 | 次の作業を開始する前に作業を完了しておかなければならない品目の数量または割合。製造オーダの全品目についての作業が完了していなくても、すでに完了した品目については次の作業を開始できます。 カンバンが使用される製造環境では、転送バッチ数量はカンバンサイズ (標準コンテナまたは標準ロットサイズ) と同じになります。 転送バッチ数量は、これまで使用されていた作業の重複率の概念に代わるものです。 工順パラメータ (tirou0100m000) セッションの転送バッチ方法フィールドが数量の場合、数量を入力する必要があります。転送バッチ方法フィールドが割合の場合は、割合を入力する必要があります。 関連トピック 製造オーダリードタイム (転送バッチ数量)
活動 | 活動 (tipcs4101m000) セッションにズームして、活動を選択できます。活動は、ネットワーク計画の作業にすることができます。
コンテナ | 資材を保管または移動するために使用する入れ物
コンテナ方法 | コンテナ内で品目をどのように扱うかを定義する出荷方法。たとえば、10 段以上積み重ねないように定義できます。
コンテナ数量 | コンテナ内で積み重ねる品目の数量
カンバンの数 | プルシステムで使用されるカンバンの数 注意 製造におけるラベル
カンバンの記述 | カンバンの識別子として使用される作業間カンバンの記述
物理的位置 | 作業が実際に行われる場所
コマンド | 説明
生産速度の計算 | ボトルネックワークセンタおよびレートの計算
リードタイムの更新... | オーダリードタイムの更新 (tirou1202m000) セッションが開始されます。オーダリードタイムフィールドの値が更新されます。
例外 | 特定の工順作業に例外を定義できる例外 (tcuef0105m000) セッションを開始する場合にクリックします。
すべての作業の表示 | すべての作業を表示します。
有効作業の表示 | 有効な作業のみを表示します。