| 輸送オーダの生成 (tdsls4222m000) |  |
| セッションの目的: 輸送オーダを販売オーダからマニュアルで生成します。 関連トピック 販売と輸送管理の統合 輸送オーダ管理と販売管理の統合 フレキシブルな販売オーダ処理
フィールド | 説明
オプション状況 ｢マニュアル｣ または ｢不合格｣ のラインを発行 | このチェックボックスがオンの場合、 ERP LN 輸送オーダの生成中に発生したエラーのレポートを出力します。
発行ラインを出力 | このチェックボックスがオンの場合、 ERP LN 問題なく発行/生成されたラインのレポートを出力します。
デバイス選択基準 | レポートを出力するデバイスを選択します。 デフォルトのプリンタにレポートを出力したい場合は、デフォルトデバイスを選択します 代替の、指定するプリンタにレポートを出力したい場合は、特定デバイスを選択します
コマンド | 説明
生成 | 生成をクリックすると、処理を完了します。
選択のリセット | 別の選択した番号を出力するには、選択のリセットをクリックします。入力した選択は、削除されます。特定オーダ (複数) をクリックすると、新規の選択ができます。