| フィジカルブレイクダウンログ (tscfg2515m000) |  |
| セッションの目的: シリアル番号付品目のフィジカルブレイクダウンに対する子品目の設置や削除を表示します。 注意 設置または削除は自動的に記録されますが、次の条件をいずれも満たしている場合に限られます。 シリアル番号付品目 (tscfg2100m000) セッションにおけるシリアル番号付品目の状況が有効である 構成管理パラメータ (tscfg0100m000) セッションで、構成状況の使用チェックボックスまたはフィジカルブレイクダウンログの作成チェックボックスがオンになっている フィジカルブレイクダウン (tscfg2110m000) セッションで開始できるグラフィカルブラウザフレームワーク (GBF) では、このセッションのデータも使用します。
フィールド | 説明
親品目 | このセッションでフィジカルブレイクダウンに対する変更が記録され、表示される親シリアル番号付品目の品目コード
シリアル番号 | 所有するフィジカルブレイクダウンの変更がこのセッションに記録され、現在表示されている親品目のシリアル番号
記述 | 品目の記述または名前
改訂 | シリアル番号付品目の改訂の識別番号
クラスタ | クラスタの名前または記述
クラスタ | 親シリアル番号付品目が属するクラスタ
所有者 | 親および子シリアル番号付品目が所有する取引先の名前
位置 | ブレイクダウンにおける子品目または子構成要素の位置番号
実施時間 | フィジカルブレイクダウンの変更 (tscfg2220m000) セッションを使用して、子品目を親品目のフィジカルブレイクダウンから削除、またはフィジカルブレイクダウンに設置した日付
状況 | フィジカルブレイクダウン内で変更された子品目の状況
品目 | フィジカルブレイクダウンから削除、またはフィジカルブレイクダウンに設置された子品目の品目コード
シリアル番号 | 親品目のフィジカルブレイクダウンから削除、またはフィジカルブレイクダウンに設置された子品目のシリアル番号
記述 | 子品目の名前または記述
改訂 | シリアル番号付品目の改訂の識別番号
数量 | フィジカルブレイクダウン内の子品目の数 注意 シリアル番号を入力すると、このフィールドは必ず 1 になります。このトピックに関連するヘルプはありません。
数量 | 品目の棚卸単位
参照指示 | たとえばプリント基板に電子的な構成要素を実装する場所など、品目に構成要素を挿入するための位置を示します。参照指示はエレクトロニクスでよく使用され、コンピュータ支援設計 (CAD) ステーションから生成できます。 関連トピック 参照指示の概要
記述 | コードの記述または名前。たとえば、構成要素品目を設置する必要があるロケーションを表すコードなどになります。
コマンド | 説明
上位レベル表示 (U) | このコマンドを使用して、1 つ上のレベルの親品目を表示します。 現在の親品目がブレイクダウン内の最上位レベルにある場合、このコマンドは無効になります。
下位レベル表示(D) | このコマンドを使用して、現在のブレイクダウンで子品目の構成要素を表示します。 このコマンドを有効にするには、まず、ブレイクダウンからラインを選択する必要があります。