| 設計品目別参照指示の出力 (tiedm0420m000) |  |
| セッションの目的: 設計品目別に参照指示を出力します。 次の 2 種類のレポートを出力できます。 特定の設計品目にリンクする参照指示を一覧表示するレポート。レポートを出力するには、品目別に出力をクリックして、設計品目または設計品目の範囲を入力します 特定の参照指示がリンクする部品表ラインを持つ設計品目を一覧表示するレポート。参照指示別の出力をクリックして、参照指示または参照指示の範囲を入力します 関連トピック 参照指示の概要 設計部品表の参照指示リンク手順 参照指示と部品表一括変更
フィールド | 説明
品目/参照指示別出力 | 出力するレポートのタイプ 品目別に出力をクリックして、特定の設計品目にリンクする参照指示を一覧表示するレポートを出力します 参照指示別の出力をクリックして、特定の参照指示がリンクする部品表ラインを持つ設計品目を一覧表示するレポートを出力します
設計品目 | 開発処理の品目 設計品目の複数の改訂を定義できます。一般に、最新の改訂はまだ設計かテストのフェーズで、他の改訂が製造に取り込まれており、古い改訂は廃止されています。 通常品目が改訂管理可能になるのは、その品目が 設計データ管理 モジュールからコピーされた場合に限ります。
改訂 | 設計品目 (E 品目) または改訂管理される品目 (つまり、設計品目へリンクする品目) のバージョンまたは改訂バージョン。1 つの設計品目に対して複数の改訂を作ることが可能です。 例 設計品目: マウンテンバイク E-MB01
改訂 | 記述 | 状況
--- | --- | ---
A1 | バイクのドラフト設計図 | 未発行
A2 | バイクの設計図 | 未発行
A3 | バイク MB01 の親設計品目 | 発行済
A4 | 旧式のバイク | 取消済
参照指示 | たとえばプリント基板に電子的な構成要素を実装する場所など、品目に構成要素を挿入するための位置を示します。参照指示はエレクトロニクスでよく使用され、コンピュータ支援設計 (CAD) ステーションから生成できます。 関連トピック 参照指示の概要