| 販売オーダの購買オーダ勧告の生成 (tdsls4240m000) |  |
| セッションの目的: 販売オーダを購買オーダ勧告にコピーします。勧告は、直送オーダ、クロスドッキングオーダ、またはその両方に関して生成できます。 クロスドッキングオーダとは、販売オーダライン (tdsls4101m000) セッションまたは販売オーダ納入ライン (tdsls4101m100) セッションで納入タイプフィールドがクロスドッキングに設定されているオーダです。 直送オーダとは、販売オーダライン (tdsls4101m000) セッションまたは販売オーダ納入ライン (tdsls4101m100) セッションで納入タイプフィールドが直送に設定されているオーダです。 注意 販売オーダの購買オーダ勧告の生成 (tdsls4240m000) セッションで購買オーダ勧告を生成する必要があるのは、販売オーダタイプ - 活動 (tdsls0560m000) セッションで活動がオーダタイプにリンクしているが、自動チェックボックスがオフになっている場合です。 生成された購買オーダ勧告を ERP LN により自動で購買オーダに変換したい場合、販売オーダパラメータ (tdsls0100s400) セッションの購買勧告を購買オーダに自動変換チェックボックスをオンにする必要があります。このチェックボックスがオフの場合、 購買オーダ勧告確認 (whina3211m000) セッションおよび購買オーダ勧告転送 (whina3212m000) セッションで、マニュアルで購買オーダ勧告を確認して、購買オーダに転送する必要があります。 オーダタイプに対する活動として、販売オーダの購買オーダ勧告の生成 (tdsls4240m000) セッションではなく購買オーダの生成 (tdsls4241m000) セッションがリンクされている場合、クロスドッキングオーダおよび直送オーダに対して購買オーダ勧告を生成する必要はありません。購買オーダの生成 (tdsls4241m000) セッションでクロスドッキングオーダおよび直送オーダを直接生成できます。 関連トピック 直送販売オーダ クロスドッキングと分割納入 購買オフィスと販売オフィス間のマルチサイト請求 フレキシブルな販売オーダ処理
フィールド | 説明
ラインタイプ | 購買オーダ勧告が生成されるラインのタイプ 注意 倉庫が WMS 管理で、倉庫管理システムインタフェースパラメータ (whwmd2105m000) セッションの倉庫のクロスドッキングチェックボックスがオフの場合、クロスドッキングオーダを作成できません。 指定可能な値 ラインタイプ 関連トピック WMS 統合パラメータ
レポートを出力 | このチェックボックスがオンの場合、生成されたすべての購買オーダ勧告のリストが出力されます。
デバイス選択基準 | レポートを出力するデバイスを選択します。 デフォルトのプリンタにレポートを出力したい場合は、デフォルトデバイスを選択します。 レポートの出力先として別のプリンタを指定する場合は、指定デバイスを選択します。