| 標準検査 - シリアル履歴 (qmptc3530m000) |  |
| セッションの目的: 以前に行われた検査のシリアル番号を表示します。
フィールド | 説明
発生元 | 検査オーダが関係する統合モジュールまたは統合パッケージ
発生元オーダ | 検査の発生元のオーダ番号
位置 | 検査オーダが適用されるオーダラインの番号。これは、販売オーダラインまたは購買オーダラインの位置であるか、見積資材の位置です。
順序 | 検査オーダの連番で、この連番を基準に複数のサンプルについて特徴がテストされます。
シリアル番号 | ERP LN によって生成される番号で、1 サンプル数量を取得するために実行される複数の測定について、それぞれ区別します。測定回数はテスト数量にもとづきます。 例
サンプル数量 | 100 個
テスト数量 | 20 個
説明: 100 個のサンプル数量を取得するには、20 個についてのテストを 5 回行う必要があります (100 ÷ 20 = 5)。この結果、一意のシリアル番号を持つ 5 つのテストラインが生成されます。
不合格 | このチェックボックスがオンの場合、このシリアル番号は不合格です。
勧告番号 | 個々の通知ラインの番号。倉庫オーダラインは、ロット数または割り当てられた保管場所によって 1 つまたは複数の通知ラインに細分化できます。