| 標準検査 - シリアル (qmptc1130m000) |  |
| セッションの目的: 検査のシリアル番号を表示します。
フィールド | 説明
発生元 | 検査オーダが関係する統合モジュールまたは統合パッケージ
発生元オーダ | 検査の発生元のオーダ番号
位置 | 検査オーダのリンク先のオーダの位置番号。これは、販売オーダラインまたは購買オーダラインの位置番号であるか、部品表内の位置番号です。
順序 | 検査オーダの連番で、この連番を基準に複数のサンプルについて特徴がテストされます。
検査 | 特定の検査オーダに対して生成された検査オーダラインの一覧が表示されます。これらのラインは、品質 ID にリンクされている各テストグループを対象として保持されている特徴に対応します。
検査 | 実行される検査の順序が表示されます。
扱い単位 | 梱包資材の構造、またはそのような構造の一部であり、品目の梱包に使用されます。扱い単位には、次の属性があります。1) 識別コード2) 梱包品目 (オプション) 3) 梱包品目の数量 (オプション) 重要 品目は、扱い単位にリンクすると、その扱い単位で梱包されます。梱包品目は、コンテナのタイプ、または扱い単位を構成する他の梱包資材を参照します。 例: すかし木箱などの梱包品目を扱い単位として定義して、扱い単位をすかし木箱に指定します。
シリアル番号 | ERP LN によって生成される番号で、1 サンプル数量を取得するために実行される複数の測定について、それぞれ区別します。測定回数はテスト数量にもとづきます。 例
サンプル数量 | 100 個
テスト数量 | 20 個
説明: 100 個のサンプル数量を取得するには、20 個についてのテストを 5 回行う必要があります (100 ÷ 20 = 5)。この結果、一意のシリアル番号を持つ 5 つのテストラインが生成されます。
不合格 | このチェックボックスがオンの場合、このシリアル番号は不合格です。
コマンド | 説明
すべて不合格 | [ファイル] メニューの [特定] の下に、[すべて不合格] オプションが表示されます。
すべて承認 | [ファイル] メニューの [特定] の下に、[すべて承認] オプションが表示されます。
不合格予定シリアル | [ファイル] メニューの [特定] の下に、[不合格予定シリアル] オプションが表示されます。