| ワークロード分析の表示 (tiasc5701m000) |  |
| セッションの目的: 組立ライン (の一部) の作業必要人員数/作業必要機械数についてワークロードと使用可能能力の分析を表示するチャートを生成します。 最適な組立ラインのバランスを実現するために、ラインの能力と実際の使用状況を分析できます。これにより、ライン能力を超えていたり、能力が未使用となっているボトルネックを検出できます。分析の結果はチャートに表示されます。 ワークロードとは、特定の作業場所で費やされる人時間/機械時間数です。ラインステーション、ラインセグメント、メインワークセンタ、または組立ラインを作業場所にできます。 使用可能能力とは、特定の作業場所で使用可能な人時間/機械時間数です。 ワークロードは、異なる精度レベルで分析できます。より詳細な分析を行うと、一括レベルでは把握できなかったボトルネックも明らかにできるため、これは重要です。 注意 このセッションではワークロードおよび能力が表示されるだけで、たとえボトルネックが発生していたり、ラインバランスを上げるための機会が存在していても、その旨が警告されるわけではありません。これらについてはユーザ自身で検出する必要があります 作業時間が使用可能な時間を超えている場所を表示するレポートを出力するには、作業分析の出力 (tiasc5401m000) セッションを使用します パラメータおよび設定 ラインの能力は、以下のパラメータおよび設定によって決まります。 カレンダー。カレンダーは、共通データのカレンダーおよび期間モジュールで定義されます 利用性タイプパラメータ。このパラメータは、組立管理パラメータ (tiasc0100m000) セッションで定義されます。利用性タイプは、資源とカレンダーの間のリンクです 非平均ラインステーションレベル割当。この割当は、組立ライン - 割当 (tiasc5510m000) および組立ライン - 割当およびラインステーション (tiasc5520m000) セッションで定義されます。非平均割当は、資源の数、つまりラインステーションに使用可能な人員および機械の数を定義します 組立オーダ計画ではライン能力が考慮されるため、これらのパラメータは実際のワークロードにとっても重要です。ただし、実際のワークロードがこの能力を超えることもあります。 関連トピック 組立管理の概要 ラインステーションバリアント 組立ラインステーションの利用率 組立オーダ 組立割当 組立管理 (ASC) モジュールにおけるライン順序とライン規則のタイプ
フィールド | 説明
総計基準 | 分析が行われるレベル。また、このレベルでは、セッションの出力の大半が決定されます。 以下のレベルが存在します。 組立ライン ラインセグメント メインワークセンタ ラインステーション オーダ別ラインステーション 最後のオプション ｢オーダ別ラインステーション｣ は ｢ラインステーション｣ と同レベルですが、組立オーダ別にデータをソートします。このオプションを使用すると、能力問題を解決するためにどのオーダを移動または交換できるかを検出できます。 ｢オーダ別ラインステーション｣ を選択すると、このセッション内の他のフィールドおよびチェックボックスに以下の影響が出ます。 チャート上の期間数およびグラフタイプフィールドが無効になります 人員能力/ワークロードを表示および機械能力/ワークロードを表示チェックボックスがオンになります。オフにはできません ワークロード別ソートフィールドが有効になります現在のフィールドのそれ以外のオプションについては、ワークロード別ソートフィールドが無効になります
開始日 | 分析が行われる期間を決定する日付の範囲。ワークロードの計算では、開始日がこの範囲に入るラインステーションオーダ (LSO) だけが考慮されます。
期間の長さ | 分析が行われる期間の長さ。能力およびワークロードは、期間当たりの時間数として表されます。 整数を入力します。 また、期間の長さによって、作業必要人員数および作業必要機械数をチャートに表示するために使用される単位も以下の規則に従って決定されます。 期間の長さが 50 分未満の場合、ワークロードは秒単位で表示されます 期間の長さが 50 分から 50 時間の間の場合、ワークロードは分単位で表示されます 期間の長さが 50 時間から 50 日間の間の場合、ワークロードは時間単位で表示されます 期間の長さが 50 日以上の場合、ワークロードは日単位で表示されます
期間の長さ | 期間を測定するために使用される単位 次の単位を使用できます。 日 時間 分 注意 どの単位を選択しても、生成されたチャートにワークロードを表示するために使用される単位には直接の影響はありません。チャートの単位は、前述のフィールドに入力した期間の長さによって決定されます。
人員能力/ワークロードを表示 | このチェックボックスがオンの場合、人時間に対する能力とワークロードがチャートに表示されます。 注意 総計基準フィールドで ｢オーダ別ラインステーション｣ を選択した場合、このチェックボックスは自動的にオンになります。オフにはできません 総計基準フィールドで別のオプションを選択した場合、[ワークロード分析] グループボックスのチェックボックスのうち少なくとも 1 つをオンにする必要があります
機械能力/ワークロードを表示 | このチェックボックスがオンの場合、機械時間に対する能力とワークロードがチャートに表示されます。 注意 総計基準フィールドで ｢オーダ別ラインステーション｣ を選択した場合、このチェックボックスは自動的にオンになります。オフにはできません 総計基準フィールドで別のオプションを選択した場合、[ワークロード分析] グループボックスのチェックボックスのうち少なくとも 1 つをオンにする必要があります
チャート上の期間数 | チャート上で分類する期間の数を入力します。期間の総数は、開始日フィールドで選択した範囲を期間の長さで割ることで求めることができます。期間の総数が多すぎてひとつの詳細表示では足りない場合、ここで入力した値に応じて、チャートをいくつかの期間に分けることができます。
グラフタイプ | 使用するグラフタイプ 次のいずれかのタイプを選択します。 折れ線グラフ 2D 棒グラフ 3D 棒グラフ 2D 円グラフ 3D 円グラフ ガントグラフ ログ/線形グラフ 2D エリアグラフ 2D 散布図 極グラフ ハイロークローズグラフ バブルグラフ テープグラフ 3D エリアグラフ ログ/ロググラフ 線形/ロググラフ ボックスウィスカーグラフ オープンハイロークローズグラフ ローソク足グラフ 3D 面グラフ 3D 散布図 時系列グラフ
ワークロード別ソート | 人員ワークロード別または機械ワークロード別にソートするのかを選択します。 注意 このフィールドが有効になるのは、総計基準フィールドで ｢オーダ別ラインステーション｣ を選択した場合だけです。
組立ライン | 能力およびワークロードが分析される組立ライン
ラインセグメント | 能力およびワークロードが分析されるラインセグメント
ラインステーション | 能力およびワークロードが分析されるラインステーション
メインワークセンタ | 能力およびワークロードが分析されるメインワークセンタ
コマンド | 説明
分析 | このボタンを押すと、ワークロードおよび能力が分析されます。