| クロスドックオーダ (whinh6100m000) |  |
| セッションの目的: クロスドックオーダを作成およびメンテナンスします。 注意 オープン、計画済、処理中、発送確定済、またはクローズの状況を持つ他のクロスドックオーダが存在しない、状況が出荷済以外の出庫オーダラインにのみクロスドックオーダを作成できます。 発生元がオーダ管理のクロスドックオーダは、倉庫管理で作成されたクロスドックオーダと同じ方法でメンテナンスできますが、販売オーダ/購買オーダのリンクは変更できません。 関連トピック クロスドックオーダ優先順位 クロスドッキングのプロセス 動的クロスドッキング ケーススタディ トラブルシューティング
フィールド | 説明
クロスドックオーダ
クロスドックオーダ | クロスドックオーダ番号 注意 このフィールドの値は、在庫処理パラメータ (whinh0100m000) で定義されている番号グループと入力されているシリーズにもとづいて生成されます。
クロスドックオーダ状況 | クロスドックオーダ状況
出庫オーダライン
オーダ発生元 | オーダ発生元 クロスドックオーダは、次のオーダ発生元の場合に作成できます。 ASC 生産 ASC 生産 (マニュアル) EP 内訳 販売メンテナンス (マニュアル) メンテナンス作業 (マニュアル) 販売メンテナンス メンテナンス作業 プロジェクト プロジェクト (マニュアル) 販売、以下を除く 委託請求 コレクトオーダ 遡及請求オーダ コストオーダ 販売 (マニュアル) 販売スケジュール サービス サービス (マニュアル) 工程管理生産、バックフラッシュを除く 工程管理生産 (マニュアル) 転送、処理タイプ仕掛品振替を除く 転送 (マニュアル)、処理タイプ仕掛品振替を除く 注意 上記に示した例外に加えて、クロスドックオーダは返品オーダとブランケットオーダについても作成できません。
出庫オーダ | 出庫オーダライン番号
セット | 出庫オーダセット
オーダライン | 倉庫オーダライン番号。倉庫管理以外のパッケージで生成されたオーダの場合、この番号はオリジナルのオーダライン番号と同じになります。
オーダライン | 倉庫オーダラインの連番
部品表ライン | 部品表内のライン番号 注意 出庫オーダラインの在庫処理によって、次のようになります。 主品目別の場合、クロスドックオーダは主品目にのみ作成できます (出庫オーダライン)。 構成要素別の場合、クロスドックオーダは構成要素にのみ作成できます (部品表ライン)。
計画納期/時刻 | 出荷の納品が計画される日付
品目
倉庫 | 商品を収容する場所。各倉庫に対して、住所データおよびそのタイプに関するデータを入力できます。 倉庫は、次のいずれかのタイプになります。 通常 工程 プロジェクト サービス 委託 (非所有)
品目 | ERP LN では、購買、保管、製造、販売などができる原資材、組立品、完成品および工具を指します。 また品目は、1 つ (キット) として処理される品目のセットを表したり、または複数の製品バリアント (一般品目) に存在することもできます。 非物理的な品目、つまり、在庫には保持されないが、原価を転記したりサービス料金を顧客に請求したりするために使用できる品目も定義できます。非物理的な品目の例は次のとおりです。 原価品目 (電気代など) サービス品目 外注品目 リスト品目 (メニュー/オプション) 注意 出庫オーダラインの在庫処理によって、次のようになります。 主品目別の場合、クロスドックオーダは主品目にのみ作成できます (出庫オーダライン)。 構成要素別の場合、クロスドックオーダは構成要素にのみ作成できます (部品表ライン)。
クロスドックオーダ
クロスドック単位での要求済数量 | クロスドック要求済数量
単位 | クロスドック要求済数量の数量に使用する単位 デフォルト 出庫オーダラインから取得された保管単位 注意 この単位は、クロスドック勧告済数量が 0 であれば変更できます。
棚卸単位 | 棚卸単位で表す要求済数量
発送確定保管場所 | 特定の輸送手段で出荷される品目を直前に保管する、倉庫内の出荷ドック デフォルト 品目/取引先に定義された保管場所 定義されていない場合、デフォルトの発送確定保管場所 注意 この保管場所は、クロスドック勧告済数量が 0 であれば変更できます。 倉庫が管理済保管場所ではない場合、このフィールドは空です。変更できません。
ユーザ優先順位 | ユーザが入力した優先順位。ERP LN はユーザ優先順位とシステム優先順位を使用してクロスドックオーダ優先順位を判断します。ERP LN はクロスドックオーダラインを生成し、入庫勧告時には最も優先順位の高いクロスドックオーダのクロスドックオーダラインを最初に勧告します。 注意 ユーザ優先順位はシステム優先順位よりも先に考慮されます。 デフォルト タイプ直接資材供給のクロスドックオーダの場合、システム優先順位 それ以外の場合、2147483647 (最大値) 最小値: 1 関連トピック クロスドックオーダ優先順位
数量
数量(棚卸単位)
クロスドック計画済数量 | 状況が取消済以外の、対応するクロスドックオーダラインのクロスドック計画済数量すべての合計。このフィールドは、1 つ以上のクロスドックオーダラインが作成されると入力されます。
クロスドック承認済数量 | 対応するクロスドックオーダラインで承認済状況に達しているクロスドックに計画済のすべての数量の合計。 このフィールドは、1 つ以上のクロスドックオーダラインが承認されると入力されます。
クロスドック勧告済数量 | 対応するクロスドックオーダラインのクロスドックに勧告済のすべての数量の合計。このフィールドは、1 つ以上のクロスドックオーダラインに入庫勧告が作成されると入力されます。
クロスドック済実際数量 | 対応するクロスドックオーダラインの実際にクロスドックされたすべての数量の合計。このフィールドは、1 つ以上のクロスドックオーダラインに入庫勧告がプットアウェイされると入力されます。
棚卸単位 | 数量タブの各数量を表す棚卸単位
その他
最終変更日 | このクロスドックオーダの作成、または変更日
ログインコード | 適用できる場合、クロスドックオーダを作成、または変更したユーザのログオンコード
クロスドックオーダタイプ | クロスドッキングのタイプ
システム優先順位 | 計画優先順位規則を基準とした優先順位またはクロスドックオーダ優先順位。ERP LN では、クロスドックオーダ優先順位を判断するために、システム優先順位とユーザ優先順位が使用されます。ERP LN はクロスドックオーダラインを生成し、入庫勧告時には最も優先順位の高いクロスドックオーダのクロスドックオーダラインを最初に勧告します。 注意 計画優先順位規則を使用すると、直接資材供給の場合、およびオプションで動的クロスドッキングの場合は、生成済クロスドックオーダのシステム優先順位は計画優先順位と一致します。 直接資材供給タイプのクロスドックオーダの場合は、システム優先順位がユーザ優先順位のデフォルト値として使用されます。 ユーザ優先順位はシステム優先順位よりも先に考慮されます。 関連トピック クロスドックオーダ優先順位
クロスドックオーダ優先順位定義 | 1 つ、または複数の ERP LN テーブルフィールドに割り当てられているユーザ定義の優先順位セット。ERP LN はクロスドックオーダ優先順位定義を使用して、クロスドックオーダシステム優先順位を生成します。 注意 クロスドックオーダ優先順位定義は、動的クロスドッキングにのみ使用できます。 また、クロスドックオーダ優先順位定義ではなく、パラメータ設定にもとづいて動的クロスドッキングに計画優先順位規則を適用できます。 関連トピック クロスドックオーダ優先順位
コマンド | 説明
クロスドックオーダの出力 | クロスドックオーダの出力 (whinh6400m000) セッションを開始します。
出庫オーダライン詳細 | 出庫オーダライン (whinh2120m000) 詳細セッションを開始します。
クロスドックオーダライン | クロスドックオーダライン (whinh6110m000) セッションを開始します。
生成 | クロスドックオーダおよびクロスドックオーダラインの生成 (whinh6200m000) セッションを開始します。
クロスドックオーダの取消 | クロスドックオーダの取消 (whinh6200m200) セッションを開始します。
クロスドックオーダの削除 | クロスドックオーダの削除 (whinh6200m300) セッションを開始します。
クロスドックオーダラインの承認 | クロスドックオーダラインの承認 (whinh6210m100) セッションを開始します。
クロスドックオーダラインの取消/クローズ | クロスドックオーダラインの取消/クローズ (whinh6210m200) セッションを開始します。
出庫オーダライン | 出庫オーダライン (whinh2120m000) セッションを開始します。