| サンプルの出力 (qmptc1410m000) |  |
| セッションの目的: 特定範囲のサンプルを出力します。 タブ [標準] 発生元別に選択した標準検査のサンプルの範囲を出力します。 [保管] 品目別に選択した保管検査のサンプルの範囲を出力します。 [検査] 検査オーダ番号別に選択した検査のサンプルの範囲を出力します。 関連トピック 標準検査
フィールド | 説明
開始品目 | [開始品目] の [開始] と [終了] の範囲が表示されます。この選択により、範囲の始まりが指定されます。
終了品目 | [終了品目] の [開始] と [終了] の範囲が表示されます。この選択により、範囲の終わりが指定されます。
順序 | 順序の [開始] と [終了] の範囲が表示されます。
順序 | 検査オーダの連番で、この連番を基準に複数のサンプルについて特徴がテストされます。
発生元 | 検査オーダが関係する統合モジュールまたは統合パッケージ
発生元オーダ | 検査の発生元のオーダ番号 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには
発生元オーダ | 検査の発生元のオーダ番号 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには
位置 | 検査オーダのリンク先のオーダの位置番号。これは、販売オーダラインまたは購買オーダラインの位置番号であるか、部品表内の位置番号です。 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには
位置 | 検査オーダのリンク先のオーダの位置番号。これは、販売オーダラインまたは購買オーダラインの位置番号であるか、部品表内の位置番号です。 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには
作業 | 品目を製造するために連続的に実行される工順の一連のステップの 1 つ 次のデータは、工順作業時に収集されます。 タスク。切断など タスクを実行するために使用される機械 (オプション)。切断機など タスクが実行される箇所 (ワークセンタ)。木工作業など タスクの実行に必要な従業員数 このデータはオーダリードタイムの計算や製造オーダの計画、原価計算に使用されます。 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには
作業 | 品目を製造するために連続的に実行される工順の一連のステップの 1 つ 次のデータは、工順作業時に収集されます。 タスク。切断など タスクを実行するために使用される機械 (オプション)。切断機など タスクが実行される箇所 (ワークセンタ)。木工作業など タスクの実行に必要な従業員数 このデータはオーダリードタイムの計算や製造オーダの計画、原価計算に使用されます。 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには
検査 | 特定の検査オーダに対して生成された検査オーダラインの一覧が表示されます。これらのラインは、品質 ID にリンクされている各テストグループを対象として保持されている特徴対応します。
検査 | 実行される検査の順序が表示されます。
承認番号 | 入庫勧告番号または出庫勧告番号 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには
承認番号 | 入庫勧告番号または出庫勧告番号 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには
扱い単位 | 梱包資材の構造、またはそのような構造の一部であり、品目の梱包に使用されます。
扱い単位 | 扱い単位には、次の属性があります。1) 識別コード 2) 梱包品目 (オプション) 3) 梱包品目の数量 (オプション) 重要 品目は、扱い単位にリンクすると、その扱い単位で梱包されます。梱包品目は、コンテナのタイプ、または扱い単位を構成する他の梱包資材を参照します。 例: すかし木箱などの梱包品目を扱い単位として定義して、扱い単位をすかし木箱に指定します。
検査オーダ | 購買、製造または販売される製品の検査を構造化するために使用されるオーダ 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには
検査オーダ | 購買、製造または販売される製品の検査を構造化するために使用されるオーダ 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには
サンプル | 合計 (オーダ) 数量から取り出した小さな数量。オーダ数量の品質を表します。 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには
サンプル | 合計 (オーダ) 数量から取り出した小さな数量。オーダ数量の品質を表します。 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには
コマンド | 説明
出力 | 出力のオプションが表示されます。[出力] をクリックすると、範囲内のすべてのサンプルが出力されます。