| シリアル追跡 - 概要 (whltc5515m000) |  |
| セッションの目的: オーダ発生元が次のいずれかであるオーダに一覧表示された品目について、シリアル番号、発生元オーダ、およびその他のデータを品目別に表示します。 購買 購買 (マニュアル) 工程管理生産 工程管理生産 (マニュアル) 調整 販売 販売 (マニュアル) 工程管理生産 工程管理生産 (マニュアル) プロジェクト プロジェクト (マニュアル) サービス サービス (マニュアル) 転送 発生元オーダは、シリアル番号付品目の入庫または出庫の理由となったオーダです。 関連トピック 倉庫管理におけるシリアル番号付品目 シリアル番号付品目の概要 シリアル番号付品目を設定するには
フィールド | 説明
品目 | ERP LN では、購買、保管、製造、販売などができる原資材、組立品、完成品および工具を指します。 また品目は、1 つ (キット) として処理される品目のセットを表したり、または複数の製品バリアント (一般品目) に存在することもできます。 非物理的な品目、つまり、在庫には保持されないが、原価を転記したりサービス料金を顧客に請求したりするために使用できる品目も定義できます。非物理的な品目の例は次のとおりです。 原価品目 (電気代など) サービス品目 外注品目 リスト品目 (メニュー/オプション)
シリアル番号 | 物理的な実体のある単一の品目を識別する固有の番号。ERP LN ではマスクを使用してシリアル番号を生成します。シリアル番号は、たとえば日付、モデルや色の番号、連番などを示す複数のデータセグメントによって構成されます。 シリアル番号は品目および工具に対して生成することができます。 関連トピック 倉庫管理におけるシリアル番号付品目
状況 | シリアル番号付品目の状況。 シリアル状況は、少量シリアル番号付品目にのみ適用されます。有効値
宛先オーダ発生元 | 該当の品目およびシリアル番号の出庫の理由となったオーダの発生元。宛先オーダ発生元は、シリアル番号付品目の移送先、たとえば、該当のシリアル番号付は顧客に販売されるのか、または製造やメンテナンスのために工程に出庫されるのかを示します。
オーダ発生元 | シリアル番号付品目の発生元であるオーダの発生元。 オーダ発生元はシリアル番号付品目の発生元、たとえば、そのシリアル番号付品目の入手経路が購買または製造のどちらなのかを示します。
オーダ | シリアル番号付品目の発生元のオーダ
ライン | シリアル番号付品目の発生元であるオーダのオーダライン
入庫 | このチェックボックスがオンの場合、選択されたオーダラインは入庫です。このチェックボックスがオフの場合、選択されたオーダラインは出庫です。
有効化 コード | シリアル番号付品目が属する有効化コード
現在の状況 | シリアル番号付品目の状況。 状況は、該当品目がサービスで使用中であるかどうかを示します。有効値
ロット | 該当品目が属するロット
処理日 | シリアル番号付品目が倉庫に入庫された日付、または倉庫から出庫された日付
設計品目改訂 | 設計品目改訂の番号
倉庫 | 該当品目の入庫元または出庫元の倉庫
販売先取引先 | 一般的には顧客の購買部署。つまり、企業が扱う商品またはサービスに対してオーダを出す取引先、企業がメンテナンスを請け負う設備機器の所有者、または企業が実行するプロジェクトの受益者を意味します。 販売先取引先との契約明細には次のような事柄が含まれます。 別途取り決めないかぎり適用される、価格と割引についての合意内容 別途取り決めないかぎり適用される、販売オーダについての合意内容 受渡条件 関連する出荷先取引先および請求先取引先
コマンド | 説明
ロットおよびシリアルの出庫の出力 | ロットおよびシリアルの出庫の出力 (whltc3400m000) セッションを開始します。
品目 - シリアル - 出庫 | 品目 - シリアル - 出庫 (whltc5510m000) セッションを開始します。
品目 - シリアル - 入庫 | 品目 - シリアル - 入庫 (whltc5511m000) セッションを開始します。
オーダ - シリアル | オーダ - シリアル (whltc5512m000) セッションを開始します。
オーダライン | このコマンドを使用して、選択したレコードのオーダラインデータを表示します。 たとえば、選択したレコードの発生元が購買である場合、購買オーダ - ライン (tdpur4501m000) セッションが表示され、選択したレコードのオーダライン詳細が表示されます。
上位レベル表示 | このコマンドを使用して、選択したレコードが発生元であるシリアル追跡データを表示します。
下位レベル表示 | このコマンドを使用して、選択したレコードの発生元のシリアル追跡データを表示します。
すべて表示 | このコマンドを使用して、上位レベル表示または下位レベル表示 コマンド (あるいは、その両方) を使用する前に表示されていたレコードに戻ります。