| 完了作業のレポート |  |
| 完了作業のレポート ある作業において全品目の処理が済めば、その作業の完了をレポートできます。作業がカウントポイントでない限り、作業完了のレポートは必須ではありません。 この作業完了レポートは、完了作業のレポート (tisfc0130m000) セッションで実行できます。 品質管理 状況によっては、作業の検査オーダの処理が終えないうちは作業完了をレポートできない場合があります。これについては、製造作業に対する品質管理の使用のトピックで説明しています。 ブロック作業 ブロックされた作業は、完了としてレポートすることができません。詳細については、作業のブロックを参照してください。 完了および不合格数量 計算は以下の原則に従って行われます。 ある作業の完了数量は、次の作業での投入数量となる。 作業に投入された数量が、その作業によって生じなければならない。 上記の原則から導き出される規則は、次のとおりです。 完了数量、不合格数量、および追加数量の合計は、前回作業の完了数量と同数でなければならない。 ある作業の完了がレポートし終えたときに、それ以前の作業がすべて完了していなければならない。 完了済作業をレポートしたいが、そのレポート数量が上記規則に適合していない場合、前回作業は自動的に更新できる可能性があります。自動更新が可能かどうかは、工程管理パラメータ (tisfc0100s000) セッションの先行作業のレポート方法フィールドによって決まります。 以前に完了した作業をすべて同じ方法でレポートすることもできます。ただし、カウントポイント作業は、フォローアップ作業を介して自動的にレポートすることはできません。これらの作業は個別にレポートしてください。 作業状況 作業の数量を初めてレポートしたときに、作業状況は完了に変更されます。作業状況は必要に応じて開始済にリセットできます。 工程管理オーダグループ オーダグループ別作業完了レポート (tisfc0205m000) セッションでは、工程管理オーダグループに属す全製造オーダに関して、作業完了をレポートできます。 関連トピック 完了としてレポート 完了および不合格数量のレポート 作業のブロック オーダ分類 |