| 製品構成パラメータ (tipcf0100m000) |  |
| セッションの目的: 製品構成(PCF) モジュールの機能を管理するパラメータを設定します。 事前定義変数の記述は変更することができます。製品構成モジュールで、一般品目別制約を定義できます。これらの制約には、製品構成パラメータ (tipcf0100m000) セッションであらかじめ定義される変数のいくつかが使用されます。いったんパラメータを保存した後で、それらを変更することはできません。 関連トピック パラメータセッション 製品モデルのテスト方法 製品構成 (PCF) の手順
フィールド | 説明
一般
導入日 | パラメータが変更された日時。パラメータは、より新しいパラメータ設定の発効日まで有効です。現在のセットには発効日がありません。
記述 | パラメータセットの記述。たとえば、パラメータを変更した理由などを記述できます。
マルチレベル製品構成選択構造 | このチェックボックスがオンの場合、製品構成は一般製品構造の複数のレベルで適用されます。 製品バリアントの構成には、マルチレベル質問構造を使用できます。この構造を使用する利点は、製品特徴が適切な一般品目にリンクされ、その結果として構成構造がよりモジュール化されることです。 また、この構造により、ERP LN で製品構成の処理中に質問の特定のセットを包含または除外することが可能になっています。
顧客言語を用いた製品構成 | このチェックボックスがオンの場合、 特徴、オプション、および制約に関する記述が、製品コンフィギュレータに顧客の言語で表示されます。この特徴は、特に電話による販売などで、顧客と適切なコミュニケーションをはかるための重要な補助となります。 このチェックボックスがオフの場合、製品特徴、オプション、および制約確認メッセージに関する記述は、製品コンフィギュレータにユーザ固有の言語で表示されます。 注意 製品構成モジュールは言語に依存しないので、たとえば製品特徴やオプションを記録する場合に、任意の言語を使用できます。これは特に、顧客をはじめとする外部とのコミュニケーションに便利です。
暗黙オプションを表示 | このチェックボックスがオンの場合、製品コンフィギュレータで暗黙オプション値が表示されます。これにより、制約を使用して、特定の製品特徴または質問を指定する必要があるか、あるいはデフォルトのオプション値が適用されるかを指定できます。また、暗黙オプション値を入力するときに制約を使用して、製品の構成処理中に関連する製品特徴を表示するかどうかを指定することもできます。 注意 いつでも、別の設定を指定できます。その対象となる製品特徴の制約に、明示的に指定してください。 このチェックボックスがオフの場合、暗黙オプション値は製品コンフィギュレータに表示されません。
販売見積テキストの生成 | このチェックボックスがオンの場合、 ERP LN により、製品構成処理後に販売見積用の販売見積テキストが生成されます。
品目コードを識別 | このパラメータは、プロジェクト管理モジュールで 販売オーダ (プロジェクト) 構造の生成 (tdsls4244m000) セッションを実行した場合に、ERP LN で製品バリアント用の品目コードがどのように生成されるかに影響します。 このチェックボックスがオンの場合、 プロジェクト管理モジュールで ERP LN が生成するカスタマイズ品目コードは、一般品目コード、または一般品目 - データ生成の設定 (tipcf3101m000) セッションを使用して生成したコードと同一です。これにより、同じプロジェクトにリンクされている別個の製品バリアントが、同じカスタマイズ品目を参照します。 このチェックボックスがオフの場合、 ERP LN はプロジェクト管理モジュールで一般品目コードに連番を追加して、製品バリアントごとに新規の品目コードを生成します。この連番の正確な位置は、現在のセッションの品目コードの連番開始位置フィールドおよび品目コードの連番終了位置フィールドで指定できます。 標準品目を構成すると (つまりオーダ方針が見込である一般品目を構成すると)、新たに構成されたこの品目には固有の特徴としての PCS プロジェクトコードは与えられません。このチェックボックスがオンの場合、品目コードが固有の特徴にもなります。しかし、このチェックボックスをフにすると、一般品目に連番が追加されて新しい品目コードが生成され、これが固有の品目コードとなります。 一般品目 - データ生成の設定 (tipcf3101m000) セッションを使用して構成済の標準品目に新しい品目コードを生成する場合は、必要に応じてこのチェックボックスをオフにしてください。2 つの品目を同じ構成で生成すると、両方の品目コードが同じになります。このチェックボックスをオフにすると、連番によって品目が区別されます。
標準生産品目部品表の使用 | 製品構成 (PCF) では、特定製品のバリアントを販売します。この際、定義済の特徴とオプションの一覧から構成要素または半組立品を選択することによって、顧客の希望に合わせて製品をまとめます。具体的には、PCF で一般品目を構成すると、一般的な部品表が、カスタマイズされた製品構造に変換されます。顧客が完成品レベルまたは半組立品レベルで特定の構成を選択することが多い場合は、品目基準データ (IBD) モジュールで、手際の速いこれらの顧客のために標準品目を作成できます。標準品目のオーダ方針は、受注または見込です。 標準生産品目部品表の使用パラメータは、カスタマイズ製品構造で標準オーダ品目の構成要素が使用されるかどうかを決定します。カスタマイズ製品構造の作成には、販売オーダ (プロジェクト) 構造の生成 (tdsls4244m000) セッションを使用できます。 このチェックボックスがオンの場合、IBD で標準オーダ品目が定義されている半組立品を製品構成時に選択すると、カスタマイズ部品表でこの標準オーダ品目が使用されます。また、PCS プロジェクトの生成時に、カスタマイズ部品表で標準品目の部品表構成要素が選択されます。 このチェックボックスがオフの場合、在庫内に標準オーダ品目が存在する半組立品を製品構成時に選択すると、部品表でこの標準オーダ品目が使用されますが、その構成要素は一般 (派生元) 品目から派生します。 注意 前述のケースは、オーダ方針が受注である標準品目に関係しています。オーダ方針が見込である標準品目を製品構成時に選択した場合、この標準品目がカスタマイズされることはなく、構成要素のコピー問題は発生しません。 PCS プロジェクトで標準オーダ品目を複数回使用するには この標準生産品目部品表の使用パラメータの使用は、2 通りあります。このパラメータは、前述のようにプロジェクト生成時の標準オーダ品目の構成要素選択に関わるだけでなく、カスタマイズされた標準オーダ半組立品を PCS プロジェクト内でさまざまな親品目のために複数回使用できるかどうかも決定します。 このチェックボックスがオフの場合、特定の PCS プロジェクト内で 2 つの親品目に対し、カスタマイズされた類似した標準オーダ半組立品を構成要素として持たせることはできません。特定の部分組立品が最初の親品目で使用されると、類似する部分組立品を 2 番目の親品目で使用することはできません。これは、特定の親品目で半組立品が使用されると、半組立を要する他の品目の製品バリアント番号と重複する製品バリアント番号をこの半組立品が受け取るためです。 このチェックボックスがオンの場合、カスタマイズされた類似した標準オーダ半組立品を同じプロジェクトの複数の親品目で使用できます。半組立品が使用される最初の親品目が、その半組立品に製品バリアント番号を割り当てます。製品バリアント番号がこのように割り当てられますが、他の製品バリアント番号を使用して、カスタマイズされた他の製品構造にその半組立品を使用することはできません。 注意 このチェックボックスがオンの場合、カスタマイズされた標準オーダ半組立品を親品目のどれかで変更すると、その半組立品が使用された他の親品目でもその半組立品が変更されます。
品目コードの連番開始位置 | このフィールドは、品目コード中のどの位置から連番が生成されるかを示します。ERP LN で生成された品目コードでは製品バリアントを一意に識別できない場合は、製品コンフィギュレータにより、生成済の品目コードに連番を追加する形で一意のコードが自動的に生成されます。 製品構成または製品生成処理の間に、連番のために確保されている位置の個数では品目コードを一意に識別する上で不十分なことが明らかになった場合は、製品コンフィギュレータによって連番が左または右に 1 桁広げられます。
品目コードの連番終了位置 | このフィールドは、品目コード中のどの位置に連番が生成されるかを示します。ERP LN で生成された品目コードでは製品バリアントを一意に識別できない場合は、製品コンフィギュレータにより、生成済の品目コードに連番を追加する形で一意のコードが自動的に生成されます。 製品構成または製品生成処理の間に、連番のために確保されている位置の個数では品目コードを一意に識別する上で不十分なことが明らかになった場合は、製品コンフィギュレータによって連番が左または右に 1 桁広げられます。
製品コンフィギュレータのバージョン | 製品コンフィギュレータのバージョン 製品コンフィギュレータの用途は、次の 2 つの部分に分かれます。 製品モデル定義 稼働中状況での製品モデルの使用。開発段階では、モデルを運用環境でも使用できるようにするため、制約にエラーが存在しないことをテストする必要があります。 注意 いつでも、一方のバージョンから他方のバージョンに切り替えることができます。 インタプリタバージョン 制約をテストして、エラーが存在しないことを確認する必要があります。結果として、実行時には制約が継続的に読み込まれ、変換またはコンパイルされます。インタプリタバージョンモードの利点は、一部の制約を変更した後で、すべての制約を再コンパイルしなくとも、ただちに一般製品モデルをテストできることです。欠点は、製品コンフィギュレータのパフォーマンスが低下することです。 オブジェクトバージョン このバージョンは、稼動中の状況で利用可能です。実行時には、制約を繰り返し読み込んで変換またはコンパイルする必要なしに、製品コンフィギュレータが制約をオブジェクトとして直接実行します。インタプリタバージョンと比較すると、オブジェクトバージョンでは、特に複雑な制約の場合にパフォーマンスを大幅に向上できることがあります。オブジェクトバージョンを使用する前に、一般品目別制約のコンパイル (tipcf2201m000) セッションですべての制約をコンパイルする必要があります。この処理を実行するには、Enterprise Server のコンパイラ 'bic6.2' が必要です。 パフォーマンスの観点 このフィールドの設定は、システムのパフォーマンスやデータベースの拡張に影響する場合があります。 詳細は、次の情報を参照してください: 製品コンフィギュレータのバージョン 関連トピック 製品モデルの定義方法
製品バリアントの番号グループ | 製品バリアントの番号グループ 関連トピック 番号グループおよびシリーズを使用するには
制約式
入力オプション値 | 製品構成モジュールにより、一般品目ごとに制約を記録できます。製品構成パラメータ (tipcf0100m000) セッションであらかじめ定義されている多くの変数が、これらの制約で使用されます。これらの変数は、一度だけ指定できます。これは、いったん製品制約を定義すると、以後は変数の記述を変更できなくなることを意味します。 入力オプション値変数では、製品コンフィギュレータでオプション値の入力が要求されるかどうかを製品特徴ごとに指定できます。 この変数には次の特徴があります。
制約セクション | 入力前
アプリケーション | オプション値入力 y/n
ドメイン | true/false
初期設定 | true
表示オプション値 | 各製品特徴ごとに、暗黙オプション値の場合に製品構成過程の製品コンフィギュレータで特徴を表示する必要があるかを指定します。 この変数には次の特徴があります。
制約セクション | 入力前
アプリケーション | 表示オプション値 y/n
ドメイン | true/false
初期設定 | [暗黙オプションを表示] パラメータがオンならば true
[暗黙オプションを表示] パラメータがオフならば false
注意 [オプション値入力] フィールドがオンならば、値は true です。
有効化 | 製品構成モジュールにより、一般品目ごとに制約を記録できます。製品構成パラメータ (tipcf0100m000) セッションであらかじめ定義されている多くの変数が、これらの制約で使用されます。これらの変数は、一度だけ指定できます。これは、いったん製品制約を定義すると、以後は変数の記述を変更できなくなることを意味します。 このフィールドには、特定の製品構成が製品コンフィギュレータで有効化されるかどうかを指定します。この結果、製品構成処理を制御して、許可されていない製品バリアントの構成または生成を防止することができます。製品構成には、製品特徴およびオプション、一般品目データ、一般部品表、一般工順、および一般価格リストなど、一般製品情報のすべてが含まれています。 この変数には次の特徴があります。
制約セクション | 有効性確認
アプリケーション | 製品構成の有効化
ドメイン | true/false
初期設定 | true
メッセージ | 製品構成モジュールにより、一般品目ごとに制約を記録できます。製品構成パラメータ (tipcf0100m000) セッションであらかじめ定義されている多くの変数が、これらの制約で使用されます。これらの変数は、一度だけ指定できます。これは、いったん製品制約を定義すると、以後は変数の記述を変更できなくなることを意味します。 メッセージフィールドを使用することにより、製品構成処理中にメッセージを生成可能になります。これらのメッセージは、警告、注意、または説明として表示されます。メッセージは、テキストまたはテキストブロックの形式で制約に記録できます。顧客の言語での製品構成を選択した場合は、制約にメッセージを任意の言語で入力することができます。これを受けて、製品コンフィギュレータでは、顧客の言語コードとリンクされている言語でメッセージが生成および表示されます。 この変数には次の特徴があります。
制約セクション | 有効性確認
アプリケーション | メッセージを生成
ドメイン | 英数字: 最大 80x25 行のテキスト
初期設定 | 標準メッセージ
注意 メッセージが外国語で記録される場合は、変数 ｢message｣ に (システム) 言語コードを追加する必要があります。 次に例を示します。 message = "this is a message" (英語) message.3 = "dies ist eine Meldung" (ドイツ語)
品目データ | 製品構成(PCF) モジュールにより、一般品目ごとに制約を記録できます。製品構成パラメータ (tipcf0100m000) セッションであらかじめ定義されている多くの変数が、これらの制約で使用されます。これらの変数は、一度だけ指定できます。これは、いったん製品制約を定義すると、以後は変数の記述を変更できなくなることを意味します。 品目データフィールドにより、製品バリアント品目のデータ (たとえば、品目コード、品目記述、資材、サイズ、標準、品目テキスト) を製品コンフィギュレータで判別するように指定できます。変数品目データは、一般品目データ制約の ｢パラメータ置き換え｣ 部分で使用できます。 この変数には次の特徴があります。
制約セクション | パラメータ代替
アプリケーション | 製品バリアント品目データの判別
ドメイン | 英字
初期設定 | 品目データの現在値
注意 品目テキストの生成に関するテキストブロックには、最高の優先順位が与えられます。
長さ | 製品構成モジュールにより、一般品目ごとに制約を記録できます。製品構成パラメータ (tipcf0100m000) セッションであらかじめ定義されている多くの変数が、これらの制約で使用されます。これらの変数は、一度だけ指定できます。これは、いったん製品制約を定義すると、以後は変数の記述を変更できなくなることを意味します。 長さフィールドでは、たとえば部品表構成要素の長さなどを、数式にもとづいて製品コンフィギュレータに計算させることができます。 この変数には次の特徴があります。
制約セクション | パラメータ代替
アプリケーション | 部品表構成要素の長さの計算
ドメイン | 端数
初期設定 | 部品表構成要素の長さの現在値
注意 部品表構成要素の単位には、物理量 [長さ] または [地域] を指定する必要があります。
幅 | 製品構成モジュールにより、一般品目ごとに制約を記録できます。製品構成パラメータ (tipcf0100m000) セッションであらかじめ定義されている多くの変数が、これらの制約で使用されます。これらの変数は、一度だけ指定できます。これは、いったん製品制約を定義すると、以後は変数の記述を変更できなくなることを意味します。 幅フィールドでは、たとえば部品表構成要素の幅を ERP LN に計算させることができます。 この変数には次の特徴があります。
制約セクション | パラメータ代替
アプリケーション | 部品表構成要素の幅の計算
ドメイン | 端数
初期設定 | 部品表構成要素の幅の現在値
注意 部品表構成要素の物理量の単位には、[地域] を指定する必要があります。
単位数 | 製品構成モジュールにより、一般品目ごとに制約を記録できます。製品構成パラメータ (tipcf0100m000) セッションであらかじめ定義されている多くの変数が、これらの制約で使用されます。これらの変数は、一度だけ指定できます。これは、いったん製品制約を定義すると、以後は変数の記述を変更できなくなることを意味します。 単位数フィールドでは、たとえば部品表構成要素の単位数などを、数式にもとづいて ERP LN に計算させることができます。 この変数には次の特徴があります。
制約セクション | パラメータ代替
アプリケーション | 部品表構成要素の単位数の計算
ドメイン | 整数
初期設定 | 部品表構成要素の単位数の現在値
注意 部品表構成要素の単位には、物理量 [長さ] または [地域] を指定する必要があります。
正味数量 | 製品構成モジュールにより、一般品目ごとに制約を記録できます。製品構成パラメータ (tipcf0100m000) セッションであらかじめ定義されている多くの変数が、これらの制約で使用されます。これらの変数は、一度だけ指定できます。これは、いったん製品制約を定義すると、以後は変数の記述を変更できなくなることを意味します。 正味数量フィールドでは、部品表構成要素の正味数量を、たとえば何らかの公式にもとづいて ERP LN に計算させることができます。 この変数には次の特徴があります。
制約セクション | パラメータ代替
アプリケーション | 部品表構成要素の正味数量の計算
ドメイン | 端数
初期設定 | 部品表構成要素の正味数量の現在値
注意 長さ、幅 (存在する場合) および単位数の値が既知の場合は、正味数量が指定されていないことを想定して、これらの値から正味数量が自動的に導出されます。
段取時間 | 製品構成(PCF) モジュールにより、一般品目ごとに制約を記録できます。製品構成パラメータ (tipcf0100m000) セッションであらかじめ定義されている多くの変数が、これらの制約で使用されます。これらの変数は、一度だけ指定できます。つまり、製品制約がいったん定義されると、変数の記述は変更できなくなります。 段取時間フィールドにより、たとえば、作業のサイクル時間を ERP LN で計算することができます。 この変数には次の特徴があります。
制約セクション | パラメータ代替
アプリケーション | 作業の段取時間の計算
ドメイン | 端数
初期設定 | 作業の段取時間の現在値
生産速度 | 製品構成モジュールにより、一般品目ごとに制約を記録できます。製品構成パラメータ (tipcf0100m000) セッションであらかじめ定義されている多くの変数が、これらの制約で使用されます。これらの変数は、一度だけ指定できます。これは、いったん製品制約を定義すると、以後は変数の記述を変更できなくなることを意味します。 このフィールドには、時間単位当たりに製造される製品数が示されます。時間単位は、パラメータの設定に応じて、時または分のいずれかになります。生産速度は、作業時間の記録の代替として利用できます。生産速度が最も遅い作業は、連続生産品目のボトルネックと判断されます。
サイクル時間 | 製品構成(PCF) モジュールにより、一般品目ごとに制約を記録できます。製品構成パラメータ (tipcf0100m000) セッションであらかじめ定義されている多くの変数が、これらの制約で使用されます。これらの変数は、一度だけ指定できます。つまり、製品制約がいったん定義されると、変数の記述は変更できなくなります。 サイクル時間フィールドでは、たとえば作業のサイクル時間などを、何らかの公式にもとづいて製品コンフィギュレータに計算させることができます。 この変数には次の特徴があります。
制約セクション | パラメータ代替
アプリケーション | 作業の段取時間の計算
ドメイン | 端数
初期設定 | 作業の段取時間の現在値
価格 | 製品構成モジュールにより、一般品目ごとに制約を記録できます。製品構成パラメータ (tipcf0100m000) セッションであらかじめ定義されている多くの変数が、これらの制約で使用されます。これらの変数は、一度だけ指定できます。これは、いったん製品制約を定義すると、以後は変数の記述を変更できなくなることを意味します。 このフィールドでは、たとえば製品バリアントの購買価格や販売価格などを、何らかの公式にもとづいて製品コンフィギュレータに計算させることができます。その製品バリアントの最終購買価格または販売価格は、複数の価格構成要素と付加費用構成要素から構成されます。一部のデータは、一般品目ごとの一般購買リストまたは販売価格リストに記録できます。 この変数には次の特徴があります。
制約セクション | パラメータ代替
アプリケーション | 製品バリアントの購買価格または販売価格の計算
ドメイン | 端数
初期設定 | 購買価格の現在値 (販売価格の場合は 0.0)