| 組立ライン付加費用の実現 (ticpr2280m000) |  |
| セッションの目的: 組立ライン付加費用および組立ライン付加費用基準を実現します。有効な組立ライン付加費用および有効な組立ライン付加費用基準が作成され、組立ライン原価計算に使用されます。発効日は、処理が実行された日付です。 有効な組立ライン付加費用は有効な組立ライン付加費用 (ticpr3150m000) セッションで表示でき、有効な組立ライン付加費用基準は有効な組立ライン付加費用基準 (ticpr3160m000) セッションで表示できます。 関連トピック 組立オーダの原価計算
フィールド | 説明
組立ライン開始 | 最終組立計画 (FAS) 品目を生産する一連のラインステーション。あるラインステーションから他のラインステーションへ品目を渡したり、各ラインステーションで作業を行ったりすることで、品目を生産します。組立ラインは、バッファで区切られたいくつかのラインセグメントに細かく分割されます。組立ラインはメインラインまたは供給ラインのいずれかになります。
組立ライン終了 | 最終組立計画 (FAS) 品目を生産する一連のラインステーション。あるラインステーションから他のラインステーションへ品目を渡したり、各ラインステーションで作業を行ったりすることで、品目を生産します。組立ラインは、バッファで区切られたいくつかのラインセグメントに細かく分割されます。組立ラインはメインラインまたは供給ラインのいずれかになります。
一般品目開始 | 複数の製品バリアントに存在する品目。一般品目に対して製造活動を実行する前に、品目を設定して、必要な製品バリアントを決定する必要があります。 例 一般品目: 電気ドリル オプション: 3 つの電源 (バッテリー、12 V または 220 V) 2 色 (青、グレー) 合計 6 つの製品バリアントをこれらのオプションで製造できます。
一般品目終了 | 複数の製品バリアントに存在する品目。一般品目に対して製造活動を実行する前に、品目を設定して、必要な製品バリアントを決定する必要があります。 例 一般品目: 電気ドリル オプション: 3 つの電源 (バッテリー、12 V または 220 V) 2 色 (青、グレー) 合計 6 つの製品バリアントをこれらのオプションで製造できます。
組立付加費用ライン通貨を更新 | 会社の通貨システムが依存の場合 (会社 (tcemm1170m000) セッションで定義済)、組立ライン付加費用 (ticpr1180m000) 詳細セッションの通貨フィールドで通貨を変更できます。その結果、付加費用通貨が、組み立てラインの計算オフィスで定義済の通貨とは異なってしまう可能性があります。 このチェックボックスがオンの場合、組立ライン付加費用の通貨は、組立ラインの計算オフィスの通貨にしたがって更新されます。