| 品目 - 保管検査 - 簡易入力 (qmptc2120m100) |  |
| セッションの目的: で保管検査閲覧及びメンテナンスします。 特定のメニューより、以下のタスクを実行できます。 保管検査の生成 (qmptc2220m000)セッション内の保管検査の生成 検査オーダの削除 (qmptc1203m000) セッション内の保管検査オーダの削除 検査オーダの完了および処理 (qmptc1202m000) セッション内の検査オーダの完了および処理 保管検査の出力およびクローズ (qmptc2221m000) セッション内の保管検査の出力およびクローズ タブに関する情報は、以下セッションを参照してください。 保管検査オーダ (qmptc2100m000) 保管検査 - 在庫 (qmptc2130m000) 関連トピック 保管検査
フィールド | 説明
品目 | ERP LN では、購買、保管、製造、販売などができる原資材、組立品、完成品および工具を指します。 また品目は、1 つ (キット) として処理される品目のセットを表したり、または複数の製品バリアント (一般品目) に存在することもできます。 非物理的な品目、つまり、在庫には保持されないが、原価を転記したりサービス料金を顧客に請求したりするために使用できる品目も定義できます。非物理的な品目の例は次のとおりです。 原価品目 (電気代など) サービス品目 外注品目 リスト品目 (メニュー/オプション)
順序 | 検査オーダの連番で、この連番を基準に複数のサンプルについて特徴がテストされます。
合計オーダ数量 | 検査が必要とされる数量。したがって、検査オーダの結果はこの数量の品質に関係するものになります。
数量単位 | 品目または商品を管理する物理量。たとえば、木材の数量は、メートル単位で長さまたは体積の単位でボリュームとして表すことができます。
検査状況 | 検査状況
コマンド | 説明
保管検査の生成 | 保管検査の生成 (qmptc2220m000) セッションをクリックして開始します。
検査オーダの削除 | [削除] をクリックすると、選択された検査オーダが削除されます。
検査オーダの削除 | 検査オーダの削除 (qmptc1203m000) セッションをクリックして開始します。
テストデータの削除 | [削除] をクリックすると、選択された検査オーダが削除されます。
テストデータの削除... | テストデータの削除 (qmptc1215m000) セッションをクリックして開始します。
検査オーダの完了 | [完了] をクリックすると、選択された検査オーダが削除されます。
検査オーダの処理 | [処理] をクリックすると、選択された検査オーダが削除されます。
検査オーダの完了および処理... | 検査オーダの完了および処理 (qmptc1202m000)セッションをクリックし開始します。
保管検査の出力およびクローズ | 選択された保管検査を出力およびクローズをクリックして開始します。
保管検査の出力およびクローズ... | 保管検査の出力およびクローズ (qmptc2221m000) セッションをクリックして開始します。
検査履歴 | 選択された検査の検査履歴の更新をクリックして開始します。
検査履歴... | 検査履歴の更新 (qmptc3205m000) セッションをクリックして開始します。
検査オーダの出力 | 検査オーダの出力 (qmptc1400m000)