| 検査オーダの削除 (qmptc1203m000) |  |
| セッションの目的: 特定範囲の検査オーダを削除します。このセッションは、例えば購買オーダが取り消され、その購買オーダに関連する検査オーダを削除しなければならない場合などに特に有効です。 オーダ関連の以下のデータは、オーダを削除した時点で削除されます。 検査オーダ 検査オーダライン サンプル アルゴリズム: オーダラインに方法アルゴリズムが指定されている場合、特徴 (qmptc0115m000) 詳細セッション内のアルゴリズムの特徴チェックボックスはアルゴリズムで使用されている特徴をクリアします。他のアルゴリズムで使用されているオーダラインは削除されません。 タブ [標準] 発生元別に選択した検査オーダの範囲を削除します。 保管 品目別に選択した検査オーダの範囲を削除します。 オーダ 検査オーダ番号別に選択した検査オーダの範囲を削除します。 注意 状況が ｢処理済｣ または ｢クローズ｣ の検査オーダは削除できません。 関連トピック 標準検査
フィールド | 説明
検査オーダ | 購買、製造または販売される製品の検査を構造化するために使用されるオーダ 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには
検査オーダ | 購買、製造または販売される製品の検査を構造化するために使用されるオーダ 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには
位置 | 検査オーダのリンク先のオーダの位置番号。これは、販売オーダラインまたは購買オーダラインの位置番号であるか、部品表内の位置番号です。 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには
位置 | 検査オーダのリンク先のオーダの位置番号。これは、販売オーダラインまたは購買オーダラインの位置番号であるか、部品表内の位置番号です。 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには
レポートを出力 | このチェックボックスがオンの場合、削除されるデータが出力されます。
開始品目 | ERP LN では、購買、保管、製造、販売などができる原資材、組立品、完成品および工具を指します。 また品目は、1 つ (キット) として処理される品目のセットを表したり、または複数の製品バリアント (一般品目) に存在することもできます。 非物理的な品目、つまり、在庫には保持されないが、原価を転記したりサービス料金を顧客に請求したりするために使用できる品目も定義できます。非物理的な品目の例は次のとおりです。 原価品目 (電気代など) サービス品目 外注品目 リスト品目 (メニュー/オプション) 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには
終了品目 | ERP LN では、購買、保管、製造、販売などができる原資材、組立品、完成品および工具を指します。 また品目は、1 つ (キット) として処理される品目のセットを表したり、または複数の製品バリアント (一般品目) に存在することもできます。 非物理的な品目、つまり、在庫には保持されないが、原価を転記したりサービス料金を顧客に請求したりするために使用できる品目も定義できます。非物理的な品目の例は次のとおりです。 原価品目 (電気代など) サービス品目 外注品目 リスト品目 (メニュー/オプション) 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには
順序 | 検査オーダの連番で、この連番を基準に複数のサンプルについて特徴がテストされます。 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには
順序 | 検査オーダの連番で、この連番を基準に複数のサンプルについて特徴がテストされます。 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには
発生元 | 検査オーダが関係する統合モジュールまたは統合パッケージ
発生元オーダ | 検査の発生元のオーダ番号 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには
発生元オーダ | 検査の発生元のオーダ番号 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには
位置 | 検査オーダのリンク先のオーダの位置番号。これは、販売オーダラインまたは購買オーダラインの位置番号であるか、部品表内の位置番号です。 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには
位置 | 検査オーダのリンク先のオーダの位置番号。これは、販売オーダラインまたは購買オーダラインの位置番号であるか、部品表内の位置番号です。 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには
作業 | 品目を製造するために連続的に実行される工順の一連のステップの 1 つ 次のデータは、工順作業時に収集されます。 タスク。切断など タスクを実行するために使用される機械 (オプション)。切断機など タスクが実行される箇所 (ワークセンタ)。木工作業など タスクの実行に必要な従業員数 このデータはオーダリードタイムの計算や製造オーダの計画、原価計算に使用されます。 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには
作業 | 品目を製造するために連続的に実行される工順の一連のステップの 1 つ 次のデータは、工順作業時に収集されます。 タスク。切断など タスクを実行するために使用される機械 (オプション)。切断機など タスクが実行される箇所 (ワークセンタ)。木工作業など タスクの実行に必要な従業員数 このデータはオーダリードタイムの計算や製造オーダの計画、原価計算に使用されます。 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには
検査 | 特定の検査オーダに対して生成された検査オーダラインの一覧が表示されます。これらのラインは、品質 ID にリンクされている各テストグループを対象として保持されている特徴に対応します。
検査 | 実行される検査の順序が表示されます。
承認番号 | 入庫勧告番号または出庫勧告番号 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには
承認番号 | 入庫勧告番号または出庫勧告番号 関連トピック [開始] および [終了] フィールドを使用するには
扱い単位 | 梱包資材の構造、またはそのような構造の一部であり、品目の梱包に使用されます。
扱い単位 | 扱い単位には、次の属性があります。1) 識別コード 2) 梱包品目 (オプション) 3) 梱包品目の数量 (オプション) 重要 品目は、扱い単位にリンクすると、その扱い単位で梱包されます。梱包品目は、コンテナのタイプ、または扱い単位を構成する他の梱包資材を参照します。 例: すかし木箱などの梱包品目を扱い単位として定義して、扱い単位をすかし木箱に指定します。
コマンド | 説明
削除 | 削除のオプションが表示されます。このオプションを使用して、検査オーダを削除します。