| メッセージレイアウト (tsmdm1175m000) |  |
| セッションの目的: サービス従業員に割り当てられているサービスオーダの詳細を送信するためにポケベルで呼出を行う際のメッセージレイアウトを定義します。 注意 ポケットベルデータ (tsmdm1170m000) セッションで、従業員のポケットベル用のメッセージレイアウトを選択します。 派遣管理 (tssoc2105m009) セッションを使用して、従業員に割り当てられているサービスオーダの詳細をポケベル送信することができます。 サービスオーダパラメータ (tssoc0100m000) セッションで、送信するポケットベルのメッセージを ERP LN がアーカイブしておくフォルダを指定することができます。
フィールド | 説明
メッセージレイアウト | メッセージレイアウトのコード
フィールドセパレータ | 呼出システムによって送信される、さまざまなフィールドの情報を区切るために使用する文字 たとえば、エクスクラメーションマーク (!) をフィールドセパレータとして使用することができます。
記述 | メッセージレイアウトの名称または記述
メッセージレイアウトテキスト | このチェックボックスがオンの場合、メッセージレイアウトに関する追加情報が表示されます。