| 検査オーダ - ライン (qmptc1101m000) |  |
| セッションの目的: 検査オーダラインをメンテナンスします。様相と特徴の各組合せについて、検査ラインが用意されています。この特徴に関連するデータは、この検査オーダ用に変更することができます。 タブ 一般 特徴についての詳細 テストデータ テストの方法についての詳細 標準 標準およびテスト結果の制限についての詳細 注意 ラインのテストデータがすでに存在する場合、レコードを修正することはできません。オーダライン状況が完了に設定されている場合、この発生元オーダに新しいラインを追加することはできません。 関連トピック 標準検査
フィールド | 説明
検査オーダ | 購買、製造または販売される製品の検査を構造化するために使用されるオーダ
位置 | 検査オーダのリンク先のオーダの位置番号。これは、販売オーダラインまたは購買オーダラインの位置番号であるか、部品表内の位置番号です。
オーダライン状況 | オーダライン状況は、検査ラインの現在の状況を示します。 状況は、次のいくつかのセッションで変更されます。 検査オーダ - ライン (qmptc1101m000) (フリー) 検査オーダの出力 (qmptc1400m000) (出力済) サンプル - 特徴別テストデータ (qmptc1115m000) (有効) サンプル - シリアル番号別テストデータ (qmptc1116m000) (有効) 検査オーダの完了および処理 (qmptc1202m000) (完了)
様相 | 1 つの品目の一部。たとえば、ボルトにはヘッドとテールという側面があります。また、1 つの側面に 1 つ以上の特徴が備わっている場合もあります。たとえば、ボルトによってはヘッドに直径と長さ、テールには直径と色などの特徴を持つものもあります。
特徴 | 品目または品目の部品/構成要素の特定の品質や特有の記号を示します。たとえば、直径、長さ、重量などです。
特徴タイプ | 計測される値のタイプ
特徴単位 | 他の変数または固定特徴によって、特徴の計算に使用する式 注意 アルゴリズムフィールドを使用できるのは、アルゴリズムを方法フィールドに入力した場合のみです。特徴を計算するアルゴリズムの名称を入力します。
アルゴリズムの特徴 | このチェックボックスがオンの場合、この特徴は、他の特徴のアルゴリズムで変数または定数として使用することができます。
オプションセット | 特徴の有効値のグループ。それぞれの値 (オプション) について、承認可能かどうか指定することができます。 次の例では、オプションの青と赤がオプションセットになります。 例
特徴 | pH 値
テスト | リトマス試験
オプション | 青 = 承認可能
赤 = 承認不可
注意 特徴タイプフィールドがオプションの場合にオプションセットを入力することができます。
方法 | 特徴値のタイプまたは特徴値が計算される方法
アルゴリズム | 他の変数または固定特徴によって、特徴の計算に使用する式 注意 アルゴリズムフィールドを使用できるのは、アルゴリズムを方法フィールドに入力した場合のみです。特徴を計算するアルゴリズムの名称を入力します。
実際開始日 | 検査オーダラインに、最初のデータが入力される日付。この日付は、サンプル - 特徴別テストデータ (qmptc1115m000) セッションとサンプル - シリアル番号別テストデータ (qmptc1116m000) セッションで更新されます。修正することはできません。
実際完了日 | 検査が完了したと報告される日付。この日付は、検査オーダの完了および処理 (qmptc1202m000) セッションで更新されます。修正することはできません。
テスト | 特徴に対して行われる試験またはチェック。1 つ以上のテストを 1 つの特徴にリンクできます。
テストエリア | 実際にテストを実施する場所
破壊試験 | このチェックボックスがオンの場合、テストは破壊的で、品目はテストの後は使用できません。
結果タイプ | 報告される結果のタイプ
テスト単位 | テストに適用される単位。たとえば、メートル (m)、リットル (lit.)、キログラム (kg) など。 注意 特徴単位はデフォルト値です。テスト単位および特徴単位は同じ物理的数量を持たなければなりません。
テスト標準 | 通常、テストに使用される標準。例えば DIN 標準です。
スキル | 活動を遂行する上でエンジニアが備えていなければならない特定のノウハウや専門知識。たとえば、電気や特定の設備に関する知識などを意味します。
従業員 | この特徴についてテストを行う担当者
機器 | 品目の特定の特徴を計測するために品質テストで使用する工具 例
機器 | 酸滴定器
特徴 | pH 値
固定特徴値 | 一度決定した特性値一度決定した特性値 固定特徴値は次のセッションの 1 つで入力されたテスト結果と比較されます。 サンプル - 特徴別テストデータ (qmptc1115m000) サンプル - シリアル番号別テストデータ (qmptc1116m000) 注意 方法フィールドが固定に設定されている場合のみ、このフィールドが適用されます。特徴タイプフィールドが整数に設定されている場合、固定特徴値フィールドは最も近い整数に四捨五入されます。
例
ユーザ入力 | 四捨五入値
5 | 11
4 | 10
6 | 11
特徴標準 | 通常、特徴に使用される標準 例えば DIN 標準です。
標準 | 標準はこの特徴に対する要求品質であり、特徴単位で表現されます。 注意 固定を方法フィールドに入力するか、オプションを特徴タイプフィールドに入力している場合、このフィールドは適用されません。
標準 | 標準はこの特徴に対する要求品質であり、特徴単位で表現されます。 注意 固定を方法フィールドに入力するか、オプションを特徴タイプフィールドに入力している場合、このフィールドは適用されません。
上限 | 品目または商品を管理する物理量。たとえば、木材の数量は、メートル単位で長さまたは体積の単位でボリュームとして表すことができます。
上限 | 品質が受入可能な、特徴単位で表される最高特徴値を入力します。 注意 上限フィールドは標準フィールドの値より大きいか同じでなければなりません。
下限 | 品質が受入可能な、特徴単位で表される最低特徴値を入力します。 注意 下限は標準フィールドの値より低いか同じでなければなりません。
下限 | 品質が受入可能な、特徴単位で表される最低特徴値を入力します。 注意 下限フィールドは標準フィールドの値より大きいか同じでなければなりません。
コマンド | 説明
- | 設計図が存在する場合、このボタンを使って特徴の外観を表示することができます。