| オーダ文書の使用 |  |
| 工順シートおよび資材リストなどのオーダ文書は、工程および外注先との連絡で使用されます。 工程管理パラメータ (tisfc0100s000) セッションで製造オーダ文書の出力が必須パラメータが設定されている場合は、対応するオーダ文書の出力が終了するまで製造オーダを発行できません。オーダ文書の出力が終了すると、オーダ状況が文書出力済に切り替わります。 注意 製造オーダ文書の出力が必須パラメータは、繰返生産品目にも FAS 品目にも影響しません。 連続生産品目および FAS 品目の製造オーダは、オーダ文書を出力しなくても、いつでも発行できます。 工程管理パラメータ (tisfc0100s000) セッションでは、標準で出力する必要のあるオーダ文書を指定できます。この選択は、実際にオーダ文書を出力するときにも変更できます。他のパラメータを使用して、出庫データの出力要否、および出力先の文書を判別することもできます。 製造オーダ文書の出力 (tisfc0408m000) セッションを使用して、文書を出力します。このセッションを開始するには、製造オーダ (tisfc0501m000) セッションまたは製造オーダ (tisfc0101m100) セッションにあるレポートの出力をクリックします。製造オーダが計画済の場合は、製造オーダ文書の出力とオーダ文書の出力および発行の 2 つのオプションのいずれかを選択できます。 製造オーダ文書の出力 製造オーダ文書の出力 (tisfc0408m000) セッションが開始され、製造オーダ文書を印刷できます。この後、製造オーダをマニュアルで発行する必要があります。 オーダ文書の出力および発行 製造オーダ文書の出力 (tisfc0408m000) セッションを開始して製造オーダ文書を出力した後、計画製造オーダが自動的に発行されます。 オーダ文書が出力されたかどうかと出力後にその文書の情報が変更されたかどうかは、製造オーダ (tisfc0501m000) セッションに表示されます。 関連トピック オーダ文書の内容 製造におけるラベル 製造オーダ状況 倉庫からのバックフラッシュ資材の収集 |