| 調整 |  |
| 品質検査対象の機器は定期的に調整する必要があります。機器は使用しているうちに、計測精度が次第に落ちてゆく可能性があります。機器の調整を行わないままテストを行うと、不正確な検査結果につながります。調整時期は機器 (qmptc0108m000) セッションの間隔タイプフィールドおよび間隔 [使用日数/時間] フィールドに入力した値によって決まります。 品質管理で調整を設定するには: 機器の調整 (qmptc3201m000) セッションで、調整する必要のある機器を指定します。機器を指定するのは、機器 (qmptc0108m000) セッションで定義された時間間隔または使用回数間隔が経過している場合のみです。これらの機器は、調整用にブロックされます。その結果、機器 (qmptc0108m000) 詳細セッションの調整用に ブロック済チェックボックスがオンに設定されます。 機器 - 調整日 (qmptc3202m000) セッションには、調整用にブロックされている機器が表示されます。機器を調整した後、このセッションで調整日を入力する必要があります。調整日が入力された機器は、ブロックを解除することができます。 各機器の調整日の履歴は、機器および/または日付にもとづいて機器 - 調整履歴 (qmptc3500m000) セッションに保持されます。この調整履歴は、調整履歴の削除 (qmptc3200m000) セッションで機器および日付で検索して削除できます。 |