| 従属変数と標準値 |  |
| メンテナンス活動の実施時期を決定する変数と値です。従属変数は計測単位です。 例 複写機は、コピー 15,000 部ごとにサービスが必要です。従属変数はコピーの部数です。従属標準値は 15,000 です。 予測検査 (PI) の場合、従属変数の値を計測して標準値と比較する必要があります。測定された値が標準値の限界 (上限/下限) から外れる場合、何らかの活動を遂行する必要があります。その活動は即座に行うことも、フォローアップ活動として行うこともできます。 例 メンテナンスの時点ではまだ標準値に達していなかったとします。このマシンに対する時間の活動は 1 か月後に予定されています。予測が変更されます。 カウンタ値 (CV) および予測活動 (PA): 標準値に達した時点でメンテナンスを実行する必要があります。結果として、この値により活動を実行すべきかどうかが決まります。注意: 自動車が 2,000 km ごとに検査を受けなければならない場合、最初の標準値は 2,000 km、2 番目の標準値は 4,000 km、以降同様に続きます。 |