| 品目ブレイクダウン (tscfg1110m000) |  |
| セッションの目的: サービス品目の品目ブレイクダウンをメンテナンスします。 一般サービスパラメータ (tsmdm0100m000) セッションの機能要素の使用チェックボックスがオンの場合、品目ブレイクダウンで機能要素を使用することができます。 1 つの子品目が複数の親品目を持つ場合があるので、このセッションの開始時に表示される品目に対しては、上位レベル表示コマンドが常に無効になります。品目ブレイクダウンの上位レベルを表示するには、品目ブレイクダウン - 構成要素使用先 (tscfg1510m100) セッションを使用します。 ツリーの表示コマンドを使用すると、グラフィカルブラウザフレームワークを使用して品目ブレイクダウンを表示することができます。 品目ブレイクダウンから、フィジカルブレイクダウンを作成することができます。 関連トピック 標準製造 BOM から品目ブレイクダウンを作成するには 品目ブレイクダウンを修正するには 品目ブレイクダウンからフィジカルブレイクダウンを作成するには 機能要素を使用するには
フィールド | 説明
親品目 | 品目ブレイクダウンが定義されているサービス品目。また、その他の品目ブレイクダウンにこの品目を使用することができます。
記述 | 親品目の名前または記述
位置 | ブレイクダウンにおける子品目または子構成要素の位置番号 デフォルト 採番
/ | ブレイクダウンレベルにおける連番。連番を使用することにより、各位置に複数の子品目を定義したり、品目ブレイクダウン内の変更を記録することができます。
品目 | 親品目の一部である品目 注意 品目コードセグメント化のプロジェクトセグメントは、このセッションには適用されません。 関連トピック 親/子関係
記述 | 子品目の記述または名前
数量 | 親品目を構成する、この特定の子品目の数量 注意 デフォルト値は 1 です。
数量 | 品目 - 一般 (tcibd0501m000) セッションで定義された子品目の棚卸単位
機能要素 | 機能要素の記述または名前
機能要素 | 品目ブレイクダウン内の品目 (構成要素) に関連付けられた機能要素 注意 一般サービスパラメータ (tsmdm0100m000) セッションの機能要素の使用チェックボックスがオンの場合のみ、品目ブレイクダウンで機能要素を使用できます。
参照指示 | たとえばプリント基板に電子的な構成要素を実装する場所など、品目に構成要素を挿入するための位置を示します。参照指示はエレクトロニクスでよく使用され、コンピュータ支援設計 (CAD) ステーションから生成できます。 注意 品目の部品表ラインに参照指示が存在しない場合、品目ブレイクダウン (tscfg1110m000) セッションでは 1 つの品目ラインだけが作成されます。 部品表ラインに参照指示が存在する場合、品目ブレイクダウン (tscfg1110m000) セッションでは品目と参照指示のペアごとに品目ラインが作成されます。 例 品目の部品表ラインに対する正味数量フィールドが 4 の場合、品目には最大 4 つの参照指示を関連付けることができます。品目ブレイクダウン (tscfg1110m000) セッションでは、品目と参照指示のペアごとにラインが作成されます。 部品表 (tibom1110m000) セッションの正味数量フィールドに 2 を入力し、部品表別参照指示 (tibom0120m000) セッションでは 1 つの参照指示のみを入力した場合、品目ブレイクダウン (tscfg1110m000) セッションでは、品目と参照指示のペア用に 1 つと品目用に 1 つの計 2 ラインが作成されます。 部品表 (tibom1110m000) セッションの正味数量フィールドと部品表別参照指示 (tibom0120m000) セッションの [数量] フィールドの指定により、部品表と品目ブレイクダウンは 1 対 1 の関係になりません。 標準製造 BOM から品目ブレイクダウンを作成 (tscfg1210m200) セッションで作成ボタンをクリックすると、これらの部品表ラインが品目ブレイクダウン (tscfg1110m000) セッションにコピーされます。 関連トピック 参照指示の概要
記述 | コードの記述または名前。たとえば、構成要素品目を設置する必要があるロケーションを表すコードなどになります。
発効時間 | 親子関係が有効になる日付
失効時間 | 親子関係が失効する日付 注意 失効時間を発効時間より前にすることはできません。
テキスト | テキスト (追加)
コマンド | 説明
構成要素使用先 | 概要セッションで選択した品目の親品目である品目を表示します。リスト上の品目はすべて、構成要素として選択した品目を持ちます。
標準製造 BOM から品目ブレイクダウンを作成 | 標準製造 BOM から品目ブレイクダウンを作成 (tscfg1210m200) セッションを開始します。
品目ブレイクダウンの品目の置換 | 品目ブレイクダウンの品目の置換 (tscfg1210m000) セッションを開始します。
フィジカルブレイクダウンの作成 | フィジカルブレイクダウン構造の作成 (tscfg2210m000) セッションを開始します。
上位レベル表示 | 1 レベル上の親品目を表示します。 現在の親品目がブレイクダウン内の最上位レベルにある場合、このコマンドは無効になります。
下位レベル表示 | 現在のブレイクダウンにおける子品目の構成要素を表示します。 このコマンドを有効にするには、まず、ブレイクダウンからラインを選択する必要があります。
すべて表示(A) | フィジカルブレイクダウン内のすべての品目を表示します。
有効のみ表示(E) | 有効品目のみを表示します。
ツリー表示(T) | 品目ブレイクダウンをグラフィカルに表示します。