| オーダ分類 |  |
| 工程管理オーダグループとは、ユーザ定義の製造オーダから成るグループです。製造オーダを個別に追加するか、または基準を指定することにより、共通特徴を持つオーダを分類することができます。グループが形成された後は、このグループを使用して、オーダ完了のレポート、オーダ文書の出力、オーダのクローズなどのアクションを、グループ内のすべての製造オーダに対して同時に実行できます。 工程管理オーダグループによるメリット 製造オーダを工程管理オーダグループに分類しておくと、たとえば 1 つのアクションを実行するだけで製造オーダグループ全体の完了をレポートできるといったように、ERP LN でのデータ処理効率が向上します。工程管理オーダグループを使用して製造を系統化することによっても、工程における製造効率の向上を促進できます。たとえば、資源利用率の増大も工具段取り替え時間の短縮も見込めます。すべてのオーダに同じ所要工具を使って分類することにより、工具交換の必要回数を低減できます。また、タスクが実行されている物理的位置を参照して、グループのどの製造オーダに対してもタスクが実行されたことを確認することもできます。管理面でも効率向上を見込めます。たとえば、オーダグループ全体の資材要件をすべて 1 つの複合レポートに出力することができます。 製造オーダのグループ化方法 工程管理オーダグループは、次のどちらかの方法で生成できます。 企業計画パッケージから転送する。詳細については、企業計画でのオーダグループを参照してください。 工程管理モジュールで作成する。詳細については、このヘルプトピックで後述します。 工程管理オーダグループの作成方法 製造オーダグループの作成 (tisfc3250m000) セッションを使用して、オーダを分類する基準を定義します。 グループへオーダを個別に追加できます。 同じ工順グループに属するオーダ、同じ工程倉庫で処理されるオーダ、計画納期が同じオーダといったように、さまざまな基準に従ってオーダを分類できます。 完成品や構成要素品目に従って、オーダを分類できます。 オーダグループの使用目的に従って、基準を選択する必要があります。たとえば、グループに属する製造オーダの操作完了をすべて同時にレポートしたい場合は、そのオーダの工順に関連する基準を選択する必要があります。他方、資材出庫目的にオーダグループを使用したい場合は、同じ構成要素品目を共有するオーダをグループにした方が理にかなっていると言えます。 製造オーダグループの作成 (tisfc3250m000) セッションのグループ作成をクリックすると、製造オーダを工程管理グループへ割り当て (tisfc3151s000) セッションが開始されます。そのセッションでは、選択を微調整して、オーダの受入または拒否を個別に実行できます。 製造オーダを工程管理グループへ割り当て (tisfc3151s000) セッションで最後の選択を行った後は、製造オーダグループ - 製造オーダ (tisfc0501m100) セッションでオーダグループの内容を表示できます。また、たとえばオーダの品質管理の不履行が原因でそのグループに属している残りのオーダの完了をレポートできない場合などは、製造オーダグループ - 製造オーダ (tisfc0501m100) セッションを使用して以降のステージで任意のオーダを削除することもできます。 注意 オーダグループ番号のデフォルトの番号グループとシリーズは、工程管理パラメータ (tisfc0100s000) セッションで定義する必要があります。 工程管理オーダグループの使用方法 次のセッションでは、オーダグループの製造オーダをすべて同時に処理できます。 製造オーダの発行 (tisfc0204m000) 製造オーダ文書の出力 (tisfc0408m000) 製造オーダ別在庫の出力 (tisfc0416m000) 製造オーダ別不足の出力 (tisfc0418m000) 製造オーダの出庫資材 (ticst0101m100) 在庫出庫の開始 (tisfc0207m000) 製造オーダグループの物理的位置の更新 (tisfc0210m000) 資材および時間のバックフラッシュ (tisfc0220m000) オーダグループ別作業完了レポート (tisfc0205m000) 利用率の構築 (tisfc0201m000) 出庫勧告の生成 (whinh4201m000) 出庫勧告の発行 (whinh4202m000) 出庫勧告処理 (whinh4200m000) ピッキングリスト生成 (whinh4415m000) 注意 製造オーダの取消 (tisfc0203m000) セッションは、オーダグループに対しては使用できません。製造オーダを取り消したい場合は、その製造オーダをまず製造オーダグループ - 製造オーダ (tisfc0501m100) セッションでグループから削除してから取り消す必要があります。 関連トピック 製造オーダ - 機能の概要 企業計画でのオーダグループ 倉庫オーダを処理するには |