| 検査オーダ (qmptc1100m000) |  |
| セッションの目的: は、デフォルトで生成された 検査オーダをメンテナンスしたり、新しい検査オーダをマニュアルで追加したりします。 タブ 詳細セッションでは、以下のタブを検索できます。 一般 検査オーダの一般データをこのタブ上で入力または修正します。 方法論 検査オーダがテストされる方法論をこのタブ上で入力または修正します。 注意 検査状況フィールドがフリーか有効に設定されている場合 (標準オーダ - 発生元別 (qmptc1120m000) セッション参照)、またはオーダライン状況が完了に設定されている (検査オーダ - ライン (qmptc1101m000) セッション参照) オーダラインがない場合のみ、検査オーダを定義および修正できます。 関連トピック 標準検査
フィールド | 説明
発生元 | 検査オーダが関係する統合モジュールまたは統合パッケージ
発生元オーダ | 検査が必要なオーダのオーダ番号
位置 | 検査オーダのリンク先のオーダの位置番号。これは、販売オーダラインまたは購買オーダラインの位置番号であるか、部品表内の位置番号です。
作業 | 品目を製造するために連続的に実行される工順の一連のステップの 1 つ 次のデータは、工順作業時に収集されます。 タスク。切断など タスクを実行するために使用される機械 (オプション)。切断機など タスクが実行される箇所 (ワークセンタ)。木工作業など タスクの実行に必要な従業員数 このデータはオーダリードタイムの計算や製造オーダの計画、原価計算に使用されます。
順序 | 検査オーダの連番で、この連番を基準に複数のサンプルについて特徴がテストされます。
検査 | 特定の検査オーダに対して生成された検査オーダラインの一覧が表示されます。これらのラインは、品質 ID にリンクされている各テストグループを対象として保持されている特徴に対応します。
検査 | 実行される検査の順序が表示されます。
扱い単位 | 梱包と内容からなる一意に識別可能な物理的な単位。扱い単位には、倉庫管理に登録されている品目およびその他の扱い単位を含めることができます。扱い単位には、品目の梱包に使用する梱包資材の構造があります。または、扱い単位がその構造の一部を構成します。 扱い単位には、次の属性が含まれています。 識別コード 梱包品目 (オプション) 梱包品目数量 (オプション) 品目を扱い単位にリンクさせる場合、その品目は扱い単位によって梱包されます。梱包品目は、扱い単位を構成するコンテナやその他の梱包資材のタイプを指します。たとえば、扱い単位を木枠に指定するには、扱い単位の梱包品目に木枠を定義します。
検査状況 | 検査オーダの現行状況 状況は、いくつかのセッションの間に変化します。
検査オーダ | 購買、製造または販売される製品の検査を構造化するために使用されるオーダ
オーダ数量 | 発生元オーダに対応する数量
オーダ数量 | オーダ数量
品目 | ERP LN では、購買、保管、製造、販売などができる原資材、組立品、完成品および工具を指します。 また品目は、1 つ (キット) として処理される品目のセットを表したり、または複数の製品バリアント (一般品目) に存在することもできます。 非物理的な品目、つまり、在庫には保持されないが、原価を転記したりサービス料金を顧客に請求したりするために使用できる品目も定義できます。非物理的な品目の例は次のとおりです。 原価品目 (電気代など) サービス品目 外注品目 リスト品目 (メニュー/オプション) 注意 標準品目は品目コードで表されます。 プロジェクトコードセグメントおよび品目基準セグメント (カスタマイズ品目の品目コード) からなるセグメント品目。品目が構成するセグメントは品目コードセグメント (tcibd0500m000) セッションで定義されます。
テストタイプ | オーダ数量からのサンプル取得方法取得の指定 指定可能な値 有効値
頻度 | 頻度単位で示される 2 つのサンプル間の間隔 説明: 次の例では、1 つの新規サンプルについて、100 個ごとに 10 個が抽出されます。この例では、10 個で構成されるサンプル数は 11 となります。 例
サンプル | 10 個
頻度 | 100 個
オーダ数量 | 1150 個
頻度 | オーダ数量が頻度数量を下回っている場合 (オーダ数量が 40 で、頻度数量が 50 である場合など)、検査手順を続行することはできません。このような場合、サンプルを生成することができないため、頻度数量を少なくする必要があります。
割合 | サンプルサイズは、テスト対象となる合計数量です。このフィールドでは、サンプルサイズはオーダ数量または頻度の割合で表されます (テストタイプとして連続サンプリングを選択している場合)。
単位 | サンプルサイズの単位
サイズ | 品質がテストされる品目のサイズ
合格品質基準 | 品目数量をすべて承認するために、承認する必要のあるテストサンプルの最小比率。たとえば、合格品質基準が 90 で、その承認済比率がこの数字を下回る場合は、全数量が拒否されます。
テキスト | 品質を記述するテキスト
品質 ID | 品目の品質要件の確認に必要なデータがリンクしているコード。同じ品質標準についてテストを行う必要のある製品グループに対して同一の品質 ID を使用できるため、品質 ID を使用すると時間を大幅に節約することができます。
テストグループ | オーダ数量をテストするためのサンプルの取得頻度、およびサンプルサイズの定義
オーダ日 | 検査オーダが作成された日付
完了日 | すべての検査オーダラインが完了する日付 この日付は、検査オーダの完了および処理 (qmptc1202m000) セッションで自動的に更新されます。マニュアルで入力することはできません。
コマンド | 説明
検査オーダの出力 | 検査オーダを出力するオプションが表示されます。