| 作業オーダ計測 (tswcs2120m000) |  |
| セッションの目的: 品目の計測結果を登録します。検査またはテストを実行して一連の計測結果を得るには、そのための作業オーダ活動を作成しておく必要があります。
フィールド | 説明
作業オーダ | 計測実行対象となる作業オーダ
作業オーダ | 作業オーダの記述は、以下の順序で選択されます。 サービスタイプの記述 シリアル番号付品目の記述 品目の記述 ラベルの記述
作業オーダ状況 | 作業オーダ状況
活動ライン | 作業オーダ活動ラインを識別する連番
活動状況 | 作業オーダ状況
ライン番号 | 計測ラインを識別する連番
品目 | 計測の実行を要する品目またはシリアル番号付品目
品目 | 計測実行対象となる品目
シリアル番号 | 品目コードまたは製造元部品番号と組み合わせる番号。構成要素、品目、機械、または設備を一意に識別します。 このシリアル番号は通常、品目に取り付けられた識別プレートに、製造元部品番号やその他の識別データと合わせて示されています。
シリアル番号 | 計測が実行されるシリアル番号付品目のシリアル番号
記述 | シリアル番号付品目の記述
計測 | 計測はコードおよび計測単位から構成されます。
上限 | この計測タイプで許容される最大の計測値
計測値 | 計測単位で表される品目の値
下限 | この計測で許容される最小の計測値
計測時間 | 計測を実行する日時
対象外 | このチェックボックスがオンの場合、この計測ラインがチェックオフされて修正不可になります。 注意 作業オーダパラメータ (tswcs0100m000) セッションのチェックマークの使用チェックボックスがオンの場合、先に計測データをチェックして対象外をクリックする必要があります。その後、作業オーダ活動をクローズできます。 作業オーダ計測が対象外 (｢対象外｣ フラグが ｢Yes｣) の場合、属性は更新不可になりますが、｢対象外｣ フラグの設定は ｢No｣ に戻すことができます。
メモ | このチェックボックスがオンの場合、計測ラインにテキストが追加されています。 関連トピック テキストを使用するには