| ラインステーションオーダのオフセット (tiasl4230m000) |  |
| セッションの目的: ラインステーションオーダ (LSO) をオフセットします。オフセットは、開始時間と終了時間を計算するプロセスです。たとえば資材の引当などでは、正しい開始時間と終了時間を求めることが重要です。 組立オーダはいくつかの LSO から構成されます。この LSO は、ラインセグメントでグループ化されるラインステーションとリンクしています。このオーダとセグメントにはすべて、それぞれ固有の開始時間と終了時間があります。これらの時間は、次のような場合に計算されます。 オーダの計画時、つまり LAC が ASC で組立オーダを作成する場合、組立オーダがオフセットされます。 ライン順序のシミュレートおよび作成 (tiasl4200m000) セッションでライン順序を確認する場合、ラインセグメントがオフセットされます。 LSO は、組立オーダを計画するときと現在のセッションを実行するときの 2 つの場合にオフセットされます。言うまでもなく、ここで注目するのはこの最後の場合です。 現在のセッションで LSO をオフセットする場合、計算は組立オーダの状況にもとづきます。次のような状況があります。 計画: 組立オーダを計画しただけで、ライン順序をまだ確認していない場合、この組立オーダの状況は計画になります。 順序: ライン順序を確認すると、この組立オーダの状況は順序になります。 これらの状況にしたがって、次の情報にもとづいてオフセットが行われます。 計画組立オーダの場合、ラインセグメント (tiasl1540m000) セッションで定義されているラインセグメントのリードタイムにもとづいて計算が行われます。 順序組立オーダの場合は、組立ラインの順序、組立ラインカレンダー、および組立割当にもとづいて計算が行われます。 これは、使用されるオフセット方法にしたがって、LSO の開始時間と終了時間が変わる可能性があることを意味します。このため、LSO は次の 3 つのレベルのいずれかで開始時間と終了時間を持つことができます。 計画組立オーダの LSO が現在のセッションでまだオフセットされていない場合、組立オーダの開始時間と終了時間になります。言うまでもなく、これらの値は初期値で、現在のセッションで計算することはできません。 計画状況の組立オーダの LSO をオフセットした場合、この LSO はラインセグメントと同じ開始時間および終了時間になります。これは、ラインセグメントのリードタイムにもとづいて、LSO の開始時間および終了時間が計算されるためです。 順序状況の組立オーダの LSO をオフセットした場合、この LSO はラインステーションの開始時間および終了時間になります。 現在のセッションで LSO をオフセットするには、開始の範囲、オフライン終了日、および LSO をオフセットしなければならないオーダタイプを指定する必要があります。ただし、これらの基準を満たす組立オーダすべてが必ずしもオフセットされるわけではなく、オフセットを必要とする組立オーダだけがオフセットされます。オフセットを必要とする組立オーダは、[オフセット必須] チェックボックスがオンになっています。このチェックボックスは、次のセッションで表示されます。 計画オーダの場合は、[一般] タブの組立オーダ (tiasc2100s000) セッション。組立オーダ状況が計画でない場合は、オフセット必須チェックボックスは表示されません。 順序オーダの場合は、ラインセグメント - ライン順序 (tiasl4500m000) セッション オーダの日付および時間に変更が発生した場合、言い換えると実際の日付および時間が計画の日付および時間と一致しなくなった場合に、直ちにオフセットが必要になります。このため、次の場合に [オフセット必須] チェックボックスがオンになります。 LAC が ASC で組立オーダを生成した場合 計画オーダを混成またはマニュアルで移動し、その結果このオーダが別のオフライン日/時間が与えられた場合 親オーダの LSO をオフセットし、その結果このオーダが別のオフライン日/時間になった場合、子オーダを親オーダと同期させなければならないため、子オーダのチェックボックスがオンになります。親オーダの LSO をオフセットしても、子オーダの LSO に対する開始時間および終了時間は新しくならないので注意してください。子オーダの LSO 自体もオフセットしなければなりません。 ライン順序のシミュレートおよび作成 (tiasl4200m000) セッションでライン順序を確認するか、または確認済のライン順序をマニュアルで変更した場合、このラインセグメントは新しい開始時間および終了時間になります。この結果、この LSO ではオフセットは必須になります。このオーダに子オーダがある場合は、子オーダを親オーダと同期させなければならないため、子オーダについてもこのチェックボックスはオンになります。 このようなすべての場合に、現在のセッションを使用して、該当するオーダの LSO をオフセットする必要があります。オフセットのエラーメッセージは、メッセージ (tiasc0501m000) セッションで表示できます。 関連トピック 組立管理の概要 組立管理 (ASC) モジュールにおけるライン順序とライン規則のタイプ 組立オーダ
フィールド | 説明
開始 | 組立オーダをオフセットする必要がある組立ライン
オフライン終了日 | どのオーダをオフセットするかを決定する日付。オフセットする組立オーダは、この日付よりもオフライン日が前でなければなりません。
計画組立オーダ | このチェックボックスがオンの場合、 計画組立オーダがオフセットされます。計画組立オーダのオフセットは、ラインセグメントレベルで行われます。
順序化組立オーダ | このチェックボックスがオンの場合、 順序組立オーダがオフセットされます。順序化組立オーダのオフセットは、ラインステーションレベルで行われます。
コマンド | 説明
オフセット | 各ラインステーションオーダに対して開始時間と終了時間を計算し、さらにその開始時間と終了時間にしたがってオーダをオフセットする場合にクリックします。
メッセージ | 所要がバックフラッシュされていないラインステーションオーダや作成できない仕掛品振替などのエラーメッセージを表示する場合にクリックします。