| 購買品目のリードタイムを計算するには |  |
| 品目 - 購買取引先 (tdipu0110m000) セッションと購買契約ラインロジスティックデータ (tdpur3102m000) セッションでは、購買品目と取引先の組合せに複数のリードタイムを指定できます。購買品目と取引先の組合せの合計リードタイムを計算するには、品目 - 購買取引先 (tdipu0110m000)/購買契約ラインロジスティックデータ (tdpur3102m000) セッションで計算を選択します。計算リードタイムは、これらのセッションの計算リードタイム (日数) フィールドに表示されます。 注意 品目 - 購買取引先 (tdipu0110m000)/購買契約ラインロジスティックデータ (tdpur3102m000) セッションを開いたり閉じたりするたびに、計算リードタイムが (再) 計算されます。 リードタイムの計算のために、購買管理 利用性タイプの標準カレンダーにもとづいて、各稼働日の利用可能時間の平均数が求められます。 注意 購買管理利用性タイプは、購買パラメータ (tdpur0100m000) セッションのデフォルトの利用性タイプフィールドで指定します。 標準カレンダーの詳細は、標準カレンダーを定義するにはを参照してください。 各利用可能日の平均利用可能時間を計算するために、ERP LN により次の手順が実行されます。 開始時間と終了時間をもとに利用可能日の利用可能時間が決定されます。 各日の利用可能時間の合計によって週あたりの合計利用可能時間が計算されます。 週あたりの合計利用可能時間が週あたりの利用可能日数で除算されます。この結果が、利用可能日の平均利用可能時間になります。 次に、利用可能日の平均利用可能時間によって以下のリードタイム構成要素が時間に変換され、そのリードタイム構成要素が合計されることでリードタイムが計算されます。 内部処理時間: 品目 - 購買取引先 (tdipu0110m000) セッションまたは購買契約ラインロジスティックデータ (tdpur3102m000) セッションの内部処理時間フィールドから 安全時間: 品目 - 購買取引先 (tdipu0110m000) セッションまたは購買契約ラインロジスティックデータ (tdpur3102m000) セッションの安全時間フィールドから 供給時間: 品目 - 購買取引先 (tdipu0110m000) セッションまたは購買契約ラインロジスティックデータ (tdpur3102m000) セッションの供給時間フィールドから 輸送時間(日数) 輸送時間は、次の方法のいずれかで取得されます。 輸送管理が導入されている場合 (このパッケージは導入済ソフトウェア構成要素 (tccom0500m000) セッションで定義可能)、輸送時間は運送業者と経路にもとづいて算出されます。経路計画とサービスレベルは、この時点では不明です。 ERP LN では、輸送時間が次の手順で取得されます。 経路、運送業者、発生元、および移送先住所が既知の場合、最初にERP LN により経路計画が検索され、次に、経路、運送業者、住所が一致する標準経路が検索されます。 複数の経路計画または標準経路が検出された場合、ERP LN では輸送手段グループが運送業者の輸送手段グループと一致する経路計画または標準経路が選択されます。 ERP LN によってさらに複数の経路計画または標準経路が検出された場合は、標準経路よりも経路計画が優先されます。標準経路だけが検出された場合は、輸送計画パラメータ (fmlbd0100m000) セッションの運送業者/LSP 選択基準パラメータの設定に従って標準経路が選択されます。 ERP LN によってさらに複数の経路計画が検出された場合は、データベースに最初に現れる経路計画が選択されます。 輸送管理が導入されていない場合、都市別距離テーブル (tccom4137s000) セッションまたは郵便番号別距離テーブル (tccom4138s000) セッションの該当する距離テーブル (利用可能な場合) にもとづいて、出荷元取引先の住所と入庫倉庫の住所の間の輸送時間が取得されます。2 つのセッションのどちらから輸送時間を取得するかは、COM パラメータ (tccom0000s000) セッションの距離テーブルの使用フィールドの値によって変わります。 利用可能日の平均利用可能時間によって、計算リードタイムが時間から日数に変換されます。1 日に満たない端数が残っている場合、この端数は丸められて 1 日にされます。このため、計算リードタイムは必ず丸 1 日の日数で表されます。 例 - 購買利用性タイプ 購買管理利用性タイプは PURAT です。利用性タイプ PURAT の標準カレンダーは次のようになります。
曜日 | 利用可能 | 開始時間 | 終了時間 | 利用可能時間
--- | --- | --- | --- | ---
月曜日 | はい | 8:30:00 | 16:30:00 | 8
火曜日 | はい | 8:00:00 | 16:00:00 | 8
水曜日 | はい | 9:00:00 | 16:30:00 | 7.5
木曜日 | はい | 8:00:00 | 16:30:00 | 8.5
金曜日 | はい | 8:00:00 | 16:00:00 | 8
上記の標準カレンダーにもとづくと、毎週合計で 40 時間が利用可能です。各利用可能日の利用可能時間は平均で 8 時間です。これは、毎週 40 時間、日数で 5 日間利用できることになります。 各利用可能日の 8 時間の平均利用可能時間によって、次のリードタイム構成要素が時間単位のリードタイムに変換されます。
リードタイム構成要素 | リードタイム | 時間によるリードタイム
--- | --- | ---
内部処理時間 | 6 時間 | 6 時間
安全時間 | 6 時間 | 6 時間
供給時間 | 1 日 | 8 時間
注意 輸送時間(日数) は、購買利用性タイプの代わりに、COM パラメータ (tccom0000s000) セッションに入力されている商品輸送の利用性タイプを使用して変換されます。 例 - 商品輸送の利用性タイプ 商品輸送の利用性タイプは EXPO です。利用性タイプ EXPO の標準カレンダーは次のようになります。
曜日 | 利用可能 | 開始時間 | 終了時間 | 利用可能時間
--- | --- | --- | --- | ---
月曜日 | はい | 8:00:00 | 17:00:00 | 9
火曜日 | はい | 8:00:00 | 17:00:00 | 9
水曜日 | はい | 9:00:00 | 17:30:00 | 8,5
木曜日 | はい | 8:00:00 | 17:30:00 | 9.5
金曜日 | はい | 8:00:00 | 17:00:00 | 9
上記の標準カレンダーにもとづくと、毎週合計で 45 時間が利用可能です。各利用可能日の利用可能時間は平均で 9 時間です。これは、毎週 45 時間、日数で 5 日間利用できることになります。 各利用可能日の 9 時間の平均利用可能時間によって、輸送時間(日数) が時間単位のリードタイムに変換されます。
リードタイム構成要素 | リードタイム | 時間によるリードタイム
--- | --- | ---
輸送時間 | 2 日 | 18 時間
内部処理時間、安全時間、および供給時間の合計は 20 時間です。日数に変換すると、合計リードタイム時間の 20 時間を利用可能日の平均利用可能時間の 8 時間で除算して、2.5 日になります。計算リードタイムは必ず丸 1 日の日数で表されるため、リードタイムが 3 日に丸められます。輸送時間(日数) は 18 時間です。日数に変換すると、合計リードタイム時間の 18 時間を利用可能日の平均利用可能時間の 9 時間で除算して、2 日になります。この結果、合計の計算リードタイムは 5 日になります。 関連トピック 計画入庫日を設定するには カレンダー機能の概要 オーダ管理のカレンダー 発生元オーダのリードタイム計算 標準経路の使用 経路計画の使用 |