| シリアル番号別テストデータ履歴 (qmptc3516m000) |  |
| セッションの目的: シリアル番号別テストデータを表示します。このデータは、以前にサンプル - シリアル番号別テストデータ (qmptc1116m000) 詳細セッションで入力されたものです。 テストデータラインは、検査オーダのそれぞれの位置について作成されています。 例 検査オーダに、特徴を含む位置が 4 つある場合、4 つのラインが生成されます。 注意 特徴別テストデータ履歴 (qmptc3515m000) セッションは、特徴別に入力したテストデータを表示します。テストデータを入力するセッションは、品質管理パラメータ (qmptc0100m000) セッション内のテストデータ入力基準パラメータをどのように設定したかによって異なります。 関連トピック 標準検査
フィールド | 説明
検査オーダ | 検査オーダのコード
サンプル | 合計 (オーダ) 数量から取り出した小さな数量。オーダ数量の品質を表します。
様相 | 1 つの品目の一部。たとえば、ボルトにはヘッドとテールという側面があります。また、1 つの側面に 1 つ以上の特徴が備わっている場合もあります。たとえば、ボルトによってはヘッドに直径と長さ、テールには直径と色などの特徴を持つものもあります。
シリアル番号 | 1 つのサンプル数量で実行できる各種の測定値を区別するために ERP LN で生成される一意の番号。測定値の番号はテスト数量にもとづいています。
例
サンプル数量 | 100 ピース
テスト数量 | 20 ピース
説明: 100 ピースのサンプル数量を取得するために、20 ピースのテストを 5 回行う必要があります (100 ÷ 20 = 5)。結果として、それぞれが一意のシリアル番号を持つ 5 つのテストラインが生成されます。 注意 シリアル番号の合計数は、サンプル数量をテスト数量で割った値を超えることはできません。
特徴 | 品目または品目の部品/構成要素の特定の品質や特有の記号を示します。たとえば、直径、長さ、重量などです。
位置 | 計測される特徴を表す位置番号。計測される値は、サンプル - 特徴別テストデータ (qmptc1115m000) セッションまたはサンプル - シリアル番号別テストデータ (qmptc1116m000) セッションでテストデータとして入力されます。
品目 | ERP LN では、購買、保管、製造、販売などができる原資材、組立品、完成品および工具を指します。 また品目は、1 つ (キット) として処理される品目のセットを表したり、または複数の製品バリアント (一般品目) に存在することもできます。 非物理的な品目、つまり、在庫には保持されないが、原価を転記したりサービス料金を顧客に請求したりするために使用できる品目も定義できます。非物理的な品目の例は次のとおりです。 原価品目 (電気代など) サービス品目 外注品目 リスト品目 (メニュー/オプション)
方法 | 特徴値のタイプまたは特徴値が計算される方法
テスト日 | テストが行われる日時
測定値 | テストの結果 定量 を結果タイプフィールドで選択している場合、および特徴タイプフィールドがオプションに設定されていない場合は、数値が表示されます。検査オーダラインにアルゴリズムを指定した場合、アルゴリズムはこのフィールドに表示されている数値を計算します。
単位 | テスト結果を定義または計算する単位 注意 オプションを特徴タイプフィールドに入力している場合、このフィールドは適用されません。
オプションセット | 特徴の有効値のグループ。それぞれの値 (オプション) について、承認可能かどうか指定することができます。 次の例では、オプションの青と赤がオプションセットになります。 例
特徴 | pH 値
テスト | リトマス試験
オプション | 青 = 承認可能
赤 = 承認不可
オプション | 見つかったオプション 注意 オプションセット - オプション (qmptc0114m000) セッションでオプションタイプフィールドに何を入力したかに応じて、オプションは承認可能または承認不可になります。
テストエリア | 実際にテストを実施する場所
従業員 | この特徴についてテストを行う担当者
機器 | 特徴を計測するデフォルトの機器
結果 | 検査の結果 注意 ERP LN は、特徴 (qmptc0115m000) セッションまたはオプションセット - オプション (qmptc0114m000) セッションで定義する品質制限に従って、自動的に値を生成します。