| 組立割当 |  |
| 組立割当 (ライン組立管理 (LAC) で定義済) は、LAC においてラインレベル割当に相当します。組立割当の目的は、ラインステーション全体にわたって資源を均衡化してラインパフォーマンスを最適化することにあります。このため、組立割当のことをライン均衡とも呼びます。プロセスエンジニアは、組立割当の期間および範囲を定義し、この組立割当にプロセス特徴をリンクします。 割当は、プロセス特徴 (たとえば、サイクル時間、作業必要人員数、作業必要機械数) の定義に使用されます。割当は日付に影響されるため、複数の期間 (ある日付から別の日付)、および同日における時間範囲 (ある時刻から別の時刻) を対象範囲として、組立ラインに複数のプロセス特徴を適用できます。 プロセス特徴 割当によって定義できるプロセス特徴には、いくつかの種類があります。組立ライン全体に適用可能なプロセス特徴は、ラインレベルの割当を対象に (LAC において) 定義されます。ラインステーションレベルで適用されるプロセス特徴は、他の割当 (ラインステーション別に定義済の割当、およびラインレベルの割当にリンクされた割当) を対象に定義されます。どのプロセス特徴も、ラインレベルの割当に適用できますが、いくつかの割当によって定義されます。ラインレベルの割当が有効になると、割当がすべて有効化されます。 割当は組立ラインに対して定義されます。割当ごとに、サイクル時間 (平均および非平均)、および活動範囲 (割当が有効になる期間および時間範囲) を指定します。割当に対してはサイクル時間以外にも、次のプロセス特徴を定義できます。 ステーションあたりの作業必要人員数および作業必要機械数。LAC では、ラインステーションレベルの割当が存在します。 作業チーム (作業チームあたりの作業、およびステーションあたりの作業チーム)。これは LAC においてジョブ割当です。 ステーションあたりの作業。これは LAC におけるラインステーション割当です。 これらのプロセス特徴は他の割当にリンクされ、これらの割当は組立割当にリンクされます。組立割当が有効になると、その組立割当にリンクされた割当がすべて有効化されます。 平均割当および非平均割当 割当には 2 種類があり、両方とも同時に存在します。 平均割当 - その日の非平均割当のサイクル時間にもとづいて、平均サイクル時間 (ユーザ指定) を使用します。LAC において平均割当は計画に使用されます。LAC での計画は、サイクル時間、カレンダー、および利用率タイプにもとづきます。平均割当は 1 日間有効です。 非平均割当 - ラインに対して実行された作業に適用可能な、時間ベースのサイクル時間を使用します。サイクル時間は、割当に対して指定された時間範囲に応じて変動します。非平均割当は、1 日の中の特定の時間にもとづきます。 注意 平均サイクル時間は、算術的平均ではなく、丸 1 日にわたる非平均サイクル時間に適した平均とみなされる値です。 ラインに対する非平均割当は、その日の一部に対して実行される作業が存在しない場合でも、丸 1 日に対して定義する必要があります。ERP LN では稼動日がカレンダーから取得されます。 非平均割当は、オーダ内容を定義する際に使用されます。作成済 (非凍結) オーダの場合は、その日最初に有効化された非平均割当がオーダ内容のベースとなるのに対し、凍結オーダの場合は、オーダ凍結時点で有効化された非平均割当がオーダ内容のベースとなります。 非平均割当は、順序付けの際にリードタイムをオフセットする場合にも使用されます。オーダが順序付けされると、すべてのオーダを対象にリードタイムが計算されます。このリードタイムはサイクル時間を算出基準とします。適用可能なサイクル時間は、非平均割当から取得されます。 |